ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений	
 Объект - Главная насосная станция	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на монтаж технологических трубопроводов	
 Основание - Рабочая документация	Сметная стоимость - 	5 047,610 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	3 908,14 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	867,499 тыс.руб	
 Составлена в ценах января 2000 г. с пересчетом в уровень цен декабря 2015г.	
 Смета составлена с использованием СНБ - ФЕР-2001 (ред. 2014)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Изготовление технологических металлических конструкций. Фундаментный рельс 	
 1	ФЕРм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,1272	5 492,48	203,78	698,64	37,93	25,92	31	3,94	
 	(0) 	V=42,4*3/1000	1 т конструкций	298,22	6,75			0,86	0,5	0,06	
 2	[101-1629]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 30 мм	0,1272	5 681,3		722,66		
 		V=42,4*3/1000	т					
 Изготовление технологических металлических конструкций. Корзина 	
 3	ФЕРм38-01-003-03	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	1,115	7 751,69	448,53	8 643,13	1 244,25	500,11	116	129,34	
 	(0) 		1 т конструкций	1 115,92	15,2			16,95	1,34	1,49	
 4	[101-5187]	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	0,3316	4 840,65		1 605,16		
 		V=(4*34,4+5*28+4*13,5)/1000	т					
 5	[101-1627]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	0,3945	5 763		2 273,5		
 		V=(1*122,5+2*136)/1000	т					
 6	[101-3725]	Сталь полосовая 100х6 мм, марка Ст3сп	0,1201	7 385,36		886,98		
 		V=120,1/1000	т					
 7	[101-1628]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	0,266	5 763		1 532,96		
 		V=(264+2*1)/1000	т					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОС1 219х160	
 8	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,0286	9 826,33	1 866	281,03	34,95	53,37	130	3,72	
 	(0) 	V=26*1,1/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,42	1,3	0,04	
 9	Прайс	Хомут MP-MI 212 М16 HILTI	26	0		0		
 			шт.					
 10	Прайс	Шпилька резьбовая АМ16 L=30 HILTI	26	0		0		
 			шт.					
 11	Прайс	Пластина опорная MGS2-R-M16 HILTI	26	0		0		
 			шт.					
 12	Прайс	Анкер-шпилька HST-RM10х90/10 HILTI	52	0		0		
 		V=26*2						
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОС2 219х280	
 13	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,006	9 826,33	1 866	58,96	7,33	11,2	130	0,78	
 	(0) 	V=5*1,2/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,09	1,3	0,01	
 14	Прайс	Хомут MP-MI 212 М16 HILTI	5	0		0		
 			шт.					
 15	Прайс	Шпилька резьбовая АМ16 L=150 HILTI	5	0		0		
 			шт.					
 16	Прайс	Пластина опорная MGS2-R-M16 HILTI	5	0		0		
 			шт.					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОС3 219х680	
 17	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,0051	9 826,33	1 866	50,11	6,23	9,52	130	0,66	
 	(0) 	V=3*1,7/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,08	1,3	0,01	
 18	Прайс	Хомут MP-MI 212 М16 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 19	Прайс	Шпилька резьбовая АМ16 L=546 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 20	Прайс	Пластина опорная MGS2-R-M16 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОФ1 711. 	
 21	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,0264	9 826,33	1 866	259,42	32,26	49,26	130	3,43	
 	(0) 	V=6*4,4/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,39	1,3	0,03	
 22	[101-1628]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	0,0264	5 763		152,14		
 		V=(0,5*4+0,6*4)*6/1000	т					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОК1 114,3х160. 	
 23	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,0057	9 826,33	1 866	56,01	6,97	10,64	130	0,74	
 	(0) 	V=3*1,9/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,08	1,3	0,01	
 24	Прайс	Хомут MP-MI 4" М10/М12 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 25	Прайс	Шпилька резьбовая АМ12 L=40 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 26	Прайс	Гайка М12 Hilti	3	0		0		
 			шт.					
 27	[101-1641]	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	0,00435	5 763		25,07		
 		V=(0,75+0,7)*3/1000	т					
 28	Прайс	Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20	2	0		0		
 			шт.					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОС4 812,8х1590. 	
 29	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,183	9 826,33	1 866	1 798,22	223,63	341,48	130	23,79	
 	(0) 	V=3*61/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			2,71	1,3	0,24	
 30	[101-2803]	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	0,00288	5 995,55		17,27		
 		V=0,48*2*3/1000	т					
 31	[101-3690]	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	0,12852	4 700		604,04		
 		V=21,42*2*3/1000	т					
 32	[101-1627]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	0,0132	5 763		76,07		
 		V=1,1*4*3/1000	т					
 33	[101-1628]	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	0,0846	5 763		487,55		
 		V=(20,4+7,8)*3/1000	т					
 34	Прайс	Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20	4	0		0		
 			шт.					
 Изготовление опор трубопроводов. Опора ОС5 114,3х170. 	
 35	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	0,00192	9 826,33	1 866	18,87	2,35	3,58	130	0,25	
 	(0) 	V=3*0,64/1000	1 т конструкций	1 222	14,79			0,03	1,3	0	
 36	Прайс	Хомут MP-MI 4" М10/М12 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 37	Прайс	Шпилька резьбовая АМ12 L=92 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 38	Прайс	Пластина опорная MGS2-R-M12 HILTI	3	0		0		
 			шт.					
 39	Прайс	Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20	6	0		0		
 		V=2*3	шт.					
 ИТОГО:	20 247,79	1 595,9	1 005,08	166,65	
 			21,61	1,89	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости согласно Письму КЦЦС от 14.12.2015г. №КЦ/2015-12ти (Табл.1 п.19 Республика Карелия)	
 Зарплата	1595,9*22,18	22,18	35 397	
 Машины и механизмы	1005,08*12,888	12,888	12 953	
 Материалы	17646,83*7,976	7,976	140 751	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Транспортные расходы	0*0,03	3%	0	
 Итого		189 101	
 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (1, 3, 8, 13, 17, 21, 23, 29, 35)	
 Накладные расходы	(1595,9+21,61)*22,18*66%*0,85	56%	20 091	
 Сметная прибыль	(1595,9+21,61)*22,18*65%*0,8	52%	18 656	
 Итого		38 747	
 	
 Итого		227 848	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Демонтажные работы	
 40	ФЕРм07-04-001-08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т	4	672,4	237,03	2 689,6	1 741,48	948,12	45,78	183,12	
 	(0) МДС37 п.3.2.1 (демонтаж)	ЗП=621,95*0,7; ЭММ=338,61*0,7; ЗПм=16,2*0,7; Мат=661,51*0; ТЗТ=65,4*0,7	1 шт.	435,37	11,34			45,36	1,2	4,8	
 41	ФЕРм07-04-001-02	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т	1	253,64	47,03	253,64	206,61	47,03	21,98	21,98	
 	(0) МДС37 п.3.2.1 (демонтаж)	ЗП=295,16*0,7; ЭММ=67,19*0,7; ЗПм=1,35*0,7; Мат=251,72*0; ТЗТ=31,4*0,7	1 шт.	206,61	0,95			0,95	0,1	0,1	
 42	ФЕРм12-12-001-20	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	4	1 169,79	901,84	4 679,16	1 071,8	3 607,36	27,853	111,412	
 	(0) МДС37 п.3.2.1 (демонтаж)	ЗП=382,78*0,7; ЭММ=1288,34*0,7; ЗПм=117,72*0,7; Мат=410,52*0; ТЗТ=39,79*0,7	1 шт.	267,95	82,4			329,6	8,72	34,88	
 43	ФЕРм12-01-073-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 133 мм	0,15	8 664,84	6 312,75	1 299,73	352,81	946,91	244,5	36,675	
 	(0) МДС37 п.3.2.1 (демонтаж)	ЗП=4704,18*0,5; ЭММ=12625,49*0,5; ЗПм=848,09*0,5; Мат=1100,19*0; ТЗТ=489*0,5	100 м трубопровода	2 352,09	424,05			63,61	63,91	9,587	
 44	ФЕРм12-01-004-20	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм	0,25	7 672,47	5 334,81	1 918,12	584,42	1 333,7	243	60,75	
 	(0) МДС37 п.3.2.1 (демонтаж)	V=0,1+0,15; ЗП=4675,32*0,5; ЭММ=10669,62*0,5; ЗПм=676,24*0,5; Мат=4680,21*0; ТЗТ=486*0,5	100 м трубопровода	2 337,66	338,12			84,53	51,7	12,925	
 Монтаж оборудования	
 45	ФЕРм07-04-001-08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т	3	1 622,07	338,61	4 866,21	1 865,85	1 015,83	65,4	196,2	
 	(0) 		1 шт.	621,95	16,2			48,6	1,2	3,6	
 46	Поставка заказчика	Насос Q=3000 м3/ч, Н=11,5 м, N=130 кВт КRTK 500-630/1308UNG-D 	3	0		0		
 			шт.					
 47	Поставка заказчика	Химический анкер HVA: капсула HVU М 30х270	4	0		0		
 			шт.					
 48	Поставка заказчика	Химический анкер HVA: анкерные шпильки HAS-E  М 30х270/70	4	0		0		
 			шт.					
 49	ФЕРм07-04-001-02	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т	1	614,07	67,19	614,07	295,16	67,19	31,4	31,4	
 	(0) 		1 шт.	295,16	1,35			1,35	0,1	0,1	
 50	Поставка заказчика	Насос погружной Q=63,7 2м3/ч, Н=9,50 м, N=3,7 кВт КRTF 80-250/44UKG-K IE3 (1 шт. - на складе)	2	0		0		
 			шт.					
 51	Поставка заказчика	Химический анкер HVA: капсула HIT-RE  500  330 м L	1	0		0		
 			шт.					
 52	Поставка заказчика	Химический анкер HVA: анкерные шпильки  HIT-V  М 16х150	4	0		0		
 			шт.					
 Трубопровод бытовых сточных вод (напорный) - К1Н	
 53	ФЕРм12-12-001-20	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	3	2 081,64	1 288,34	6 244,92	1 148,34	3 865,02	39,79	119,37	
 	(0) 		1 шт.	382,78	117,72			353,16	8,72	26,16	
 54	Поставка заказчика	Задвижка AVK ножевая шиберная  DN800, РN10	3	0		0		
 			шт.					
 55	ФЕРм12-12-001-20	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм	3	2 081,64	1 288,34	6 244,92	1 148,34	3 865,02	39,79	119,37	
 	(0) 		1 шт.	382,78	117,72			353,16	8,72	26,16	
 56	Поставка заказчика	Клапан AVK обратный поворотный  DN 800, РN10	3	0		0		
 			шт.					
 57	ФЕРм12-12-001-13	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	3	305,72	198,18	917,16	223,38	594,54	7,74	23,22	
 	(0) 		1 шт.	74,46	19,17			57,51	1,42	4,26	
 58	Поставка заказчика	Задвижка AVK ножевая шиберная  DN200, РN10	3	0		0		
 			шт.					
 59	ФЕРм12-12-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	142,99	88,79	142,99	43	88,79	4,47	4,47	
 	(0) 		1 шт.	43	8,64			8,64	0,64	0,64	
 60	Поставка заказчика	Задвижка AVK ножевая шиберная  DN100, РN10	1	0		0		
 			шт.					
 61	ФЕРм12-01-073-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 133 мм	0,01	14 743,88	10 100,39	147,44	37,63	101	391,2	3,912	
 	(0) МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=8,36/15,4=0,54)	ЗП=4704,18*0,8; ЭММ=12625,49*0,8; ЗПм=848,09*0,8; Мат=1100,19*0,8; ТЗТ=489*0,8; ТЗТм=63,91*0,8	100 м трубопровода	3 763,34	678,47			6,78	51,128	0,511	
 62	[507-4265]	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	0,105	3 602,05		378,22		
 		V=1*1,05/10	10 м					
 63	ФЕРм12-01-073-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм	0,45	19 222,65	13 033,47	8 650,19	1 987,88	5 865,06	459,2	206,64	
 	(0) МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=21,35/35,7=0,6)	ЗП=5521,88*0,8; ЭММ=16291,84*0,8; ЗПм=1076,26*0,8; Мат=2214,6*0,8; ТЗТ=574*0,8; ТЗТм=80,8*0,8	100 м трубопровода	4 417,5	861,01			387,45	64,64	29,088	
 64	[507-4274]	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	4,725	10 478,54		49 511,1		
 		V=45*1,05/10	10 м					
 65	ФЕРм12-01-073-08	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм	0,45	19 222,65	13 033,47	8 650,19	1 987,88	5 865,06	459,2	206,64	
 	(0) МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=21,35/35,7=0,6)	V=(40*21,35+3*13,8+10*6,5)/21,35/100; ЗП=5521,88*0,8; ЭММ=16291,84*0,8; ЗПм=1076,26*0,8; Мат=2214,6*0,8; ТЗТ=574*0,8; ТЗТм=80,8*0,8	100 м трубопровода	4 417,5	861,01			387,45	64,64	29,088	
 66	[507-4274]	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	4,2	10 478,54		44 009,87		
 		V=40*1,05/10	10 м					
 67	Прайс	Тройник равнопроходной 219,1х4,0  AISI 304  	3	0		0		
 			шт.					
 68	Прайс	Отвод 900  219х4 AISI 304  	10	0		0		
 			шт.					
 69	ФЕРм12-01-004-18	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм	0,01	13 350,28	7 008,15	133,5	38,33	70,08	398,475	3,985	
 	(0) МДС37 п.4.3.2 (нержав.сталь); МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=45/91=0,49)	ЗП=4444,44*1,15*0,75; ЭММ=9344,2*0,75; ЗПм=600,9*0,75; Мат=3345,06*0,75; ТЗТ=462*1,15*0,75; ТЗТм=45,8*0,75	100 м трубопровода	3 833,33	450,68			4,51	34,35	0,344	
 70	Прайс	Труба 508х3 AISI 316 DIN 17457	1,038	0		0		
 		V=1*1,038	м					
 71	ФЕРм12-01-004-20	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм	0,149	15 544,85	8 002,22	2 316,18	600,84	1 192,33	419,175	62,457	
 	(0) МДС37 п.4.3.2 (нержав.сталь); МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=70/167=0,42)	V=(10*70+3*42+3*73)/70/100; ЗП=4675,32*1,15*0,75; ЭММ=10669,62*0,75; ЗПм=676,24*0,75; Мат=4680,21*0,75; ТЗТ=486*1,15*0,75; ТЗТм=51,7*0,75	100 м трубопровода	4 032,47	507,18			75,57	38,775	5,777	
 72	Прайс	Труба 711,2х5 AISI 304 DIN 17457	10,38	0		0		
 		V=10*1,038	м					
 73	Прайс	Заглушка 711,2х5  AISI 304	3	0		0		
 			шт.					
 74	Прайс	Переход  эксцентрический  711,2-508  AISI 304	3	0		0		
 			шт.					
 Трубопровод производственных сточных вод (напорный) - К3Н	
 75	ФЕРм12-12-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	142,99	88,79	142,99	43	88,79	4,47	4,47	
 	(0) 		1 шт.	43	8,64			8,64	0,64	0,64	
 76	Поставка заказчика	Задвижка AVK ножевая шиберная  DN100, РN10	1	0		0		
 			шт.					
 77	ФЕРм12-12-001-10	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1	142,99	88,79	142,99	43	88,79	4,47	4,47	
 	(0) 		1 шт.	43	8,64			8,64	0,64	0,64	
 78	Прайс	Клапан AVK обратный поворотный  DN 100, РN10	1	0		0		
 			шт.					
 79	ФЕРм12-01-073-06	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 133 мм	0,201	14 743,88	10 100,39	2 963,52	756,43	2 030,18	391,2	78,631	
 	(0) МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=8,36/15,4=0,54)	V=(18*8,36+5*3+1*1+1*1,16)/8,36/100; ЗП=4704,18*0,8; ЭММ=12625,49*0,8; ЗПм=848,09*0,8; Мат=1100,19*0,8; ТЗТ=489*0,8; ТЗТм=63,91*0,8	100 м трубопровода	3 763,34	678,47			136,37	51,128	10,277	
 80	[507-4265]	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	1,89	3 602,05		6 807,87		
 		V=18*1,05/10	10 м					
 81	Прайс	Отвод 90 114,3 AISI 304	5	0		0		
 			шт.					
 82	Прайс	Отвод 90 88,9 AISI 304	1	0		0		
 			шт.					
 83	Прайс	Переход конический 114,3-88,9 AISI 304	1	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	153 724,58	14 176,18	31 680,8	1 479,172	
 			2 361,88	199,577	
 МДС 81.37-2004 Прил.3 п.5 - Производство монтажных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли	
 На стесненные условия труда	4 585,7	1 417,62	3 168,08	147,917	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			236,19	19,958	
 ИТОГО:	158 310,28	15 593,8	34 848,88	1 627,089	
 			2 598,07	219,535	
 МДС 81.37-2004 Прил.3 п.1 - Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	
 На стесненные условия труда	10 088,54	3 118,76	6 969,78	325,418	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			519,61	43,907	
 ИТОГО:	168 398,82	18 712,56	41 818,66	1 952,507	
 			3 117,68	263,442	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости согласно Письму КЦЦС от 14.12.2015г. №КЦ/2015-12ти (Табл.1 п.19 Республика Карелия)	
 Зарплата	18712,56*22,18	22,18	415 045	
 Машины и механизмы	41818,66*12,888	12,888	538 959	
 Материалы (с учетом вспом. ненормир. материалов п.1.16 ОУ ТЕРм)	107867,6*7,976*1,02	7,976	877 559	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Транспортные расходы	0*0,03	3%	0	
 Итого		1 831 563	
 Монтаж оборудования (40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 79)	
 Накладные расходы	(18712,56+3117,68)*22,18*84%*0,85	71%	343 778	
 Сметная прибыль	(18712,56+3117,68)*22,18*60%*0,8	48%	232 413	
 Итого		576 191	
 	
 Итого		2 407 754	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Приварка фланцев. Трубопровод бытовых сточных вод (напорный) - К1Н	
 84	ФЕР22-03-014-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 800 мм	16	1 908,87	1 245,41	30 541,92	1 112,48	19 926,56	6,27	100,32	
 	(0) 		1 фланец	69,53	120,23			1 923,68	8,6	137,6	
 84.1	[507-1646]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм	-16	553,7		-8 859,2		
 			шт.					
 85	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN800  AISI 304	16	0		0		
 			шт.					
 86	ФЕР22-03-014-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 700 мм	6	1 408,72	838,76	8 452,32	326,04	5 032,56	4,9	29,4	
 	(0) 		1 фланец	54,34	80,8			484,8	5,78	34,68	
 86.1	[507-1645]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм	-6	483,64		-2 901,84		
 			шт.					
 87	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN700  AISI 304	6	0		0		
 			шт.					
 88	ФЕР22-03-014-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм	8	1 048,47	700,55	8 387,76	333,6	5 604,4	3,76	30,08	
 	(0) 		1 фланец	41,7	67,8			542,4	4,85	38,8	
 88.1	[507-1643]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм	-8	282,5		-2 260		
 			шт.					
 89	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN500  AISI 304	8	0		0		
 			шт.					
 90	ФЕР22-03-014-06	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	271,29	146,9	1 627,74	110,46	881,4	1,66	9,96	
 	(0) 		1 фланец	18,41	14,72			88,32	1,09	6,54	
 90.1	[507-0989]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	-6	100		- 600		
 			шт.					
 91	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN200  AISI 304	6	0		0		
 			шт.					
 92	ФЕР22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	108	52,25	216	15,52	104,5	0,7	1,4	
 	(0) 		1 фланец	7,76	5,27			10,54	0,39	0,78	
 92.1	[507-0986]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	-2	45		-90		
 			шт.					
 93	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN100  AISI 304	2	0		0		
 			шт.					
 94	[101-2580]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм	0,48384	11 470		5 549,64		
 		V=(0,97+0,24+0,05)*384/1000	т					
 95	[101-2579]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм	0,13536	12 050		1 631,09		
 		V=(0,72+0,18+0,04)*144/1000	т					
 96	[101-2578]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм	0,0896	12 660		1 134,34		
 		V=(0,47+0,07+0,02)*160/1000	т					
 97	[101-2577]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	0,0288	13 560		390,53		
 		V=72*0,4/1000	т					
 98	[101-2576]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	0,002	14 830		29,66		
 		V=(0,2+0,04+0,01)*8/1000	т					
 99	[509-2160]	Прокладки паронитовые	8,9	26,44		235,32		
 		V=16*0,3+6*0,26+8*0,23+6*0,1+2*0,05	кг					
 Приварка фланцев. Трубопровод производственных сточных вод (напорный) - К3Н	
 100	ФЕР22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	1	92,04	46,89	92,04	5,88	46,89	0,53	0,53	
 	(0) 		1 фланец	5,88	4,73			4,73	0,35	0,35	
 100.1	[507-0985]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	-1	37		-37		
 			шт.					
 101	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN80  AISI 304	1	0		0		
 			шт.					
 102	ФЕР22-03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	108	52,25	216	15,52	104,5	0,7	1,4	
 	(0) 		1 фланец	7,76	5,27			10,54	0,39	0,78	
 102.1	[507-0986]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	-2	45		-90		
 			шт.					
 103	Прайс	Фланец плоский  PN 10 ,  DN100  AISI 304	2	0		0		
 			шт.					
 104	[101-2576]	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	0,00396	14 830		58,73		
 		V=(8*0,21+12*0,14+20*0,03)/1000	т					
 105	[509-2160]	Прокладки паронитовые	0,19	26,44		5,02		
 		V=3*0,05+1*0,04	кг					
 ИТОГО:	43 730,07	1 919,5	31 700,81	173,09	
 			3 065,01	219,53	
 МДС 81.35-2004 Прил.1 Табл.1 п.2 - Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	
 На стесненные условия труда	6 724,06	383,9	6 340,16	34,62	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			613	43,91	
 ИТОГО:	50 454,13	2 303,4	38 040,97	207,71	
 			3 678,01	263,44	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости согласно Письму КЦЦС от 14.12.2015г. №КЦ/2015-12ти (Табл.1 п.19 Республика Карелия)	
 Зарплата	2303,4*22,18	22,18	51 089	
 Машины и механизмы	38040,97*12,888	12,888	490 272	
 Материалы	10109,76*7,976	7,976	80 635	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Транспортные расходы	0*0,03	3%	0	
 Итого		621 996	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (84, 86, 88, 90, 92, 100, 102)	
 Накладные расходы	(2303,4+3678,01)*22,18*137%*0,85	116%	153 895	
 Сметная прибыль	(2303,4+3678,01)*22,18*89%*0,8	71%	94 194	
 Итого		248 089	
 	
 Итого		870 085	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №4 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Временная сеть. Трубопровод бытовых сточных вод (напорный) - К1Н	
 106	ФЕРм12-02-004-20	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 820 мм	1,05825	12 265,39	7 638,11	12 979,85	3 020,51	8 083,03	296,7	313,98	
 	(0) МДС37 п.4.3.2 (нержав.сталь); МДС37 п.4.3.1 (Кизм.массы=80/167=0,48)	V=(95*80+7*80+3*48+2*81)/80/100; ЗП=3309,28*1,15*0,75; ЭММ=10184,15*0,75; ЗПм=759,86*0,75; Мат=2364,04*0,75; ТЗТ=344*1,15*0,75; ТЗТм=57,74*0,75	100 м трубопровода	2 854,25	569,9			603,1	43,31	45,83	
 107	Прайс	Труба 812,8х5 AISI 304 DIN 17457	95,855	0		0		
 		V=95*1,009	м					
 108	Прайс	Отвод 90  812,8х5 AISI 304  	7	0		0		
 			шт.					
 109	Прайс	Заглушка 812,8 AISI 304	3	0		0		
 			шт.					
 110	Прайс	Переход эксцентрический   812,8-508  AISI 304	2	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	12 979,85	3 020,51	8 083,03	313,98	
 			603,1	45,83	
 МДС 81.37-2004 Прил.3 п.3 - Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта	
 На стесненные условия труда	1 665,53	453,08	1 212,45	47,1	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			90,47	6,87	
 ИТОГО:	14 645,38	3 473,59	9 295,48	361,08	
 			693,57	52,7	
 ИТОГО:	14 645,38	3 473,59	9 295,48	361,08	
 			693,57	52,7	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости согласно Письму КЦЦС от 14.12.2015г. №КЦ/2015-12ти (Табл.1 п.19 Республика Карелия)	
 Зарплата	3473,59*22,18	22,18	77 044	
 Машины и механизмы	9295,48*12,888	12,888	119 800	
 Материалы	1876,31*7,976	7,976	14 965	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Транспортные расходы	0*0,03	3%	0	
 Итого		211 809	
 Монтаж оборудования (106)	
 Накладные расходы	(3473,59+693,57)*22,18*84%*0,85	71%	65 624	
 Сметная прибыль	(3473,59+693,57)*22,18*60%*0,8	48%	44 365	
 Итого		109 989	
 	
 Итого		321 798	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №5 Строительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Фундаментный рельс 	
 111	ФЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	0,13	1 265,19	299,41	164,47	94,59	38,92	80,22	10,43	
 	(0) 	V=42,4*3/1000	1 т конструкций	727,6	1,49			0,19	0,11	0,01	
 Корзина 	
 112	ФЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1,115	1 265,19	299,41	1 410,69	811,27	333,84	80,22	89,45	
 	(0) 		1 т конструкций	727,6	1,49			1,66	0,11	0,12	
 Антикоррозийная защита опор трубопроводов	
 113	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	6	7,68	0	46,08	46,08	0	0,9	5,4	
 	(0) 		1 м2 очищаемой поверхности	7,68	0			0	0	0	
 114	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	0,06	304,46	2,66	18,27	4,76	0,16	9,08	0,54	
 	(0) 		100 м2 обезжириваемой поверхности	79,36	0,1			0,01	0,01	0	
 115	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,06	274,36	9,43	16,46	3,73	0,57	5,84	0,35	
 	(0) ФЕР13ТЧп1.13.7 (ручным способом)	ЗП=56,55*1,1; ТЗТ=5,31*1,1	100 м2 окрашиваемой поверхности	62,21	0,1			0,01	0,01	0	
 116	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,06	651,42	12,44	39,09	4,59	0,75	8,42	0,51	
 	(0) ФЕР13ТЧп1.13.7 (ручным способом); (за 2 раза)	ЗП=34,74*1,1*2; ЭММ=6,22*2; ЗПм=0,1*2; Мат=281,28*2; ТЗТ=3,83*1,1*2; ТЗТм=0,01*2	100 м2 окрашиваемой поверхности	76,42	0,2			0,01	0,02	0	
 Сверление отверстий в трубе 219.1х4	
 117	ФЕР46-03-014-01	Сверление отверстий перфоратором	6	194,9	136,55	1 169,4	350,1	819,3	6,84	41,04	
 	(0) 		100 отверстий	58,35	0			0	0	0	
 Перфорация стального листа для изготовления корзины	
 118	ФЕР46-03-014-01	Сверление отверстий перфоратором	56,2	194,9	136,55	10 953,38	3 279,27	7 674,11	6,84	384,41	
 	(0) 	V=943*2,28*2,614/100	100 отверстий	58,35	0			0	0	0	
 ИТОГО:	13 817,84	4 594,39	8 867,65	532,13	
 			1,88	0,13
	
 МДС 81.37-2004 Прил.3 п.1 - Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	
 На стесненные условия труда	2 692,41	918,88	1 773,53	106,43	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0,38	0,03	
 ИТОГО:	16 510,25	5 513,27	10 641,18	638,56	
 			2,26	0,16	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 В текущих ценах с применением индексов пересчета сметной стоимости согласно Письму КЦЦС от 14.12.2015г. №КЦ/2015-12ти (Табл.1 п.19 Республика Карелия)	
 Зарплата	5513,27*22,18	22,18	122 284	
 Машины и механизмы	10641,18*12,888	12,888	137 144	
 Материалы	355,79*7,976	7,976	2 838	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		262 266	
 Строительные металлические конструкции (111, 112)	
 Накладные расходы	(1087,03+2,22)*22,18*95%*0,85	81%	19 569	
 Сметная прибыль	(1087,03+2,22)*22,18*85%*0,8	68%	16 429	
 Итого		35 998	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (113, 114, 115, 116)	
 Накладные расходы	(70,99+0,04)*22,18*95%*0,85	81%	1 276	
 Сметная прибыль	(70,99+0,04)*22,18*70%*0,8	56%	882	
 Итого		2 158	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (117, 118)	
 Накладные расходы	(4355,24+0)*22,18*116%*0,85	99%	95 633	
 Сметная прибыль	(4355,24+0)*22,18*70%*0,8	56%	54 096	
 Итого		149 729	
 	
 Итого		450 151	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		4 277 636	
 НДС	4277636*0,18	18%	769 974,48	
 Итого		5 047 610,48	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ