Кровля: Металлическая оцинкованная

1. Устройство замков (старых) фальцевой кровли - 1041 м

2. Заделка металлических швов Битумной мастикой - 1041 м

3. Проклейка металлических замков гидростеклоизолом – 1041 м

4. Устройство фронтона кровли металлическими листами – 23 м2., устройство каркаса для фронтона.

Пристройка:

1. Демонтаж старой кровли из наплавленого материала – 550 м2 (18 тонн)

2. Заделка выбоин цементным раствором в 63-ти местах.

3. Промазка выбоин гудроном.

4. Устройство кровли гидростеклоизолом в 2 слоя.

5. Устройство примыкания кровли к стене – 61 м.

6. Устройство кирпичной перегородки – 24 м2.

7. Штукатурка стен цементным раствором 24 м2.

8. Покраска 24 м2.

9. Устройство стяжки цементным раствором – 19 м2.

10. Расчистка металлических балок от ржавчины – 27 м2.

11. Покраска металлических балок – 27 м2.

12. Ремонт цементной стяжки местами – 23 м2.

13. Демонтаж металлических труб диаметром 50мм – 14 м, 25 мм – 8 м.

14. Демонтаж светильников 6 шт.

15. Демонтаж электропроводки – 43 м.

16. Облицовка стен и потолков ГКЛ – 51 м2.

17. Укладка фанеры по лагам – 19 м2.

18. Укладка линолеума – 19 м2., а также установка наличников.

19. Штукатурка наружных стен по кирпичу местами – 31 м2.

20. Устройство (восстановление) отмостки – 18 м2.