Холодный чердак, двухскатная кровля.

- Замена кровли фальцевой, желобов и воронок (площадь 3000 кв.м)

- Ремонт стропильной системы

- Частичная замена обрешетки (площадь 500 кв.м)

- Слуховые окна в кровле - 30 шт.