Приложение N 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр

Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты водоснабжения и канализации"

1. Общие положения

1.1. Государственный сметный норматив Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты водоснабжения и канализации" (далее - Справочник) предназначен для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства комплексов сооружений и коммуникаций внеплощадочного водоснабжения и канализации, а также отдельных сооружений водоснабжения и канализации, проектируемых как в составе промышленных предприятий и населенных пунктов, так и вне их.
1.2. При пользовании настоящим Справочником следует руководствоваться Методическими указаниями по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2010 г., регистрационный N 16686, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010 г., N 16) (далее - Методические указания).
1.3. Базовые цены в настоящем Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей проектируемых объектов: производительности, площади, емкости, протяженности и других.
1.4. В настоящем Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование объектов (кроме таблицы N 15), состоящих из комплекса зданий и сооружений, а также отдельных элементов комплекса.
1.5. Уровень цен, содержащихся в таблицах настоящего Справочника, установлен по состоянию на 01 января 2001 г. без учета налога на добавленную стоимость.
1.6. Базовыми ценами настоящего Справочника помимо работ, перечисленных в пункте 1.3.6. раздела I Методических указаний, не учтены и требуют дополнительной оплаты следующие работы и услуги:
- проектирование водоподъемных и водохранилищных плотин;
- составление гидрологических и водохозяйственных расчетов водохранилищ;
- проектирование открытых водоподводящих каналов;
- моделирование русла реки;
- разработка мероприятий по защите от затопления и осушению заболоченных мест;
- разработка противооползневых мероприятий;
- проектирование трансформаторных подстанций 6 (10) кВ и выше;
- проектирование внешних сетей электроснабжения;
- проектирование внешних сетей связи;
- проектирование внешних сетей теплоснабжения, газоснабжения;
- проектирование подъездных дорог для эксплуатации сооружений и сетей;
- проектирование внеплощадочных дорог для обеспечения нужд строительства объектов;
- затраты, связанные с участием проектной организации, по поручению заказчика, в выборе площадки (трассы) для строительства;
- проектирование прирельсовых складов реагентов и базисных складов реагентов для обслуживания нескольких потребителей;
- проектирование кондиционирования воздуха, компрессорных станций, центральных диспетчерских пунктов для управления сооружениями или системами водоснабжения и канализации;
- проектирование ликвидационного тампонирования скважин;
- проектирование специальных видов химзащиты сооружений водоснабжения и канализации;
- разработка специальных видов проектных работ: водопонижение, замораживание или химическое закрепление грунтов, шпунтовое ограждение, кессонный способ производства работ, методом "стена в грунте", буровзрывные работы, специальные вспомогательные сооружения и устройства для возведения искусственных конструкций (СВСиУ), слиповых площадок для сборки плетей трубопроводов;
- проектирование сооружений по опреснению морской воды;
- рекультивация (восстановление) нарушенных земель;
- проектирование сооружений электрозащитных установок от коррозии (катодных, электродренажных), кроме цен таблицы N 15 настоящего Справочника;
- выполнение расчетов подъема уровня грунтовых вод на площадках водоснабжения и канализации в процессе эксплуатации;
- проектирование зон санитарной охраны;
- подготовка материалов и получение разрешений на специальное водопользование;
- разработка технологических регламентов на проектирование сооружений водоснабжения и канализации;
- разработка ОЗДС - охранно-защитной дегазационной системы;
- разработка проектной и рабочей документации административно-бытовых корпусов, химико-бактериологических лабораторий, реагентных хозяйств, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, тепловых сетей, котельных, внуприплощадочных газопроводов, ремонтно-механических мастерских, гаражей для хранения спецтехники;
- разработка трехмерной электронной модели трубопроводов и оборудования, а также несущих строительных конструкций;
- разработка разделов "Промышленная безопасность", "Организация дорожного движения на период эксплуатации объекта", "Мероприятия по обеспечению безопасности на период строительства";
- разработка конструкторской документации для индивидуального изготовления щитов, шкафов и пультов управления электротехническими системами и системами автоматизации;
- разработка специальных систем связи, безопасности и информации, систем электросвязи и других специальных систем (технологическое видеонаблюдение, средства и система контроля и управления доступом, сеть передачи данных, структурированная кабельная система, цифровая радиорелейная линия связи, беспроводной широкополосный радиодоступ (WI-FI), системы профессиональной радиосвязи, защищенные информационные системы связи);
- разработка автоматических установки пожаротушения (газовое, водяное, спринклерное, порошковое, аэрозольное и др.);
- разработка автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ, АСКУЭ), интегрированной системы энергопотребления (ИАСУЭ), автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСУД), объединенных диспетчерских систем (ОДС), оперативного дистанционного контроля (ОДК), системы мониторинга инженерных систем (СМИС), системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК), системы управления в кризисной ситуации (СУКС).
1.7. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации, определенной по таблицам Справочника, осуществляется по приведенному ниже соотношению и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.

Виды документации:	Процент от базовой цены	
Проектная документация - (П)	60	
Рабочая документация - (Р)	40	
Итого	100	

1.8. Базовыми ценами настоящего Справочника предусмотрено проектирование по геодезическим планам в масштабе 1:500. При проектировании по геодезическим планам в масштабе 1:200 к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,15 до 1,2.
1.9. При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс. человек до 1 млн к ценам может быть применен ценообразующий коэффициент до 1,1; с населением более 1 млн человек - коэффициент до 1,2; для городов Москва и Санкт-Петербург - коэффициент до 1,3, а при проектировании сооружений в местностях, представляющих собой историческую ценность (историческая часть города) цена на проектирование может определяться с ценообразующим коэффициентом до 1,4, при этом одновременное применение указанных коэффициентов не допускается.
1.10. Базовая цена проектирования объектов по которым обязательно проведение государственной экологической экспертизы проектной документации определяется по согласованию с заказчиком с применением ценообразующего коэффициента от 1,2 до 1,25.
1.11. В настоящем Справочнике не приведены цены для определения стоимости разработки схем по водоснабжению и канализации населенных пунктов и промышленных зон.
При необходимости выполнения указанного вида работ стоимость их может быть определена по ценам данного Справочника с применением понижающего коэффициента от 0,2 до 0,25 к стоимости разработки проектной документации объекта, исходя из набора сооружений и коммуникаций, входящих в схему.
1.12. При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов) к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15.
1.13. В случае выполнения работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации на основании действующего законодательства и по поручению заказчика их стоимость определяется дополнительно в размере 4% от общей стоимости проектирования.
1.14. При пересечении линий и сооружений метрополитена к ценам проектирования водоводов, канализационных коллекторов, сетей водоснабжения и канализации и сооружений, расположенных в их зоне, следует применять коэффициент от 1,15 до 1,2, учитывающий усложняющие факторы проектирования.
1.15. При проектировании водоводов, канализационных коллекторов, сетей водоснабжения и канализации и сооружений на них, расположенных в полосе отвода, применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15 к базовой цене проектирования объекта (инженерных сетей), попадающих в указанную зону.
1.16. Базовая цена разработки проектной и рабочей документации на временные сооружения (водопровод, канализация и т.д.), необходимые для нормальной эксплуатации существующих объектов в период строительства, определяется дополнительно по ценам настоящего Справочника с коэффициентом до 0,5.
1.17. Базовыми ценами настоящего Справочника учтено проектирование зданий с ленточными или столбчатыми фундаментами. В случае проектирования зданий и сооружений со свайными фундаментами стоимость проектирования таких фундаментов определяется дополнительно по специализированным Справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве. При этом к стоимости проектирования раздела "Конструктивные и объемно-планировочные решения" вводится понижающий коэффициент 0,86.
1.18. Базовая цена проектирования зданий и сооружений с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного железобетона определяется с применением коэффициента 1,4 к тем разделам, разработка которых усложняется.
1.19. Базовые цены таблиц N 16 и N 17 применяются при проектировании новых населенных пунктов или полностью автономных систем относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения городских поселений.
1.20. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной и рабочей документации объектов капитального строительства (в процентах от базовой цены) приведена в таблицах N 22 и N 23 настоящего Справочника.
1.21. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной и рабочей документации для строительства линейных объектов (в процентах от базовой цены) приведена в таблицах N 24 и N 25 настоящего Справочника.
1.22. Стоимость разработки проектной и рабочей документации, осуществляемой на основании исходных данных, разработанных инофирмами, определяется, при необходимости доработки в соответствии с нормативами Российской Федерации, от 1,15 до 1,2 в зависимости от трудоемкости работ

2. Порядок определения базовой цены проектных работ

Глава 2.1. Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией I-го подъема (к таблице N 1 настоящего Справочника)

2.1.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 1 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- при установке на объектах высоконапорных насосных агрегатов (рабочее давление >16 ) базовая цена проектных работ определяется с ценообразующим коэффициентом от 1,2 до 1,25;
- при установке на объектах регулируемого электропривода базовая цена проектных работ определяется с ценообразующим коэффициентом от 1,03 до 1,05;
- при установке на объектах микропроцессорных контроллеров и других новых средств автоматизации базовая цена проектных работ определяется с ценообразующим коэффициентом от 1,04 до 1,06;
- базовыми ценами таблицы N 1 настоящего Справочника учтено проектирование самотечно-сифонных водоводов длиной до 100 м. Базовая цена проектирования каждых последующих 100 м определяется по ценам таблицы N 14 настоящего Справочника с коэффициентом 0,4;
- при амплитудах колебания уровней воды свыше 6 до 12 м к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15; при колебаниях свыше 12 м - от 1,15 до 1,2;
- при разработке мероприятий по рыбозащите, борьбе с наносами и шугой к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент до 1,05 за каждый фактор;
- проектирование хлораторных и хлоропроводов, пневмостанций, скважин для внутриплощадочного водоснабжения, камер переключений (предохранительной арматуры и водомерных узлов) ценами не учтено;
- при проектировании сооружений, строительство которых будет осуществляться опускным способом, к ценам следует применять ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- базовыми ценами таблицы N 1 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования трубопроводов для подогрева воды;
- при заглублении насосных станций I-го подъема свыше 3-х м к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15 на каждые последующие 3 м заглубления.

Глава 2.2. Водозаборы из подземных источников
(к таблице N 2 настоящего Справочника)

2.2.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 2 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- цены в таблице N 2 настоящего Справочника установлены для проектирования водозабора из скважин и шахтных колодцев. Базовая цена проектирования лучевого водозабора, каптажа ключей, горизонтального водозабора и подруслового водозабора определяется с применением ценообразующего коэффициента от 1,02 до 1,05;
- базовыми ценами таблицы N 2 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования сооружений с искусственной подпиткой подземных вод;
- базовыми ценами таблицы N 2 настоящего Справочника учтена стоимость проектирования сборных водоводов длиной до 100 м. Стоимость проектирования сборных водоводов длиной более 100 м определяется по таблице N 3 настоящего Справочника;
- базовыми ценами таблицы N 2 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования трубопроводов для подогрева воды;
- при проектировании водозабора без надземного павильона к ценам следует применять понижающий коэффициент 0,8;
- ценами не учтена стоимость проектирования сборных резервуаров и насосной станции II-го подъема.

Глава 2.3. Водовод в одну линию с сооружениями на нем
(к таблице N 3 настоящего Справочника)

2.3.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 3 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- при параллельной прокладке водовода с количеством линий 2 и более к базовым ценам пунктов 1-12 таблицы N 3 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,15 за каждую последующую линию;
- базовыми ценами таблицы N 3 настоящего Справочника не учтено проектирование мостов, путепроводов, дюкеров, тоннелей, эксплуатационных автодорог, резервуаров, насосных станций подкачки, катодной, дренажной и протекторной защиты, сооружений по искусственному подогреву воды;
- базовыми ценами таблицы N 3 настоящего Справочника не учтены затраты на проектирование водоводов, сооружаемых закрытым способом (горизонтально-направленное бурение, прессошнековое бурение, прокол, щитовая проходка), также стоимость проектирования переходов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями и переходов через водные преграды;
- базовые цены на проектирование водоводов, сооружаемых закрытым способом (горизонтально-направленное бурение, прессошнековое бурение, прокол, щитовая проходка), в том числе переходы через железнодорожные пути и автомобильные дороги определяются по ценам пунктов 13-16 таблицы N 8 настоящего Справочника;
- при проектировании водоводов на пересеченном рельефе местности с оврагами к ценам следует применять коэффициент от 1,2 до 1,25, учитывающий усложняющие факторы;
- базовыми ценами пунктов 1-21, таблицы N 3 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования камер переключения;
- базовыми ценами таблицы N 3 настоящего Справочника предусмотрены затраты на проектирование магистрального водопровода вне городской застройки;
- при проектировании водоводов, проходящих по территории с коэффициентом застройки до 0,5, к базовым ценам пунктов 1-12 таблицы N 3 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,2 до 1,25; учитывающий усложняющие факторы, с коэффициентом застройки более 0,5 - от 1,4 до 1,5;
- при пересечении проектируемым водоводом от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент от 1,07 до 1,1, учитывающий усложняющие факторы, при количестве пересечений более 10 - коэффициент от 1,1 до 1,15;
- при разработке мероприятий по защите водоводов от гидравлического удара к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15;
- базовыми ценами пунктов 22-24 таблицы N 3 настоящего Справочника учтено проектирование одной камеры. Цена проектирования каждой последующей однотипной камеры определяется с коэффициентом 0,3;
- при определении базовой цены водоводов с расходом менее 300  в расчет цены по пунктам 1-4 и 13-15 таблицы N 3 настоящего Справочника вводится понижающий коэффициент 0,7;
- базовыми ценами не учтена стоимость проектирования трубопроводов для подогрева воды;
- базовыми ценами пунктов 22-24 таблицы N 3 настоящего Справочника учтено проектирование камеры переключения без наземного павильона. При проектировании камеры переключения с наземным павильоном, требующим установки грузоподъемного оборудования, электрооборудования, стоимость проектирования определяется по ценам пунктов 1-9 таблицы N 5 настоящего Справочника с коэффициентом 0,3;
- базовая цена проектирования санации водовода определяется по пунктам 1-12 таблицы N 3 настоящего Справочника с применением коэффициента 0,8;
- цена проектирования водоводов с разными техническими характеристиками (диаметр, напор и другие) определяется отдельно для каждого участка водовода;
- при проектировании водовода в единой технической полосе с другими коммуникациями к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;

Глава 2.4. Водопроводные очистные сооружения
(к таблице N 4 настоящего Справочника)

2.4.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 4 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами пунктов 1-7, 13-27, 37-43, 45-52, 53-60 таблицы N 4 настоящего Справочника не учтено проектирование насосной станции II-го подъема;
- базовыми ценами не учтено проектирование сооружения по обработке и складированию осадка, дренажа под сооружениями;
- при применении более трех видов реагентов в расчет цены по пунктам 13-22, 23-27, 34-36 таблицы N 4 настоящего Справочника вводится ценообразующий коэффициент до 1,03 на каждый дополнительный вид реагента;
- при источнике водоснабжения, не соответствующем действующим гигиеническим нормативам, определяющим качество питьевой воды, по 2-м показателям, к ценам следует применять ценообразующий коэффициент до 1,2, а при более 2-х показателей - до 1,4;
- при применении в проектной и рабочей документации микропроцессорных контроллеров или других новых средств автоматизации в расчет цены по пунктам 8-12, 13-22, 28-33 таблицы N 4 настоящего Справочника вводятся ценообразующие коэффициенты: до 1,07 при производительности до 80  и до 1,11 - более 80 ;
- при применении в проектной и рабочей документации регулируемого электропривода в расчет цены по пунктам 8-12, 13-22, 23-27, 28-33, 44 таблицы N 4 настоящего Справочника вводится ценообразующий коэффициент от 1,04 до 1,06;
- базовыми ценами пунктов 45-52 таблицы N 4 настоящего Справочника учтено проектирование сооружений стабилизации с применением 4-х видов реагентов и ингибиторов. При стабилизации меньшим количеством видов реагентов к ценам применяется коэффициент 0,8 на каждый уменьшающий вид реагента;
- базовыми ценами таблицы не учтено проектирование малой бытовой канализации, артскважин для нужд комплексов водопроводных очистных сооружений;
- базовыми ценами пунктов 70, 71 таблицы N 4 настоящего Справочника не учтено проектирование систем защиты персонала и окружающей среды от действий хлора при авариях (система очистки воздуха от хлора, система защитной водяной завесы, специальные организационно-технические мероприятия и технические средства для безопасной эксплуатации);
- базовыми ценами пунктов 72-77 таблицы N 4 настоящего Справочника не учтено проектирование компрессорной или вакуумной станции;
- при проектировании зданий и сооружений на площадках с коэффициентом застройки 0,5 и более к базовой цене применяется коэффициент от 1,2 до 1,25, учитывающий усложняющие факторы.

Глава 2.5. Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения (к таблице N 5 настоящего Справочника)

2.5.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 5 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- производительность насосной станции определяется исходя из максимально часовой суммарной производительности всех устанавливаемых рабочих насосов независимо от количества их групп;
- базовая цена проектирования насосной станции с высоконапорными агрегатами (рабочее давление >16 ) или пневматических насосных станций определяется с применением ценообразующего коэффициента от 1,4 до 1,45;
- при применении в проектной и рабочей документации микропроцессорных контроллеров или других новых средств автоматизации к базовым ценам пунктов 1-9 таблицы N 5 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,09 до 1,11;
- при применении в проектной и рабочей документации регулируемого электропривода в расчет цены пунктов 1-9 таблицы N 5 настоящего Справочника вводится ценообразующий коэффициент от 1,08 до 1,1;
- при проектировании насосных станций во взрывозащищенном исполнении к базовой цене применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15;
- базовыми ценами пунктов 1-9 таблицы N 5 настоящего Справочника не учтено проектирование резервуаров;
- базовыми ценами пунктов 10-16 таблицы N 5 настоящего Справочника не учтено проектирование контрольно-пропускных пунктов (КПП);
- базовыми ценами таблицы не учтено проектирование: дренажа под сооружения, артскважины для нужд насосных станций;
- при проектировании заглубленных насосных свыше 1,5 м к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15 на каждые последующие 1,5 м заглубления;
- при проектировании в составе резервуаров отдельно стоящих камер фильтров-поглотителей к базовой цене пунктов 10-16 таблицы N 5 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- в случае устройства резервуаров без обвалования и необходимости дополнительного проектирования отвода поверхностного стока и ограждения резервуара к базовой цене пунктов 10-16 таблицы N 5 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15.

Глава 2.6. Вентиляторные градирни
(к таблице N 6 настоящего Справочника)

2.6.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 6 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- при проектировании градирен с высоковольтными двигателями к базовым ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- при проектировании градирен с количеством секций более одной, базовая цена проектирования второй и последующих секций определяется с коэффициентом 0,1.

Глава 2.7. Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений (к таблице N 7 настоящего Справочника)

2.7.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 7 настоящего Справочника необходимо учитывать, что базовыми ценами не учтена стоимость проектирования сооружений мехобезвоживания и складирования обезвоженного осадка, насосных станций, и дренажа под сооружениями.

Глава 2.8. Канализационные коллекторы с сооружениями на них
(к таблице N 8 настоящего Справочника)

2.8.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 8 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовые цены проектирования канализационных коллекторов с сооружениями на них рассчитываются по следующим группам сложности, в зависимости от их характеристики: I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами; II группа - пересеченный рельеф местности с оврагами; III группа - гористый, сильно пересеченный рельеф местности, или очень плоский рельеф с уклоном менее 0,2%;
- базовыми ценами таблицы N 8 настоящего Справочника предусмотрены затраты на проектирование магистрального коллектора вне городской застройки;
- при прокладке коллектора по территории с коэффициентом застройки до 0,5 к базовой цене проектирования пунктов 1-12 таблицы N 8 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,3 до 1,35; учитывающий усложняющие факторы, с коэффициентом застройки более 0,5 - до 1,5.
- при пересечении проектируемым коллектором от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент от 1,07 до 1,1, учитывающий усложняющие факторы, при количестве пересечений более 10 - коэффициент от 1,1 до 1,15;
- при наличии по трассе коллектора более 3-х отличных в инженерно-геологическом отношении участков к базовой цене по пунктам 1-12 таблицы N 8 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,2 до 1,25, учитывающий усложняющие факторы;
- при транспортировке агрессивных или взрывоопасных сточных вод к базовой цене применяется коэффициент от 1,05 до 1,1 за каждый усложняющий фактор;
- базовая цена проектирования напорных трубопроводов определяется по ценам таблицы N 3 настоящего Справочника;
- базовая цена проектирования эстакадных участков коллектора длиной более 50 м и высотой более 1 м определяется по ценам пунктов 13-21 таблицы N 3 настоящего Справочника с ценообразующим коэффициентом от 1,15 до 1,2;
- базовыми ценами пунктов 1-12 таблицы N 8 настоящего Справочника не учтено проектирование: врезок в действующие коллекторы диаметром 2,0 м и более, снегосплавных пунктов на канализационных коллекторах, камер, сооружаемых на канализационных коллекторах методом "стена в грунте" и опускным способом, переходов под автомобильными и железнодорожными путями, переходов через водные преграды, автодорог для обслуживания коллекторов, насосных станций подкачки;
- при проектировании коллекторов разного назначения (дождевая, бытовая, напорная, общесплавная) стоимость их проектирования определяется отдельно для каждого коллектора;
- при определении стоимости проектирования коллекторов протяженностью до 500 м в расчет цены принимается длина - 500 м;
- базовая цена проектирования переходов канализационных коллекторов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями определяется по ценам пунктов 13-14 таблицы N 8 настоящего Справочника;
- базовыми ценами пунктов 15-16 таблицы N 8 настоящего Справочника не учтено проектирование: присоединений к шахтам открытых участков коллекторов, мероприятий по охране существующих зданий, сооружений и коммуникаций от влияния щитовой проходки, мероприятий по ликвидации подземных сооружений;
- при проектировании напорных пульпопроводов к ценам таблицы N 8 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,4 до 1,5, при этом ценой не учитывается проектирование сооружений по промывке пульпопроводов и аварийных емкостей для опорожнения пульпопроводов;
- базовыми ценами таблицы N 8 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования трубопроводов для подогрева воды;
- при водопритоках грунтовых вод с интенсивностью 50  на забой к ценам пунктов 15, 16 таблицы N 8 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15;
- при газопроявлении метана, сероводорода и углекислого газа к ценам пунктов 15, 16 таблицы N 8 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- при проектировании коллекторов в условиях агрессивности воды по отношению к бетону и металлу к базовой цене по пунктам 15, 16 таблицы N 8 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25.

Глава 2.9. Станции перекачки сточных вод
(к таблице N 9 настоящего Справочника)

2.9.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 9 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- производительность насосной станции определяется исходя из максимально часовой суммарной производительности всех основных рабочих насосов независимо от количества их групп;
- базовыми ценами учтено проектирование насосных станций с глубиной заложения подводящего коллектора 4 м при строительстве открытым способом. При проектировании канализационных насосных станций с глубиной заложения подводящего коллектора более 4 м к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15 на каждые последующие 1,5 м заглубления;
- при проектировании канализационных насосных станций, строительство которых будет осуществляться опускным способом, к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- при проектировании канализационных насосных станций, перекачивающих агрессивные сточные воды, к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25;
- при проектировании канализационных насосных станций, перекачивающих взрывоопасные сточные воды, к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15;
- при применении в проектной и рабочей документации микропроцессорных контроллеров или других новых средств автоматизации в расчет цены вводится ценообразующий коэффициент от 1,18 до 1,2;
- при применении в проектной и рабочей документации регулируемого электропривода в расчет цены по пунктам 3-7 таблицы N 9 настоящего Справочника вводится ценообразующий коэффициент от 1,14 до 1,2;
- базовыми ценами не учтена цена проектирования отдельно стоящих резервуаров, дренажа под сооружениями, артскважин для нужд насосных станций.

Глава 2.10. Сооружения для очистки сточных вод
(к таблице N 10 настоящего Справочника)

2.10.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 10 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями, сооружений по обработке и складированию осадка, накопителей сточных вод, насосной станции перекачки очищенных сточных вод и подачи сточных вод на очистные сооружения, и выпусков очищенных сточных вод;
- при применении в проектной и рабочей документации микропроцессорных контроллеров или других новых средств автоматизации в расчет цены пунктов 25-28 таблицы N 10 настоящего Справочника вводится ценообразующий коэффициент от 1,09 до 1,11; к ценам пунктов 29-37 - коэффициент от 1,18 до 1,2;
- базовыми ценами таблицы не учтено проектирование артскважин, водонапорных башен для нужд комплексов канализационных очистных сооружений;
- при проектировании в составе комплексов очистных сооружений дополнительно узлов доочистки, реагентного хозяйства и обработки осадка к ценам последних применяется коэффициент 0,9;
- базовыми ценами пунктов 1-13 таблицы N 10 настоящего Справочника, не учтено проектирование артскважин, водонапорных башен, для нужд комплексов канализационных очистных сооружений, специальных оснований под сооружениями, сооружений глубокой очистки (доочистки) сточных вод, сооружений по обработке и складированию осадков и выпусков очищенных сточных вод, насосных станций перекачки очищенных сточных вод и подачи сточных вод на очистные сооружения;
- базовыми ценами пунктов 18-23 таблицы N 10 настоящего Справочника учтено проектирование собственно установки, организация площадки для размещения установки, ограждение. При проектировании установки с механическим дроблением или механизированной подачей снега следует применять ценообразующий коэффициент от 1,25 до 1,3. При проектировании дополнительно к установке таяния снега площадки для складирования снега площадью до 1 га следует применять ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25, при площади свыше 1 га следует применять ценообразующий коэффициент от 1,3 до 1,35;
- базовая цена проектирования площадки для складирования снега определяется по пунктам 18-23 таблицы N 10 настоящего Справочника со следующими коэффициентами: 0,2 - при площади до 1 га, 0,3 - при площади свыше 1 га;
- к базовым ценам на проектирование по пунктам 14-17 таблицы N 10 настоящего Справочника при сбросе в водоемы высшей, первой и второй категории рыбохозяйственного назначения очищенных сточных вод следует применять ценообразующий коэффициент от 1,5 до 1,6;
- к базовым ценам по пунктам 25-50 таблицы N 10 настоящего Справочника на проектирование при многоступенчатой фильтрации следует применять ценообразующий коэффициент от 1,5 до 1,6;
- при проектировании зданий и сооружений на площадках с коэффициентом застройки 0,5 и более к базовой цене применяется коэффициент от 1,2 до 1,25, учитывающий усложняющие факторы;
- базовыми ценами таблицы N 10 настоящего Справочника не учтен расчет и утверждение проекта нормативов допустимого сброса (НДС) в водоемы.

Глава 2.11. Сооружения для обработки осадка сточных вод
(к таблице N 11)

2.11.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 11 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами пунктов 1-5 таблицы N 11 настоящего Справочника учтено проектирование илоуплотнителей и иловой насосной станции и не учтено проектирование насосно-воздуходувной станции, сооружений по обработке стабилизированного осадка и его складирование;
- базовыми ценами пунктов 6-13 таблицы N 11 настоящего Справочника не учтено проектирование узла приготовления реагентов, резервных иловых площадок и сооружений по утилизации обезвоженных осадков;
- базовыми ценами пунктов 1-18 таблицы N 11 настоящего Справочника не учтено проектирование дренажа под сооружениями;
- в пунктах 19-21 таблицы N 11 настоящего Справочника приведена цена проектирования одного метантенка. При проектировании нескольких метантенков базовая цена их (кроме первого) определяется с коэффициентом 0,5.
- базовыми ценами пунктов 14 и 15 таблицы N 11 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования сооружений по механическому обезвоживанию осадка и его предварительной сушке;
- базовыми ценами пунктов 14 и 15 таблицы N 11 настоящего Справочника учтена стоимость проектирования всех узлов сжигания осадка, расположенных в зданиях; приемного отделения обезвоженного осадка; отделения сжигания с печами сжигания осадка в псевдоожиженном слое или другой конструкции и системой трубопроводов обвязки печей; отделения утилизации тепла; воздуходувной станции псевдоожижения для подачи сжатого воздуха в печи; отделения расходных материалов; отделения технической воды, в составе: фильтров доочистки биологически очищенных сточных вод с насосной станцией подачи и системой трубопроводов; отделения хим-водоподготовки, в составе: фильтров очистки воды, реагентного хозяйства с баками хранения, растворными и расходными баками и насосами-дозаторами; насосной станцией для подачи воды в систему котла-утилизатора и системой трубопроводов; бункера-накопителя золы с устройством системы выгрузки золы; дымовых труб; системы дымоудаления с дымососами для подачи очищенных газовых выбросов в дымовые трубы; узла нагрева очищенных газовых выбросов перед подачей в дымовые трубы; отделения газоочистки в составе двух степеней очистки газов; систем общеобменной вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, приборами КИПа;
- базовыми ценами таблицы не учтена стоимость проектирования внутриплощадочных газопроводов, внутренних метанопроводов и трубопроводов для подогрева воды.

Глава 2.12. Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и канализации
(к таблице N 12 настоящего Справочника)

2.12.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 12 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовые цены проектирования хвостохранилищ, иловых площадок, накопителей и прудов очистных сооружений водоснабжения и канализации рассчитываются по следующим группам сложности в зависимости от их характеристик: I группа - скальные породы и мягкие грунты, несложные инженерно-геологические и гидрологические условия; II группа - разнообразная толщина осадочных или изверженных пород, рыхлообломочные грунты и мягкие породы, резко отличающиеся по водонепроницаемости, наличию напорных вод; сложный сильно пересеченный рельеф; III группа - сложный комплекс осадочных, изверженных и метаморфических пород с крутым падением пластов, с наличием зон дробления пород, сильно просадочные и неустойчивые на сдвиг породы, горная местность с сильно пересеченным рельефом;
- базовые цены пунктов 1-17 таблицы N 12 настоящего Справочника приведены для инженерно-геологических условий II группы сложности. При проектировании объектов в условиях I группы сложности к ценам применяется коэффициент 0,8; для III - 1,2;
- базовыми ценами пунктов 1-11 таблицы N 12 настоящего Справочника учтено проектирование шламонакопителей, иловых прудов, биологических прудов с естественной и искусственной аэрацией, прудов-отстойников ливневых вод, аварийных емкостей, буферных прудов, иловых площадок (включая каскадные) на естественном или искусственном основании с дренажем, земляных емкостей, сопрягающих сооружений (выпусков, перепусков), противофильтрационного экрана, дренажа для иловых площадок на искусственном основании, крепления гребня дамб и откосов;
- при отсутствии противофильтрационного экрана к цене по пунктам 1-11 таблицы N 12 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,9; при отсутствии дренажа для иловых площадок на искусственном основании к ценам пунктов 1-11 таблицы N 12 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,8;
- базовыми ценами пунктов 12-17 таблицы N 12 настоящего Справочника учтено проектирование ограждающих сооружений хвостохранилища с креплением откосов и дренажа и контрольно-измерительной аппаратурой, электроосвещения, распределительных пульпопроводов и лотков с сооружениями на них, проведение водохозяйственных расчетов;
- базовыми ценами пунктов 12-17 таблицы N 12 настоящего Справочника не учтено проектирование сооружений по отводу поверхностных вод от хвостохранилища, водосбросных сооружений, противофильтрационных мероприятий, дренажных насосных станций, мероприятий по предотвращению пыления, защитных мероприятий от подтопления и затопления прилегающих территорий, организации эксплуатации хвостохранилища, зон санитарной защиты, аварийных емкостей для опорожнения распределительных пульпопроводов, сооружений по забору и подаче осветленной воды, карьеров грунта для возведения ограждающих сооружений, эксплуатационных автодорог и мероприятий для пропуска строительных расходов воды, пульпонасосных станций и магистральных пульповодов;
- при необходимости проектирования противофильтрационного экрана к ценам пунктов 12-17 таблицы N 12 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25.

Глава 2.13. Пульпонасосные станции
(к таблице N 13 настоящего Справочника)

2.13.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 13 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- при применении в проектной и рабочей документации регулируемого электропривода в расчет цены вводится ценообразующий коэффициент от 1,06 до 1,08;
- при применении в проектной и рабочей документации микропроцессорных контроллеров или других новых средств автоматизации в расчет цены вводится ценообразующий коэффициент от 1,06 до 1,08;
- при разработке мероприятий противоаварийного затопления в расчет цены вводится ценообразующий коэффициент от 1,1 до 1,15;
- базовыми ценами таблицы не учтено проектирование сооружений и коммуникаций внутриплощадочного водопровода и канализации, в том числе артскважин для нужд пульпонасосной станции;
- базовыми ценами таблицы не учтена стоимость проектирования маслохозяйства.

Глава 2.14. Выпуски очищенных сточных вод, дюкеры
(к таблице N 14 настоящего Справочника)

2.14.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 14 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами пунктов 1-6 таблицы N 14 учтено проектирование рассеивающих выпусков только для рек и водохранилищ (при глубине установки рассеивающего оголовка до 20 м);
- базовыми ценами пунктов 7-10 таблицы N 14 учтено проектирование рассеивающих выпусков для морей (заливов, проливов);
- при проектировании глубоководных выпусков на реках, озерах, водохранилищах к базовым ценам пунктов 7-10 таблицы N 14 применяется понижающий коэффициент 0,8;
- стоимость проектирования морского рассеивающего выпуска при глубине установки оголовка до 20 м определяется по пунктам 7-10 таблицы N 14 с применением понижающего коэффициента 0,8; при глубине установки оголовка свыше 50 м - с применением ценообразующего коэффициента от 1,3 до 1,4;
- при проектировании подводных трубопроводов с мероприятиями против всплывания к ценам таблицы N 14 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,15 до 1,2;
- при проектировании подводных трубопроводов глубиной менее 1,5 м к ценам применяется ценообразующий коэффициент от 1,05 до 1,1;
- базовыми ценами пунктов 15-18 таблицы N 14 настоящего Справочника учтено проектирование подводного трубопровода в одну нитку, берегоукрепления двумя типами (под водой и над водой), береговых подземных камер, створных и опознавательных навигационных знаков в районе подводного перехода. Цена проектирования каждой последующей линии подводных трубопроводов определяется с коэффициентом 0,3. При невыполнении проектной документации берегоукрепления к ценам вводится коэффициент 0,9;
- базовыми ценами таблицы N 14 настоящего Справочника учтено проектирование оголовка водовыпуска, крепления дна в районе оголовка, створных и опознавательных навигационных знаков в районе выпуска;
- базовыми ценами таблицы N 14 настоящего Справочника не учтен расчет и утверждение проекта нормативов допустимого сброса (НДС) в водоемы;

Глава 2.15. Водонапорные башни
(к таблице N 15 настоящего Справочника)

2.15.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 15 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- цены таблицы N 15 настоящего Справочника приведены на привязку типовых и повторно применяемых проектов;
- при высоте ствола свыше 24 м базовая цена определяется с ценообразующим коэффициентом от 1,15 до 1,2 на каждые 6 м высоты; при высоте ствола менее 24 м - 0,87 на каждые 6 м ствола;
- при проектировании башен с кирпичным стволом или стволом из монолитного железобетона к базовой цене применяется коэффициент 0,85; со стальным стволом - 0,8.

Глава 2.16. Кольцевые сети по водоснабжению новых населенных пунктов (к таблице N 16 настоящего Справочника)

2.16.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 16 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовые цены для промежуточных расходов определяются интерполяцией при одной длине сети.
- при параллельной прокладке сетей с количеством линий 2 и более к базовым ценам пунктов 1-32 таблицы N 16 настоящего Справочника применяется коэффициент 0,15 на каждые последующие линии.
- базовыми ценами таблицы не учтено проектирование: насосных станций подкачек, водонапорных башен и резервуаров, тепловых спутников для подогрева воды, комплексов водозаборных и водопроводных очистных сооружений, лотков и эстакад, камер переключения всех типов, переходов под автомобильными дорогами, трамвайными и железнодорожными путями, переходов через водные преграды, тальвиги и овраги, мостов, путепроводов, тоннелей, щитовой проходки, эксплуатационных автодорог, дренажной и протекторной защиты;
- при проектировании сетей, проходящих по территории с коэффициентом застройки до 0,5, к базовым ценам таблицы N 16 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,3 до 1,35, учитывающий усложняющие факторы; с коэффициентом застройки более 0,5 - от 1,5 до 1,55;
- при пересечении проектируемыми сетями от 5 до 10 существующих коммуникаций к базовым ценам таблицы N 16 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,07 до 1,1, учитывающий усложняющие факторы; при количестве пересечений более 10 - коэффициент от 1,1 до 1,15.

Глава 2.17. Сети по канализации новых населенных пунктов
(к таблице N 17 настоящего Справочника)

2.17.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 17 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовые цены для промежуточных расходов определяются интерполяцией при одной длине сети;
- характеристика групп сложности: I группа - рельеф местности с ярко выраженными уклонами; II группа - пересеченный рельеф местности с оврагами; III группа - сложный рельеф местности (гористый), сильно пересеченный, очень плоский рельеф (уклоны местности <0,002), наличие судоходной реки, пересекающей коммуникации;
- базовыми ценами таблицы N 17 настоящего Справочника не учтено проектирование: канализационных насосных станций и коллекторов, перекачивающих и отводящих стоки от других бассейнов канализования, сооружений для очистки сточных вод, тепловых спутников для подогрева сетей, лотков и эстакад, переходов под автомобильными дорогами, трамвайными и железнодорожными путями, переходов через водные преграды, тальвиги и овраги, мостов, путепроводов, тоннелей, щитовой проходки, эксплуатационных автодорог, насосных станций подкачек;
- при проектировании сетей, проходящих по территории с коэффициентом застройки до 0,5, к базовым ценам таблицы N 17 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,3 до 1,35, учитывающий усложняющие факторы; с коэффициентом застройки более 0,5 - от 1,5 до 1,55;
- при пересечении проектируемыми сетями от 5 до 10 существующих коммуникаций к базовым ценам таблицы N 17 настоящего Справочника применяется коэффициент от 1,07 до 1,1, учитывающий усложняющие факторы; при количестве пересечений более 10 - коэффициент от 1,1 до 1,15;
- базовая цена проектирования напорных сетей определяется по ценам таблицы N 16 настоящего Справочника.

Глава 2.18. Дренаж (к таблице N 18 настоящего Справочника)

2.18.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 18 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами не учтена стоимость проектирования дренажных насосных станций. Стоимость проектирования дренажных насосных станций определяется по ценам таблицы N 9 настоящего Справочника;
- при проектировании дренажа со сложной конфигурацией фундаментов (при заглублении в двух и более уровнях, при перепаде отметок свыше 1 м) к базовым ценам пунктов 3 и 4 таблицы N 18 настоящего Справочника применяется ценообразующий коэффициент от 1,2 до 1,25.

Глава 2.19. Генеральный план и транспорт
(к таблице N 20 настоящего Справочника)

2.19. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 20 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- в случае необходимости составления сводного генплана площадки строительства и определения базовой цены этой работы по таблице N 20 настоящего Справочника, из базовой цены проектирования зданий и сооружений, размещаемых на площадке строительства, исключаются затраты на разработку генплана и транспорта;
- при проектировании генерального плана и транспорта площадок, расположенных в пределах городской застройки, к базовым ценам применяется коэффициент от 1,1 до 1,15, учитывающий усложняющие факторы;
- базовая цена проектирования генерального плана линейных сооружений и коммуникаций определяется исходя из площади коридора шириной 50 м, занятого данными сооружениями или коммуникациями.

Глава 2.20. Малые сооружения (установки) водоподготовки и очистки сточных вод (к таблице N 21 настоящего Справочника)

2.20.1. При определении базовой цены проектирования объектов по таблице N 21 настоящего Справочника необходимо учитывать следующие особенности:
- базовыми ценами не учтена стоимость проектирования дренажа под сооружениями, сооружений по обработке и складированию осадка, накопителей сточных вод, насосной станции перекачки очищенных сточных вод и подачи сточных вод на сооружения, выпусков очищенных сточных вод, артскважин, водонапорных башен, специальных оснований под сооружениями, сооружений глубокой доочистки;
- ценами пунктов 1-12 таблицы N 21 настоящего Справочника не учтена стоимость проектирования насосной станции II подъема.

3. Базовые цены на разработку проектной и рабочей документации

Таблица N 1. Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией I-го подъема

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Водозаборные сооружения ковшовые с насосной станцией I-го подъема производительностью, :	
1	до 0,1	1 	947,17	583,93	
2	свыше 0,1 до 0,9	"	969,08	364,84	
3	свыше 0,9 до 1,8	"	1092,29	227,95	
4	свыше 1,8 до 3,6	"	1246,34	142,37	
5	свыше 3,6 до 10	"	1389,48	102,61	
6	свыше 10 до 20	"	1881,53	53,40	
7	свыше 20 до 50	"	2653,38	14,81	
	Водозаборные сооружения с насосной станцией I-го подъема производительностью, :	
8	до 0,1	"	912,84	386,07	
9	свыше 0,1 до 0,9	"	929,12	223,29	
10	свыше 0,9 до 1,8	"	976,97	170,12	
11	свыше 1,8 до 3,6	"	1136,90	81,27	
12	свыше 3,6 до 10	"	1210,77	60,75	
13	свыше 10 до 20	"	1373,97	44,43	
14	свыше 20 до 50	"	1574,61	34,40	
15	свыше 50 до 80
Водозаборы типа "Криб" производительностью 	"	2886,61	8,16	
16	до 36	"	1672,77	2,28	

Таблица N 2. Водозаборы из подземных источников

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Водозаборы из подземных источников (скважин) производительностью, :	
1	до 70	1 	118,66	1,40	
2	свыше 70 до 140	"	143,16	1,05	
3	свыше 140 до 420	"	180,96	0,78	
4	свыше 420 до 1250	"	344,76	0,39	
5	свыше 1250 до 2100	"	444,76	0,31	
6	свыше 2100 до 4200	"	780,76	0,15	

Таблица N 3. Водовод в одну линию с сооружениями на нем

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Водовод при подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000  длиной, км:	
1	до 10	1 км	64,94	34,77	
2	свыше 10 до 22	"	225,00	18,76	
3	свыше 22 до 132	"	537,18	4,57	
4	свыше 132	"	597,90	4,11	
	То же, при расходе свыше 1000 до 5000  длиной, км:	
5	до 5	"	65,34	67,26	
6	свыше 5 до 11	"	218,64	36,60	
7	свыше 11 до 67	"	522,57	8,97	
8	свыше 67	"	571,48	8,24	
	То же, при расходе свыше 5000  длиной, км:	
9	до 4	"	65,03	151,54	
10	свыше 4 до 9	"	231,55	109,91	
11	свыше 9 до 51	"	552,76	74,22	
12	свыше 51	"	621,10	72,88	
	Водовод при надземной прокладке и расходе от 300 до 1000  длиной, км:	
13	до 19	"	50,38	51,79	
14	свыше 19 до 141	"	395,80	33,61	
15	свыше 141	"	2699,74	17,27	
	То же, при расходе свыше 1000 до 5000  длиной, км:	
16	до 10	"	50,44	94,49	
17	свыше 10 до 77	"	386,54	60,88	
18	свыше 77	"	2625,70	31,80	
	То же, при расходе свыше 5000  длиной, км:	
19	до 6	"	50,38	154,93	
20	свыше 6 до 47	"	380,26	99,95	
21	свыше 47	"	2622,16	52,25	
22	Камера переключения на водоводах при расходе до 2000  количество, шт.	1 шт.	29,19	-	
23	То же, при расходе свыше 2000 до 5000  количество, шт.	"	40,66	-	
24	То же, при расходе свыше 5000  количество, шт.	"	41,82	-	

Таблица N 4. Водопроводные очистные сооружения

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сооружения микрофильтрации производительностью, :	
1	до 5	1 	111,07	10,61	
2	свыше 5 до 10	"	129,72	6,88	
3	свыше 10 до 50	"	153,02	4,55	
4	свыше 50 до 100	"	229,02	3,03	
5	свыше 100 до 200	"	275,02	2,57	
6	свыше 200 до 400	"	579,02	1,05	
7	свыше 400 до 800	"	811,02	0,47	
	Станция осветления и обесцвечивания воды производительностью, :	
8	до 10	"	1235,61	14,85	
9	свыше 10 до 50	"	1306,81	7,73	
10	свыше 50 до 100	"	1541,81	3,03	
11	свыше 100 до 200	"	1723,81	1,21	
12	свыше 200 до 400	"	1753,96	1,06	
	Сооружения очистки воды для хозпитьевых целей производительностью, :	
13	свыше 1,6 до 3,2	"	327,26	100,04	
14	свыше 3,2 до 10	"	404,86	75,790	
15	свыше 10 до 30	"	556,46	60,630	
16	свыше 30 до 50	"	1465,75	30,320	
17	свыше 50 до 100	"	2148,25	16,670	
18	свыше 100 до 200	"	3209,25	6,06	
19	свыше 200 до 300	"	3785,25	3,180	
20	свыше 300 до 400	"	4602,65	0,455	
21	свыше 400 до 800	"	4705,85	0,197	
22	свыше 800 до 1600	"	4800,25	0,079	
	Станция обезжелезивания подземных вод производительностью, :	
23	свыше 1,6 до 3,2	"	150,31	34,86	
24	свыше 3,2 до 10	"	155,14	33,35	
25	свыше 10 до 30	"	185,44	30,32	
26	свыше 30 до 50	"	276,34	27,29	
27	cвыше 50 до 100	"	731,34	18,19	
	Станция реагентного умягчения подземных вод производительностью, :	
28	до 1,6	"	872,39	28,80	
29	cвыше 1,6 до 3,2	"	874,82	27,28	
30	cвыше 3,2 до 10	"	879,66	25,77	
31	cвыше 10 до 30	"	925,16	21,22	
32	cвыше 30 до 50	"	970,46	19,71	
33	cвыше 50 до 100	"	1500,96	9,10	
	Сооружения обесфторивания воды производительностью, :	
34	cвыше 1,6 до 3,2	"	239,66	59,12	
35	cвыше 3,2 до 10	"	414,28	4,55	
36	cвыше 10 до 30	"	429,48	3,03	
	Сооружения фторирования воды производительностью, :	
37	cвыше 1,6 до 3,2	"	43,05	6,83	
38	cвыше 3,2 до 10	"	55,21	3,03	
39	cвыше 10 до 20	"	76,41	0,91	
40	cвыше 20 до 50	"	79,41	0,76	
41	cвыше 50 до 100	"	87,41	0,60	
42	cвыше 100 до 200	"	116,41	0,31	
43	cвыше 200 до 400	"	148,41	0,15	
	Сооружения обессоливания воды производительностью, :	
44	13500	объект	1573,35	-	
	Сооружения стабилизационной обработки воды производительностью, :	
45	до 1,6	"	578,23	21,22	
46	свыше 1,6 до 3,2	"	583,08	18,19	
47	свыше 3,2 до 10	"	592,78	15,16	
48	свыше 10 до 20	"	623,08	12,13	
49	свыше 20 до 50	"	653,48	10,61	
50	свыше 50 до 100	"	880,98	6,06	
51	свыше 100 до 200	"	1031,98	4,55	
52	свыше 200 до 400	"	1335,98	3,03	
	Сооружения озонирования природных вод производительностью кг/ч озона:	
53	до 3	1 кг/ч	1798,59	194,71	
54	cвыше 3 до 6	"	2090,01	97,57	
55	cвыше 6 до 12	"	2441,31	39,02	
56	cвыше 12 до 24	"	2722,23	15,61	
57	cвыше 24 до 48	"	2946,87	6,25	
58	cвыше 48 до 96	"	3127,83	2,48	
59	cвыше 96 до 192	"	3268,95	1,01	
60	cвыше 192 до 384	"	3387,99	0,39	
	Сооружения очистки промывной воды производительностью,  по промывной воде:	
61	160	объект	66,44	-	
62	500	"	83,03	-	
63	1000	"	137,45	-	
64	2000	"	163,95	-	
65	5000	"	273,85	-	
66	10000	"	369,25	-	
67	20000	"	2059,03	-	
68	40000	"	3325,03	-	
69	80000	"	5595,08	-	
	Хлораторные, электролизные и ультрафиолетовые установки для обеззараживания питьевых и сточных вод, производительностью, кг/ ч	
70	до 5	1 кг /ч	63,07	31,73	
71	cвыше 5 до 50	1 кг /ч	194,17	5,51	
	Сооружения ультрафильтрации производительностью, :	
72	до 1,6	1 	136,97	57,48	
73	cвыше 1,6 до 3,2	"	166,59	38,97	
74	cвыше 3,2 до 10	"	206,11	26,62	
75	cвыше 10 до 50	"	283,31	18,90	
76	cвыше 50 до 100	"	746,31	9,64	
77	cвыше 100 до 300	"	1093,31	6,17	

Таблица N 5. Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью, :	
1	до 0,05	1 	158,88	561,31	
2	cвыше 0,05 до 0,1	"	158,97	559,68	
3	cвыше 0,1 до 1	"	179,59	353,53	
4	cвыше 1 до 1,5	"	391,80	141,32	
5	cвыше 1,5 до 2	"	576,49	18,19	
6	cвыше 2 до 10	"	583,47	14,70	
7	cвыше 10 до 20	"	672,87	5,76	
8	cвыше 20 до 40	"	742,47	2,28	
9	cвыше 40 до 80	"	797,27	0,91	
	Резервуары для воды емкостью, :	
10	до 1	1 	21,96	79,88	
11	cвыше 1 до 2	"	72,89	28,95	
12	cвыше 2 " 6	"	89,55	20,62	
13	cвыше 6 " 10	"	112,35	16,82	
14	cвыше 10 " 20	"	144,15	13,64	
15	cвыше 20 " 40	"	180,55	11,82	
16	cвыше 40 " 80	"	252,95	10,01	

Таблица N 6. Вентиляторные градирни

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Вентиляторные градирни площадью секции, :	
1	до 16	1 	656,30	0,91	
2	свыше 16 до 192	"	657,90	0,81	
3	свыше 192 до 324	"	719,34	0,49	

Таблица N 7. Сооружения по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сооружения сгущения осадка водопроводных очистных сооружений производительностью по исходному осадку, :	
1	до 20	1 	67,91	3,81	
2	свыше 20 до 40	"	108,91	1,76	
3	свыше 40 до 80	"	134,11	1,13	
4	свыше 80 до 160	"	159,71	0,81	
5	свыше 160 до 320	"	223,71	0,41	
6	свыше 320 до 1000	"	290,91	0,20	

Таблица N 8. Канализационные коллекторы с сооружениями на них

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Канализационные коллекторы с сооружениями на них, прокладываемые по незастроенной территории и рельефе местности I группы сложности пропускной способностью :	
1	до 500	1 км	96,30	14,10	
2	То же, при рельефе местности II группы сложности	"	101,10	16,89	
3	То же, при рельефе местности III группы сложности	"	110,74	18,35	
4	То же, при рельефе местности I группы сложности пропускной способностью : от 500 до 3000	"	114,69	16,85	
5	То же, при рельефе местности II группы сложности	"	126,17	19,42	
6	То же, при рельефе местности III группы сложности	"	134,18	20,25	
7	То же, при рельефе местности I группы сложности пропускной способностью от 3000 до 10000 :	"	127,34	24,73	
8	То же, при рельефе местности II группы сложности	"	142,51	30,08	
9	То же, при рельефе местности III группы сложности	"	152,89	31,83	
10	То же, при рельефе местности I группы сложности пропускной способностью более 10000 :	"	142,78	34,07	
11	То же, при рельефе местности II группы сложности	"	164,02	43,09	
12	То же, при рельефе местности III группы сложности	"	174,20	44,16	
	Канализационные коллекторы, прокладываемые методом горизонтального направленного бурения, протяженностью, м	
13	от 100 до 1000	м	47,8	0,18	
	Канализационные коллекторы, прокладываемые методом прессошнекового бурения, протяженностью, м	
14	от 100 до 1000	"	141,6	0,18	
	Коллекторы, сооружаемые щитовым методом при нормальном давлении	
15	глубиной до 15 м и длиной, км	1 км	192,18	370,79	
16	глубиной более 15 м и длиной, км	"	271,91	371,99	

Таблица N 9. Станции перекачки сточных вод

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод производительностью, :	
1	до 0,25	1 	147,38	242,53	
2	свыше 0,25 до 0,5	"	155,49	210,09	
3	свыше 0,5 до 3	"	216,12	88,83	
4	свыше 3 до 6	"	375,72	35,63	
5	свыше 6 до 12	"	504,02	14,25	
6	свыше 12 до 24	"	605,90	5,76	
7	свыше 24 до 48	"	689,42	2,28	

Таблица N 10. Сооружения для очистки сточных вод

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сооружения биологической очистки городских сточных вод производительностью, :	
1	от 0,01 до 0,1	1 	1149,59	1068,64	
2	свыше 0,1 до 0,5	"	1175,35	810,95	
3	свыше 0,5 до 1	"	1364,83	432,00	
4	свыше 1 до 2	"	1564,91	231,92	
5	свыше 2 до 5	"	1652,83	187,96	
6	свыше 5 до 10	"	2099,98	98,53	
7	свыше 10 до 25	"	2645,68	43,96	
8	свыше 25 до 50	"	3024,68	28,80	
9	свыше 50 до 100	"	3426,18	20,77	
10	свыше 100 до 200	"	3790,18	17,13	
11	свыше 200 до 400	"	5064,18	10,76	
12	свыше 400 до 1000	"	5304,18	10,16	
13	свыше 1000 до 2000	"	8034,18	7,43	
	Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий и населенных мест производительностью, :	
14	до 0,5	"	414,91	34,86	
15	свыше 0,5 до 1	"	415,66	33,35	
16	свыше 1 до 2	"	418,69	30,32	
17	свыше 2 до 5	"	424,77	27,28	
	Установка для таяния снега, производительностью, :	
18	до 0,1	"	622,60	51,54	
19	свыше 0,1 до 0,2	"	622,75	50,02	
20	свыше 0,2 до 0,5	"	623,35	46,99	
21	свыше 0,5 до 1	"	624,11	45,47	
22	свыше 1 до 2	"	625,62	43,96	
23	свыше 2 до 5	"	631,68	40,93	
	Станции нейтрализации сточных вод производительностью, т/сут по товарной извести:	
24	до 20	1 т/сут	498,39	131,80	
	Сооружения доочистки городских сточных вод на фильтрах производительностью, :	
25	до 0,1	1 	200,43	90,95	
26	свыше 0,1 до 0,5	"	202,36	71,24	
27	свыше 0,5 до 1	"	206,90	62,15	
28	свыше 1 до 2	"	223,58	45,47	
29	свыше 2 до 5	"	250,86	31,83	
30	свыше 5 до 10	"	296,25	22,74	
31	свыше 10 до 25	"	357,00	16,67	
32	свыше 25 до 50	"	622,25	6,06	
33	свыше 50 до 100	"	697,75	4,55	
34	свыше 100 до 200	"	743,75	4,09	
35	свыше 200 до 400	"	955,75	3,03	
36	свыше 400 до 1000	"	1259,75	2,27	
37	свыше 1000 до 2000	"	2009,75	1,52	
	Сооружения глубокой очистки городских сточных вод на биореакторах производительностью, :	
38	до 0,1	"	176,55	166,74	
39	свыше 0,1 до 0,5	"	182,31	109,14	
40	свыше 0,5 до 1		198,98	75,79	
41	свыше 1 до 2	"	218,69	56,09	
42	свыше 2 до 5	"	252,05	39,41	
43	свыше 5 до 10	"	305,10	28,80	
44	свыше 10 до 25	"	396,00	19,71	
45	свыше 25 до 50	"	699,25	7,58	
46	свыше 50 до 100	"	775,25	6,06	
47	свыше 100 до 200	"	926,25	4,55	
48	свыше 200 до 400	"	1230,25	3,03	
49	свыше 400 до 1000	"	1354,25	2,72	
50	свыше 1000 до 2000	"	2554,25	1,52	
	Сооружения термического обессоливания сточных вод производительностью, :	
51	до 20	1 	717,57	83,23	
52	свыше 20 до 40	"	1602,17	39,00	
53	свыше 40 до 60	"	2266,97	22,38	
54	свыше 60 до 100	"	3209,57	6,67	
	Сооружения для очистки балластных вод производительностью, :	
55	до 300	"	273,0	2,58	
56	свыше 300 до 600	"	453,0	1,98	
57	свыше 600 до 1800	"	1035,0	1,01	
58	свыше 1800 до 3600	"	1935,0	0,51	
	Сооружения по очистке промывных вод и отработанных моющих растворов производительностью, :	
59	до 100	"	1098,53	1,29	
60	свыше 100 до 300	"	1172,53	0,55	
	Сооружения по очистке подсланевых и льяльных вод производительностью, :	
61	до 50	"	372,22	3,32	
62	свыше 50 до 100	"	424,72	2,27	
63	свыше 100 до 200	"	453,72	1,98	
64	свыше 200 до 400	"	651,72	0,99	
	Сооружения по очистке промливневых и подтоварных вод производительностью, :	
65	до 50	"	400,21	3,69	
66	свыше 50 до 150	"	453,71	2,62	
67	свыше 150 до 300	"	602,21	1,63	
	Сооружения доочистки сточных вод методом реагентной флотации производительностью, :	
68	до 150	"	418,62	1,55	
69	свыше 150 до 900	"	457,62	1,29	
70	свыше 900 до 2400	"	637,62	1,09	
	Сооружения очистки сточных вод методом реагентной флотации производительностью, :	
71	от 50 до 150	"	259,40	6,24	
72	свыше 150 до 800	"	535,40	4,40	
73	свыше 800 до 2000	"	1367,40	3,36	
	Сооружения доочистки сточных вод методом озонирования производительностью, :	
74	до 150	"	1109,78	0,58	
75	свыше 150 до 1000	"	1153,28	0,29	
76	свыше 1000 до 2000	"	1233,28	0,210	
	Сооружения по очистке нефтесодержащих сточных вод I и II систем канализации нефтеперерабатывающих заводов механическим методом производительностью, :	
77	до 1500	"	1292,06	3,68	
78	свыше 1500 до 3000	"	1832,06	3,32	
	Сооружения по обезвоживанию уловленных нефтепродуктов производительностью (по чистому продукту), т/г:	
79	до 5	1 т/г	400,91	8,385	
80	свыше 5 до 10	"	424,92	3,583	
81	свыше 10 до 50	"	450,47	1,028	
82	свыше 50 до 100	"	477,50	0,488	
83	свыше 100 до 150	"	506,20	0,201	
84	свыше 150 до 300	"	535,90	0,003	

Таблица N 11. Заводы и сооружения для обработки осадка сточных вод

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сооружения аэробной стабилизации осадка производительностью (по воде), :	
1	до 25	1 	170,43	5,61	
2	свыше 25 до 40	"	232,70	3,12	
3	свыше 40 до 64	"	277,10	2,01	
4	свыше 64 до 100	"	359,66	0,72	
5	свыше 100 до 400	"	360,66	0,71	
	Сооружения механического обезвоживания осадка производительностью по сухому веществу, т/сут:	
6	до 1	1 т/сут	490,58	47,23	
7	свыше 1 до 5	"	504,90	32,91	
8	свыше 5 до 10	"	517,05	30,48	
9	свыше 10 до 15	"	539,67	28,22	
10	свыше 15 до 30	"	571,02	26,13	
11	свыше 30 до 60	"	1263,72	3,04	
12	свыше 60 до 120	"	1373,52	1,21	
13	свыше 120 до 200	"	1459,92	0,49	
	Заводы по сжиганию осадков сточных вод производительностью по сухому веществу, тыс. т/год:	
14	до 30	1 тыс. т/г	3900,0	150,0	
15	свыше 30	"	6582,0	60,6	
	Сооружения сушки осадка сточных вод производительностью по сухому веществу, т/сут:	
16	до 30	1 т/сут	411,0	36,55	
17	свыше 30	"	653,5	28,47	
	Сооружения тепловой дегельминтизации осадков производительностью, т/ч:	
18	до 100	1 т/ч	111,15	23,06	
	Метантенки, объемом, 	
19	1000	объект	1108,12	-	
20	5000	"	4663,57	-	
21	свыше 5000	"	7324,76	-	

Таблица N 12. Хвостохранилища, иловые площадки, накопители и пруды очистных сооружений водоснабжения и канализации

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Иловые площадки, накопители и пруды глубиной до 5 м, количеством секций до 2, емкостью, :	
1	до 10	1 	436,24	10,96	
2	свыше 10 до 50	"	527,04	1,88	
	Иловые площадки, накопители и пруды глубиной до 5 м, количеством секций более 2, емкостью :	
3	до 150	"	705,53	0,615	
4	свыше 150 до 300	"	729,38	0,456	
5	свыше 300 до 500	"	751,58	0,382	
6	свыше 500 до 1000	"	882,08	0,121	
	То же, глубиной более 5 м, количеством секций до 2, емкостью :	
7	до 300	"	742,54	0,21	
8	свыше 300 до 500	"	748,54	0,19	
9	свыше 500 до 1500	"	763,54	0,16	
	То же, глубиной более 5 м, количеством секций более 2, емкостью, :	
10	до 500	"	932,14	0,27	
11	свыше 500 до 1500	"	1007,14	0,12	
	Хвостохранилища емкостью, :	
12	до 5000	"	1044,96	0,081	
13	свыше 5000 до 20000	"	1149,96	0,060	
14	свыше 20000 до 50000	"	1349,96	0,050	
15	свыше 50000 до 100000	"	1699,96	0,043	
16	свыше 100000 до 150000	"	3699,96	0,023	
17	свыше 150000 до 300000	"	3849,96	0,022	

Таблица N 13. Пульпонасосные станции

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Пульпонасосные станции производительностью, :	
1	до 1	1 	697,85	286,49	
2	свыше 1 до 5	"	905,97	78,37	
3	свыше 5 до 25	"	1193,27	20,91	
4	свыше 25 до 40	"	1208,27	20,31	
5	свыше 40 до 60	"	1311,47	17,73	
6	свыше 60 до 100	"	1375,07	16,67	

Таблица N 14. Выпуски очищенных сточных вод, дюкеры

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод диаметром до 800 мм, длиной, м:	
1	до 500	1 м	202,49	0,240	
2	свыше 500 до 1500	"	245,99	0,153	
3	свыше 1500	"	328,49	0,098	
	То же, диаметром более 800 мм, длиной, м:	
4	до 500	"	295,31	0,289	
5	свыше 500 до 1500	"	350,81	0,178	
6	свыше 1500	"	443,81	0,116	
	Глубоководный выпуск при глубине установки оголовка от 20 м до 50 м диаметром до 800 мм, длиной, м	
7	до 1000	"	236,0	0,374	
8	свыше 1000 до 3000	"	428,0	0,182	
	То же, диаметром более 800 мм, длиной, м	
9	до 1000	"	307,0	0,486	
10	свыше 1000 до 3000	"	556,0	0,237	
	Береговой выпуск длиной до 50 м при расходе, :	
11	до 1	1 	210,70	31,51	
12	свыше 1	"	221,38	20,83	
	То же, длиной более 50 м при расходе, :	
13	до 1	"	244,19	39,13	
14	свыше 1	"	262,43	20,89	
	Дюкеры диаметром до 700 мм, длиной, м:	
15	до 500	1 м	196,97	0,237	
16	свыше 500 до 1500	"	252,97	0,125	
	То же, диаметром более 700 мм, длиной, м:	
17	до 500	"	258,36	0,257	
18	свыше 500 до 1500	"	306,86	0,160	

Таблица N 15. Водонапорные башни

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Водонапорные башни с металлическим баком и стволом из сборных железобетонных элементов высотой 24 м емкостью, :	
1	до 50	1 	96,15	0,53	
2	свыше 50 до 100	"	98,15	0,49	
3	свыше 100 до 300	"	101,15	0,46	
4	свыше 300 до 500	"	143,15	0,32	
5	свыше 500 до 800	"	163,15	0,28	
6	свыше 800 до 1000	"	203,15	0,23	

Таблица N 16. Кольцевые сети по водоснабжению новых населенных пунктов

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сети по водоснабжению новых населенных пунктов длиной, км I типа - при одной зоне с односторонним питанием и расходе, 	
1	10	1 км	4,54	10,46	
2	25	"	7,91	10,39	
3	50	"	12,73	10,27	
4	75	"	16,76	10,24	
5	100	"	20,76	10,16	
6	200	"	29,87	10,13	
7	1000	"	65,96	10,04	
8	2000	"	108,98	10,02	
9	4000	"	197,20	9,92	
	II типа - при одной зоне с многосторонним питанием и расходе, 	
10	10	"	4,72	11,78	
11	25	"	8,90	11,64	
12	50	"	15,29	11,23	
13	75	"	20,19	11,09	
14	100		23,36	11,07	
15	200	"	30,51	10,99	
16	1000	"	70,52	10,95	
17	2000	"	123,58	10,87	
18	4000	"	207,59	10,79	
19	6000	"	236,15	9,90	
	III типа - при двух и более зонах с многосторонним питанием и расходе, 	
20	10	"	5,21	12,02	
21	25	"	10,95	12,00	
22	50	"	17,38	11,97	
23	75	"	23,41	11,90	
24	100	"	27,85	11,88	
25	200	"	40,78	11,79	
26	1000	"	70,85	11,77	
27	2000	"	131,79	11,44	
28	4000	"	214,93	10,79	
29	6000	"	269,79	10,74	
30	10000	"	339,51	10,72	
31	20000	"	405,78	10,70	
32	30000	"	471,66	10,63	

Таблица N 17. Сети по канализации новых населенных пунктов

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Сети по канализации новых населенных пунктов длиной, км I группа сложности и расход, 	
1	14	1 км	5,97	15,35	
2	30	"	10,95	15,17	
3	60	"	16,56	15,05	
4	75	"	18,79	15,03	
5	160	"	29,62	14,91	
6	900	"	71,03	14,82	
7	1900	"	138,03	14,79	
8	3800	"	245,93	14,76	
9	5800	"	352,53	14,70	
10	9700	"	515,53	14,68	
11	19600	"	695,55	14,59	
12	29000	"	713,00	14,56	
	II группа сложности и расход, 	
13	14	"	6,17	17,58	
14	30	"	11,25	17,50	
15	60	"	18,11	17,40	
16	75	"	20,84	17,27	
17	160	"	30,86	17,25	
18	900	"	90,55	17,20	
19	1900	"	152,97	17,15	
20	3800	"	263,82	17,13	
21	5800	"	372,93	17,09	
22	9700	"	563,05	17,07	
23	19600	"	821,80	17,06	
24	29000	"	899,18	17,03	
	III группа сложности и расход, 	
25	14	"	4,89	19,90	
26	30	"	11,39	19,60	
27	60	"	20,98	19,58	
28	75	"	24,52	19,49	
29	160	"	38,09	17,36	
30	900	"	102,82	17,32	
31	1900	"	106,01	17,26	
32	3800	"	298,37	17,24	
33	5800	"	434,83	17,20	
34	9700	"	626,85	17,16	
35	19600	"	985,83	17,13	
36	29000	"	1155,95	17,10	

Таблица N 18. Дренаж

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Кольцевой дренаж длиной, м:				
1	до 1000	1 м	4,60	0,166	
2	свыше 1000	"	155,60	0,015	
	Пластовый дренаж площадью, :				
3	до 5000	1 	2,29	0,0180	
4	свыше 5000	"	78,29	0,0028	

Таблица N 19. Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Теплонасосные установки производительностью, Гкал/ч	
1	до 3	1 Гкал/ч	80,23	353,4	
	Сооружения по вторичному использованию тепла сжатого воздуха производительностью, 	
2	до 270	1 	221,77	1,084	

Таблица N 20. Генеральный план и транспорт

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации,
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	Генеральный план и транспорт, площадью, 	
1	до 10	1 	14,12	6,167	
2	свыше 10	"	47,19	2,860	

Таблица N 21. Малые сооружения (установки) водоподготовки и очистки сточных вод

N
п/п	Наименование объекта проектирования	Единица измерения основного показателя объекта	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации
тыс. руб.	
			а	в	
1	2	3	4	5	
	А. Сооружения (установки) водоподготовки
Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей производительностью, 	
1	от 10 до 100		202,33	0,606	
2	св. 100 до 1000	"	247,13	0,158	
3	св. 1000 до 1600	"	268,13	0,137	
	Сооружения обезжелезивания воды производительностью, 	
4	от 10 до 100		126,39	0,140	
5	св. 100 до 1000	"	135,69	0,047	
6	св. 1000 до 1600	"	143,69	0,039	
	Сооружения обесфторивания воды производительностью, 	
7	от 10 до 100		171,85	0,175	
8	св. 100 до 1000	"	178,85	0,105	
9	св. 1000 до 1600	"	199,85	0,084	
	Сооружения фторирования воды производительностью, 	
10	от 10 до 100		14,48	0,035	
11	св. 100 до 1000	"	14,98	0,030	
12	св. 1000 до 1600	"	29,98	0,015	
	Б. Сооружения (установки) очистки сточных вод
Малые очистные установки производительностью, 	
13	от 3 до 12		10,41	0,53	
14	св. 12 до 24	"	11,85	0,41	
	Сооружения биологической очистки сточных вод на биофильтрах производительностью, 	
15	от 100 до 5000	"	45,36	0,41	

Таблица N 22. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации для объектов капитального строительства (в процентах от базовой цены)

Пояснительная записка	Схема планировочной организации земельного участка	Архитектурные решения	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения	Проект организации строительства	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Мероприятия по беспечению доступа инвалидов	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Смета на строительство	Иная документация	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2,0	2,0	5,0	18,0	45,0	6,0	*	8,0	4,0	*	1,0	2,0	7,0	*	*	

Дополнение к таблице N 22 (графа 5). Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Система электроснабжения	Система водоснабжения	Система водоотведения	Отопление, вентиляция	Основные общеинженерные системы связи и оповещения	Система газоснабжения	Технологические решения	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
8,0	2,0	2,0	6,0	2,0	*	25,0	45,0	

Таблица N 23. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки рабочей документации для объектов капитального строительства (в процентах от базовой цены)

Пояснительная записка	Схема планировочной организации земельного участка	Архитектурные решения	Конструктивные и объемно-планировочные решения	Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения	Проект организации строительства	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	Смета на строительство	Иная документация	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
**	5,0	10,00	33,0	45,0	**	**	**	**	*	**	**	7,0	*	*	

Дополнение к таблице N 23 (графа 5). Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Система электроснабжения	Система водоснабжения	Система водоотведения	Отопление, вентиляция	Основные общеинженерные системы связи и оповещения	Система газоснабжения	Технологические решения	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10,0	3,0	3,0	7,0	2,0	*	20,0	45,0	

Таблица N 24. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации для строительства линейных объектов (в процентах от базовой цены)

Пояснительная записка	Проект полосы отвода	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)	Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта	Проект организации строительства	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	Мероприятия по охране окружающей среды	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Смета на строительство	Иная документация	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2,0	4,0	70,0	*	7,0	*	9,0	1,0	7,0	*	*	

Дополнение к таблице N 24 (графа 3). Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела "Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)"

Технологические решения	Конструктивные решения	Искусственные сооружения	Электроснабжение	Водоснабжение и водоотведение	Связь, сигнализация	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
33,0	37,0	*	*	*	*	70,0	

Таблица N 25. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки рабочей документации для строительства линейных объектов (в процентах от базовой цены)

Пояснительная записка	Проект полосы отвода	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)	Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта	Проект организации строительства	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	Мероприятия по охране окружающей среды	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Смета на строительство	Иная документация	Мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
**	**	90,0	*	**	**	**	**	10,0	*	*	

Дополнение к таблице N 25 (графа 3). Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела "Технологические конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)"

Технологические решения	Конструктивные решения	Искусственные сооружения	Электроснабжение	Водоснабжение и водоотведение	Связь, сигнализация	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
46,0	44,0	*	*	*	*	90,0	

______________________________
* - расценивается дополнительно;
** - документация по разделу объекта проектирования не разрабатывается.

Таблица N 26. Список сокращений, используемых в Справочнике

Сокращение	Расшифровка сокращения	
1	2	
АСУ	Автоматизированные системы управления	
АСУ ТП	Автоматизированные системы управления технологическими процессами	
АСУД	Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления	
АСУЭ, АСКУЭ	Автоматизированная система учета энергопотребления	
ГО и ЧС	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации	
ИАСУЭ	Интегрированная система энергопотребления	
КПП	Контрольно-пропускной пункт	
НДС	Норматив допустимого сброса	
ОВОС	Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду	
ОДК	Оперативный дистанционный контроль	
ОДС	Объединенные диспетчерские системы	
ОЗДС	Охранно-защитная дегазационная система	
ООС	Охрана окружающей среды	
СВСиУ	Специальные вспомогательные сооружения и устройства для возведения искусственных конструкций	
СМИК	Система мониторинга инженерных конструкций	
СМИС	Система мониторинга инженерных систем	
СУКС	Система управления в кризисной ситуации