**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по праздничному оформлению территории Северного административного округа города Москвы ко Дню Города**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **показателя** | **Значение, требуемое для исполнения государственного контракта** |
| 1 | Объект закупки | Праздничное оформление территории Северного административного округа города Москвы ко Дню Города |
| 2 | Краткие характеристики оказываемых услуг | Изготовление, аренда, доставка, монтаж, демонтаж элементов праздничного оформления территории Северного административного округа города Москвы ко Дню Города |
| 3 | Количество оказываемых услуг | - флаги расцвечивания – 600 шт. (в том числе декоративных стяговых полотнищ с термопечатью - 180 шт.);  - декоративные стяговые полотнища на опорах освещения –970 шт. (в том числе декоративных стяговых полотнищ с термопечатью - 291 шт.);  - оформление декоративными флаговыми элементами существующих стационарных объемно-декоративных конструкций (ОДК) - 1 шт.;  - мобильные ОДК – 11 шт. |
| 4 | Сопутствующие услуги | По заданию Государственного заказчика к каждой поставке продукции (товаров, работ, услуг) разработка и представление (на бумажных носителях - формат А4, в электронном виде - в формате \*.jpg – на дискетах, СD-дисках, по электронной почте) эскизов оформления (в т.ч. с территориальными привязками). Общее количество эскизов к каждой поставке продукции – не менее 2 шт. В случае наличия замечаний у Государственного заказчика по эскизам Исполнитель принимает меры в однодневный срок по их устранению. |
| 5 | Общие требования к выполнению работ | После размещения (монтажа) элементов оформления конструкций Исполнитель производит обслуживание элементов оформления на период проведения праздничных мероприятий, а также обеспечивает надлежащее техническое и внешнее состояние конструкций (силами сформированных дежурных бригад) и обслуживание элементов оформления на период до следующего ее использования (по согласованию с Государственным заказчиком). Стоимость услуг дежурных бригад входит в цену лота.  Элементы крепления оформления (репшнур, трос, люверсы, рама и т.п.) поставляются Исполнителем с учетом принятой у Исполнителя технологии крепления указанного элемента оформления. Указанные расходы входят в цену лота.  После монтажа Исполнитель предоставляет Государственному заказчику фотоотчет (в электронном виде, в формате \*.jpg).  Исполнитель **самостоятельно в установленном порядке** решает все организационно-технические вопросы и проводит все необходимые согласования с заинтересованными организациями для размещения элементов праздничного оформления. |
| Исполнитель обеспечивает гарантийные условия на механическую прочность и сохранность элементов оформления, сохранение цветности тканей и изображения на весь срок их размещения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, при эксплуатации элементов праздничного оформления не по назначению, при появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий (залитие красящими веществами, жидкостями, механические повреждения), при появлении дефектов на поверхности продукции от противоправных действий третьих лиц и проч.).  Флаги расцвечивания и декоративные флаговые элементы оформления мобильных ОДК для повторного использования не пригодны и подлежат утилизации  Исполнитель должен своевременно производить монтаж и демонтаж элементов праздничного оформления согласно графику предоставляемому Заказчиком, предоставлять всю необходимую техническую информацию и документацию предусмотренную условиями ТЗ и Государственного контракта.  При обнаружении Государственным заказчиком недостатков или ошибок, выявленных при приемке готовой продукции или в процессе производства работ Исполнитель, устраняет их за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки. |
| Гарантийные условия на весь период размещения. |
| *Заказчик вправе внести изменения в адресную программу размещения с уведомлением Исполнителя не позднее, чем за 5 дней до срока монтажа.* |
| 6 | Требования к качественным характеристикам услуг | **Праздничное оформление территории САО:**  **- флаги расцвечивания**:  100% полиэстер, либо аналогичный по эстетическим и механическим характеристикам тканый материал с пропиткой с образованием открытых, терморазрушаемых капилляров по толщине INKTeX+® и обработкой FR (Fire Retardant), препятствующей распространению горения, в соответствии с ГОСТ 30402-96 и ГОСТ 12.1.044-89; однотонные (70% от общего количества) и с термопечатным рисунком, символикой, цветность 4+4; (30% от общего количества), размером 2,8х0,7м; диаметр древка – согласно сметной документации, монтируются на ограждениях (перилах) мостов и путепроводов.  **- декоративные стяговые полотнища**:  100% полиэстер, либо аналогичный по эстетическим и механическим характеристикам тканый материал с пропиткой с образованием открытых, терморазрушаемых капилляров по толщине INKTeX+® и обработкой FR (Fire Retardant), препятствующей распространению горения, в соответствии с ГОСТ 30402-96 и ГОСТ 12.1.044-89; однотонные (70% от общего количества) и с термопечатным рисунком, символикой, цветность 4+4 (30% от общего количества), размером 3,0х0,7м; верхний и нижний кронштейны – выносные (диаметром – 30 мм, материал – сталь, окрашенная атмосфероустойчивой краской), монтируются на опорах городского освещения.  **- оформление территории САО декоративными флаговыми элементами существующих стационарных объемно-декоративных конструкций (ОДК) с частичным ремонтом и полной покраской металлоконструкций:**  100% полиэстер, либо аналогичный по эстетическим и механическим характеристикам тканый материал с пропиткой с образованием открытых, терморазрушаемых капилляров по толщине INKTeX+® и обработкой FR (Fire Retardant), препятствующей распространению горения, в соответствии с ГОСТ 30402-96 и ГОСТ 12.1.044-89; однотонные (30% от общего количества) и с термопечатным рисунком или символикой, цветность 4+4; (70% от общего количества).  **-мобильные объемно-декоративные конструкции, мобильная группа из 7-ми флагштоков (ОДК - собственность исполнителя):**  Габаритные размеры (форма основания - равнобедренный треугольник) - 2,5м х 2,5м х 2,5м  Высота конструкции -7м  Общая масса конструкции - не менее 2,7т  Потребляемая мощность - без подсветки  Группа из 7 разновеликих флагштоков (7м - 3шт., 6м - 3шт., 5м - 1шт.) смонтирована на треугольном основании (длина стороны 2,5м, площадь верхней поверхности - 3,125 кв.м), сваренном из швеллера NQ30, с вмонтированными в него стаканами для флагштоков. Для устойчивости основания пригнетаются бетонными утяжелителями. Декоративные стяги размерами 3,0м х 0,9м (1 шт.), 4,0м х 0,9м (3 шт.), 5,0м х 0,9м (3 шт.) изготавливаются из шелка, методом сублимационной печати в соответствии с Концепцией, утвержденной Государственным заказчиком.  заказчиком, согласованными эскизами и СНиП 3.01.01-85. Фундамент ремонтируется и окрашивается (2,17 кв.м.). Крепежные элементы и флагштоки ремонтируются (1,2 кв.м.).  Флагштоки должны быть изготовлены из алюминиевого сплава. Поверхность должна быть покрыта защитной оксидной пленкой, толщиной не менее 4 мкм, полученной в сернокислом электролите, и уплотненной не менее 20 минут водного нагрева. Флагштоки окрашиваются в цвет согласно эскизу, утверждаемому государственным заказчиком (3,125кв. м.).  Монтаж конструкции производится в соответствии с Концепцией, утвержденной Государственным |
| Качество предлагаемых к применению товаров (материалов) должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, приводимым в настоящем техническом задании (далее - ТЗ). При выполнении работ должны применяться материалы, предназначенные для применения в дорожно-климатической зоне – II.  В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Исполнителю с наложением штрафных санкций при исполнении контракта. При выполнении работ Исполнитель несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования и техники для производства работ.  В соответствии с требованиями документации об аукционе участник размещения заказа представляет в свободной форме или по форме, рекомендуемой Государственным заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ (оказании услуг), соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Конкретные показатели товара (материала), используемого при выполнении работ (оказании услуг), представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам. В случае, если в настоящем ТЗ и Форме 2 имеются ссылки  на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам материалам, указанным в настоящем ТЗ и Форме 2. Указания на отдельные виды товаров, содержащиеся в сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. ТЗ и Форма 2 установленного образца содержит исчерпывающий перечень требований к качеству, техническим характеристикам товаров, работам, услугам, требованиям к безопасности, требованиям к функциональным характеристикам и пр., связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям Заказчика.  Сметная документация является лишь обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта. Согласно потребностям Заказчика должны быть применены все материалы, перечисленные в ТЗ, проекте государственного контракта, Форме 2. Также сведения по всем товарам и материалам могут быть предоставлены производителями данных товаров в полном соответствии с требованиями и потребностями Заказчика. |