**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по зачистке ручья с тыльной стороны забора**

Состав работ:

1. Произвести демонтаж заброшенных вагон-домов с пристройками в количестве 2 шт. . Вес10 тн.
2. Произвести демонтаж основания вагон-дома выполненного из труб Ф 159\*5 . Вес 1,5 тн.
3. Произвести демонтаж заброшенных туалетов в количестве 2 шт. Общий вес 0.2 тн.
4. Произвести демонтаж душевой кабины, выполненной из металла, вес 0,3 тн.
5. Произвести разборку заброшенной ветхой, деревянной постройки площадью 46 м2,.
6. Произвести демонтаж деревянных упавших, ветхих заборов. Протяженность 30 м.
7. Произвести демонтаж временных заборов выполненных из металлических прутьев 53 метра погонных. Общий вес 5 тн.
8. Произвести погрузку и вывозку за 60 км. Вагон-домов в количестве 2-х шт.
9. Произвести погрузку и вывозку за 60 км. Туалетов в количестве 2-х шт. Душевой кабины в количестве 1 шт.
10. Произвести вывозку металлолома в количестве 6,5 тн., строительного мусора в объеме 26 м 3.на расстояние 60 км.
11. Произвести вырубку деревьев, распиловку стволов и веток, перенос к месту погрузки.
12. Выкорчевка кустарников 300 м2
13. Выкорчевка пней 58 шт.
14. Очистка дна водоема от всевозможного мусора и растительности

2200 м2.

1. Вывозка мусора 30 м3