ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Дошкольное образованительное учреждение на 180 мест	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на наружние сети канализации	
 Основание	Сметная стоимость - 	4 582,647 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	5 062,76 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	820,227 тыс.руб	
 Составлена в ценах января 2000 г. с пересчетом в уровень цен сентября 2015г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Земляные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Хозяйственно-бытовая канализация 	
 1	ТЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	0,48159	2 556,05	2 556,05	1 230,97	0	1 230,97	0	0	
 	(0) 	V=481,59/1000	1000 м3	0	316,95			152,64	20,06	9,66	
 2	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка грунта вручную)	0,48159	1 349,45	0	649,88	649,88	0	141,6	68,19	
 	(0) сб.01 т.3.187 (в транш. разраб. механ. способом)	V=481,59*0,1/100; ЗП=1124,54*1,2; ТЗТ=118*1,2	100 м3 грунта	1 349,45	0			0	0	0	
 3	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов	0,4054	344,54	344,54	139,68	0	139,68	0	0	
 	(0) 	V=405,40/1000	1000 м3	0	55,3			22,42	3,5	1,42	
 4	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (песчаного основания п.1.8 ТЧ Сб.23)	0,9	322,99	176,62	290,69	131,73	158,96	12,53	11,28	
 	(0) 	V=90/100	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			33,16	3,04	2,74	
 5	[ССЦ 01.2000]	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя  (земля, перегной)	144,76	3,51	3,51	508,11	0	508,11		
 			т	0	0,88			127,39		
 6	[ССЦ 01.2000]	Расстояние перевозки: от 19.1 до 20.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных мат-ов (кирпич, блок	144,76	31,67	31,67	4 584,55		4 584,55		
 			т							
 Дождевая канализация	
 7	ТЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	1,56107	2 556,05	2 556,05	3 990,17	0	3 990,17	0	0	
 	(0) 	V=1561,07/1000	1000 м3	0	316,95			494,78	20,06	31,32	
 8	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка грунта вручную)	1,56107	1 349,45	0	2 106,59	2 106,59	0	141,6	221,05	
 	(0) сб.01 т.3.187 (в транш. разраб. механ. способом)	V=1561,07*0,1/100; ЗП=1124,54*1,2; ТЗТ=118*1,2	100 м3 грунта	1 349,45	0			0	0	0	
 9	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов	1,35307	344,54	344,54	466,19	0	466,19	0	0	
 	(0) 	V=1353,07/1000	1000 м3	0	55,3			74,82	3,5	4,74	
 10	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (песчаного основания п.1.8 ТЧ Сб.23)	2,32	322,99	176,62	749,34	339,58	409,76	12,53	29,07	
 	(0) 	V=232/100	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			85,47	3,04	7,05	
 11	[ССЦ 01.2000]	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя  (земля, перегной)	395,2	3,51	3,51	1 387,15	0	1 387,15		
 			т	0	0,88			347,78		
 12	[ССЦ 01.2000]	Расстояние перевозки: от 19.1 до 20.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных мат-ов (кирпич, блок	395,2	31,67	31,67	12 515,98		12 515,98		
 			т							
 Хозяйственно-бытовая канализация (перекладка)	
 13	ТЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	2,70159	2 556,05	2 556,05	6 905,4	0	6 905,4	0	0	
 	(0) 	V=2701,59/1000	1000 м3	0	316,95			856,27	20,06	54,19	
 14	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка грунта вручную)	2,70159	1 349,45	0	3 645,66	3 645,66	0	141,6	382,55	
 	(0) сб.01 т.3.187 (в транш. разраб. механ. способом)	V=2701,59*0,1/100; ЗП=1124,54*1,2; ТЗТ=118*1,2	100 м3 грунта	1 349,45	0			0	0	0	
 15	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов	2,48032	344,54	344,54	854,57	0	854,57	0	0	
 	(0) 	V=2480,32/1000	1000 м3	0	55,3			137,16	3,5	8,68	
 16	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (песчаного основания п.1.8 ТЧ Сб.23)	2,5636	322,99	176,62	828,02	375,23	452,78	12,53	32,12	
 	(0) 	V=256,36/100	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			94,44	3,04	7,79	
 17	[ССЦ 01.2000]	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя  (земля, перегной)	420,41	3,51	3,51	1 475,64	0	1 475,64		
 			т	0	0,88			369,96		
 18	[ССЦ 01.2000]	Расстояние перевозки: от 19.1 до 20.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных мат-ов (кирпич, блок	420,41	31,67	31,67	13 314,38		13 314,38		
 			т							
 Дождевая канализация (перекладка)	
 19	ТЕР01-01-009-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	4,20786	2 556,05	2 556,05	10 755,5	0	10 755,5	0	0	
 	(0) 	V=4207,86/1000	1000 м3	0	316,95			1 333,68	20,06	84,41	
 20	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка грунта вручную)	4,20786	1 349,45	0	5 678,3	5 678,3	0	141,6	595,83	
 	(0) сб.01 т.3.187 (в транш. разраб. механ. способом)	V=4207,86*0,1/100; ЗП=1124,54*1,2; ТЗТ=118*1,2	100 м3 грунта	1 349,45	0			0	0	0	
 21	ТЕР01-01-033-04	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.),1 группа грунтов	4,02046	344,54	344,54	1 385,21	0	1 385,21	0	0	
 	(0) 	V=4020,46/1000	1000 м3	0	55,3			222,33	3,5	14,07	
 22	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (песчаного основания п.1.8 ТЧ Сб.23)	2,1636	322,99	176,62	698,82	316,69	382,14	12,53	27,11	
 	(0) 	V=216,36/100	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			79,71	3,04	6,58	
 23	[ССЦ 01.2000]	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя  (земля, перегной)	356,07	3,51	3,51	1 249,81	0	1 249,81		
 			т	0	0,88			313,34		
 24	[ССЦ 01.2000]	Расстояние перевозки: от 19.1 до 20.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных мат-ов (кирпич, блок	356,07	31,67	31,67	11 276,74		11 276,74		
 			т							
 ИТОГО:	86 687,35	13 243,66	73 443,69	1 367,2	
 			4 745,35	232,65	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	13243,66*16,778	16,778	222 202	
 Машины и механизмы	73443,69*11,053	11,053	811 773	
 Материалы	0*5,541	5,541	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		1 033 975	
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 7, 13, 19, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 21, 22)	
 Накладные расходы	(1163,23+3586,88)*16,778*95%*0,85	81%	64 555	
 Сметная прибыль	(1163,23+3586,88)*16,778*50%*0,8	40%	31 879	
 Итого		96 434	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 8, 14, 20)	
 Накладные расходы	(12080,43+0)*16,778*80%*0,85	68%	137 826	
 Сметная прибыль	(12080,43+0)*16,778*45%*0,8	36%	72 967	
 Итого		210 793	
 Погрузо-разгрузочные работы (5, 11, 17, 23)	
 Накладные расходы	(0+1158,47)*16,778*0,85	100%	16 521	
 Сметная прибыль	(0+1158,47)*16,778*0,6*0,8	60%	9 330	
 Итого		25 851	
 Итого		1 367 053	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 Демонтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Хозяйственно-бытовая канализация (перекладка)	
 25	ТЕР23-01-008-01	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 150 мм	1,51	920,2	461,34	1 389,5	692,88	696,62	40,86	61,7	
 	(0) сб.ОУ п.2.3.1.г (демонтаж)	V=151/100; ЗП=764,76*0,6; ЭММ=768,9*0,6; ЗПм=83,6*0,6; Мат=698,37*0; ТЗТ=68,1*0,6; ТЗТм=5,34*0,6	100 м	458,86	50,16			75,74	3,2	4,83	
 26	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых	0,158	2 613,62	1 546,24	412,95	168,65	244,31	95,21	15,04	
 	(0) сб.ОУ п.2.3.1.г (демонтаж)	V=1,58/10; ЗП=1778,96*0,6; ЭММ=2577,07*0,6; ЗПм=365,04*0,6; Мат=5234,95*0; ТЗТ=158,68*0,6; ТЗТм=24,41*0,6	10 м3	1 067,38	219,02			34,61	14,65	2,31	
 Дождевая канализация (перекладка)	
 27	ТЕР23-01-008-02	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 200 мм	1,6	928,78	466,15	1 486,05	740,21	745,84	41,2	65,92	
 	(0) сб.ОУ п.2.3.1.г (демонтаж)	V=160/100; ЗП=771,05*0,6; ЭММ=776,92*0,6; ЗПм=84,5*0,6; Мат=680,32*0; ТЗТ=68,66*0,6; ТЗТм=5,4*0,6	100 м	462,63	50,7			81,12	3,24	5,18	
 28	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых	0,158	2 613,62	1 546,24	412,95	168,65	244,31	95,21	15,04	
 	(0) сб.ОУ п.2.3.1.г (демонтаж)	V=1,58/10; ЗП=1778,96*0,6; ЭММ=2577,07*0,6; ЗПм=365,04*0,6; Мат=5234,95*0; ТЗТ=158,68*0,6; ТЗТм=24,41*0,6	10 м3	1 067,38	219,02			34,61	14,65	2,31	
 ИТОГО:	3 701,45	1 770,39	1 931,08	157,7	
 			226,08	14,63	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1770,39*16,778	16,778	29 704	
 Машины и механизмы	1931,08*11,053	11,053	21 344	
 Материалы	0*7,253	7,253	0	
 Итого		51 048	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (25, 26, 27, 28)	
 Накладные расходы	(1770,39+226,08)*16,778*130%*0,85	111%	37 181	
 Сметная прибыль	(1770,39+226,08)*16,778*89%*0,8	71%	23 783	
 Итого		60 964	
 Итого		112 012	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Хозяйственно-бытовая канализация 	
 29	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного	9	125,24	23,44	1 127,16	916,2	210,96	10,2	91,8	
 	(0) 	V=90/10	10 м3	101,8	4,49			40,41	0,35	3,15	
 29.1	[408-9040]	Песок для строительных работ природный	99	90,5		8 959,5		
 			м3					
 30	ТЕР23-01-023-02	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 200 мм	1,3	360,29	24,68	468,38	425,27	32,08	29,82	38,77	
 	(0) 	V=130/100	100 м	327,13	4,14			5,38	0,36	0,47	
 30.1	Поставка заказчика	Трубы "Прагма" ПП ВО 200/174мм	133,25	0		0		
 			м					
 31	ТЕР16-01-004-02	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	0,28	1 215,71	102,49	340,4	239,92	28,7	76,3	21,36	
 	(0) 	V=28/100	100 м	856,85	16,47			4,61	1,35	0,38	
 31.1	Поставка заказчика	Трубы чугунные напорные ВЧШГ с шаровидным графитом 100мм	28	0		0		
 			м					
 32	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (применительно для установки гильз-футляров из стальных труб при устроцстве вводов в здание)	0,3235	275,86	31,46	89,24	79,06	10,18	21,8	7,05	
 	(0) 	V=10*32,35/1000	т	244,4	4,79			1,55	0,36	0,12	
 32.1	Поставка заказчика	Труба стальная 325х4,0 ГОСТ 10704-91	0,3235	0		0		
 			т					
 33	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	5	43,6	0	218	99,9	0	1,8	9	
 	(0) 		1 сальник	19,98	0			0	0	0	
 34	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	5	241,51	0,69	1 207,55	466,2	3,45	8,94	44,7	
 	(0) 		1 врезка	93,24	0,12			0,6	0,01	0,05	
 35	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых	0,757	9 590,98	2 577,07	7 260,37	1 346,67	1 950,84	158,68	120,12	
 	(0) 	V=(11*0,18+11*0,12+22*0,02+11*0,05+10*0,24+3*0,16+5*0,08)/10	10 м3	1 778,96	365,04			276,34	24,41	18,48	
 36	ТЕР23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых	0,061	7 191,41	3 090,31	438,68	112,44	188,51	171,13	10,44	
 	(0) 	V=(0,18+0,24+0,12+0,02+0,05)/10	10 м3	1 843,27	429,71			26,21	27,42	1,67	
 37	Поставка заказчика	Люк Л (А15)-К.2-60	7	0		0		
 			шт.					
 38	Поставка заказчика	Люк Т(В250)-К.2-60	4	0		0		
 			шт.					
 39	Поставка заказчика	Плита днища ПН10	12	0		0		
 			шт.					
 40	Поставка заказчика	Плита перекрытия ПП10	12	0		0		
 			шт.					
 41	Поставка заказчика	Кольцо опорное КО 6	23	0		0		
 			шт.					
 42	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 7.3	12	0		0		
 			шт.					
 43	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.9	11	0		0		
 			шт.					
 44	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.6	3	0		0		
 			шт.					
 45	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.3	5	0		0		
 			шт.					
 46	Поставка заказчика	Скобы ходовые	81	0		0		
 			шт.					
 47	Поставка заказчика	Втулка "Прагма" 200мм	21	0		0		
 			шт.					
 48	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1	269,89	0	269,89	196,36	0	17,01	17,01	
 	(0) 		1 врезка	196,36	0			0	0	0	
 Дождевая канализация	
 49	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного	23,2	125,24	23,44	2 905,57	2 361,76	543,81	10,2	236,64	
 	(0) 	V=232/10	10 м3	101,8	4,49			104,17	0,35	8,12	
 49.1	[408-9040]	Песок для строительных работ природный	255,2	90,5		23 095,6		
 			м3					
 50	ТЕР23-01-023-02	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 200 мм	3,2	360,29	24,68	1 152,93	1 046,82	78,98	29,82	95,42	
 	(0) 	V=320/100	100 м	327,13	4,14			13,25	0,36	1,15	
 50.1	Поставка заказчика	Трубы "Прагма" ПП ВО 200/174мм	328	0		0		
 			м					
 51	ТЕР23-01-023-03	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм	0,5	1 278,27	763,04	639,14	250,94	381,52	45,75	22,88	
 	(0) 	V=50/100	100 м	501,88	83,64			41,82	5,31	2,66	
 51.1	103-9518	Трубы "Прагма" ПП ВО 250/218мм	51,25	0		0		
 			м					
 52	ТЕР16-01-004-02	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	0,13	1 215,71	102,49	158,04	111,39	13,32	76,3	9,92	
 	(0) 	V=13/100	100 м	856,85	16,47			2,14	1,35	0,18	
 52.1	Поставка заказчика	Трубы чугунные напорные ВЧШГ с шаровидным графитом 100мм	13	0		0		
 			м					
 53	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг (применительно для установки гильз-футляров из стальных труб при устроцстве вводов в здание)	0,09705	275,86	31,46	26,77	23,72	3,05	21,8	2,12	
 	(0) 	V=3*32,35/1000	т	244,4	4,79			0,46	0,36	0,03	
 53.1	Поставка заказчика	Труба стальная 325х4,0 ГОСТ 10704-91	0,09705	0		0		
 			т					
 54	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм	2	43,6	0	87,2	39,96	0	1,8	3,6	
 	(0) 		1 сальник	19,98	0			0	0	0	
 55	ТЕР16-07-004-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	2	241,51	0,69	483,02	186,48	1,38	8,94	17,88	
 	(0) 		1 врезка	93,24	0,12			0,24	0,01	0,02	
 56	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых	1,015	9 590,98	2 577,07	9 734,84	1 805,64	2 615,73	158,68	161,06	
 	(0) 	V=(14*0,18+14*0,12+28*0,02+15*0,05+17*0,24+3*0,16+1*0,08)/10	10 м3	1 778,96	365,04			370,52	24,41	24,78	
 57	ТЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых	0,93	8 286,49	1 762,52	7 706,44	1 163,57	1 639,14	111,6	103,79	
 	(0) 	V=(1*0,18+1*0,12+5*0,38+5*0,27+11*0,02+6*0,05+6*0,4+9*0,27+1*0,24+1*0,16)/10	10 м3	1 251,15	255,6			237,71	17,93	16,67	
 58	ТЕР23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м: в грунтах мокрых	0,591	7 191,41	3 090,31	4 250,12	1 089,37	1 826,37	171,13	101,14	
 	(0) 	V=(7*0,18+7*0,12+17*0,02+7*0,05+10*0,24+3*0,16+3*0,08)/10	10 м3	1 843,27	429,71			253,96	27,42	16,21	
 59	Поставка заказчика	Люк Л (А15)-К.2-60	19	0		0		
 			шт.					
 60	Поставка заказчика	Люк Т(В250)-К.2-60	1	0		0		
 			шт.					
 61	Поставка заказчика	Плита днища ПН10	22	0		0		
 			шт.					
 62	Поставка заказчика	Плита перекрытия ПП10	22	0		0		
 			шт.					
 63	Поставка заказчика	Плита днища ПН15	5	0		0		
 			шт.					
 64	Поставка заказчика	Плита перекрытия 1ПП15	5	0		0		
 			шт.					
 65	Поставка заказчика	Кольцо опорное КО 6	56	0		0		
 			шт.					
 66	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 7.3	28	0		0		
 			шт.					
 67	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.9	6	0		0		
 			шт.					
 68	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.6	9	0		0		
 			шт.					
 69	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.9	28	0		0		
 			шт.					
 70	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.6	7	0		0		
 			шт.					
 71	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.3	4	0		0		
 			шт.					
 72	Поставка заказчика	Скобы ходовые	194	0		0		
 			шт.					
 73	Поставка заказчика	Втулка "Прагма" 200мм	48	0		0		
 			шт.					
 74	Поставка заказчика	Втулка "Прагма" 250мм	8	0		0		
 			шт.					
 75	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	3	269,89	0	809,67	589,08	0	17,01	51,03	
 	(0) 		1 врезка	196,36	0			0	0	0	
 Хозяйственно-бытовая канализация (перекладка)	
 76	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного	25,636	125,24	23,44	3 210,65	2 609,74	600,91	10,2	261,49	
 	(0) 	V=256,36/10	10 м3	101,8	4,49			115,11	0,35	8,97	
 76.1	[408-9040]	Песок для строительных работ природный	281,996	90,5		25 520,64		
 			м3					
 77	ТЕР23-01-023-03	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм	1,8	1 278,27	763,04	2 300,89	903,38	1 373,47	45,75	82,35	
 	(0) 	V=180/100	100 м	501,88	83,64			150,55	5,31	9,56	
 77.1	103-9518	Трубы "Прагма" ПП ВО 250/218мм	184,5	0		0		
 			м					
 78	ТЕР23-01-023-03	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм	1,72	1 278,27	763,04	2 198,62	863,23	1 312,43	45,75	78,69	
 	(0) 	V=172/100	100 м	501,88	83,64			143,86	5,31	9,13	
 78.1	103-9518	Трубы двухслойные Корсис Про SN 16 250/216мм	176,3	0		0		
 			м					
 79	ТЕР23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых	0,158	9 590,98	2 577,07	1 515,37	281,08	407,18	158,68	25,07	
 	(0) 	V=(2*0,18+2*0,12+2*0,05+2*0,24+1*0,16+2*0,08+4*0,02)/10	10 м3	1 778,96	365,04			57,68	24,41	3,86	
 80	ТЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых	1,484	8 286,49	1 762,52	12 297,15	1 856,71	2 615,58	111,6	165,61	
 	(0) 	V=(1*0,18+1*0,12+7*0,38+7*0,27+8*0,05+2*0,24+13*0,4+13*0,27+20*0,02)/10	10 м3	1 251,15	255,6			379,31	17,93	26,61	
 81	Поставка заказчика	Люк Л (А15)-К.2-60	8	0		0		
 			шт.					
 82	Поставка заказчика	Люк Т(В250)-К.2-60	2	0		0		
 			шт.					
 83	Поставка заказчика	Плита днища ПН10	3	0		0		
 			шт.					
 84	Поставка заказчика	Плита перекрытия ПП10	3	0		0		
 			шт.					
 85	Поставка заказчика	Плита днища ПН15	7	0		0		
 			шт.					
 86	Поставка заказчика	Плита перекрытия 1ПП15	7	0		0		
 			шт.					
 87	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 7.3	10	0		0		
 			шт.					
 88	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.9	4	0		0		
 			шт.					
 89	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.6	1	0		0		
 			шт.					
 90	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 10.3	2	0		0		
 			шт.					
 91	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.9	13	0		0		
 			шт.					
 92	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.6	13	0		0		
 			шт.					
 93	Поставка заказчика	Кольцо опорное КО 6	24	0		0		
 			шт.					
 94	Поставка заказчика	Скобы ходовые	145	0		0		
 			шт.					
 95	Поставка заказчика	Втулка "Прагма" 250мм	24	0		0		
 			шт.					
 96	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1	269,89	0	269,89	196,36	0	17,01	17,01	
 	(0) 		1 врезка	196,36	0			0	0	0	
 Дождевая канализация (перекладка)	
 97	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного	21,636	125,24	23,44	2 709,69	2 202,54	507,15	10,2	220,69	
 	(0) 	V=216,36/10	10 м3	101,8	4,49			97,15	0,35	7,57	
 97.1	[408-9040]	Песок для строительных работ природный	237,996	90,5		21 538,64		
 			м3					
 98	ТЕР23-01-023-03	Укладка трубопроводов из двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм	2,96	1 278,27	763,04	3 783,68	1 485,56	2 258,6	45,75	135,42	
 	(0) 	V=296/100	100 м	501,88	83,64			247,57	5,31	15,72	
 98.1	103-9518	Трубы двухслойные Корсис Про SN 16 250/216мм	303,4	0		0		
 			м					
 99	ТЕР23-03-001-06	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в грунтах мокрых	2,114	8 286,49	1 762,52	17 517,64	2 644,93	3 725,97	111,6	235,92	
 	(0) 	V=(8*0,38+14*0,27+14*0,02+8*0,05+26*0,4+12*0,27)/10	10 м3	1 251,15	255,6			540,34	17,93	37,9	
 100	Поставка заказчика	Люк Л (А15)-К.2-60	8	0		0		
 			шт.					
 101	Поставка заказчика	Плита днища ПН15	8	0		0		
 			шт.					
 102	Поставка заказчика	Плита перекрытия 1ПП15	14	0		0		
 			шт.					
 103	Поставка заказчика	Кольцо опорное КО 6	14	0		0		
 			шт.					
 104	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 7.3	8	0		0		
 			шт.					
 105	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.9	26	0		0		
 			шт.					
 106	Поставка заказчика	Кольцо стеновое КС 15.6	12	0		0		
 			шт.					
 107	Поставка заказчика	Скобы ходовые	130	0		0		
 			шт.					
 108	Поставка заказчика	Втулка "Прагма" 250мм	20	0		0		
 			шт.					
 109	ТЕР23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1	269,89	0	269,89	196,36	0	17,01	17,01	
 	(0) 		1 врезка	196,36	0			0	0	0	
 ИТОГО:	164 561,26	25 790,64	22 329,31	2 404,99	
 			3 110,94	213,46	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата рабочих	25790,64*16,778	16,778	432 715,36	
 Машины и механизмы	22329,31*11,053	11,053	246 805,86	
 Материалы	116441,3*7,253	7,253	844 548,75	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого в текущих ценах		1 524 069,97	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (29, 35, 36, 45, 48, 49, 56, 57, 58, 75, 76, 79, 80, 96, 97, 99, 109, 30, 50, 51, 77, 78, 98)	
 Накладные расходы	(24544,01+3101,34)*16,778*130%*0,85	111%	514 855,39	
 Сметная прибыль	(24544,01+3101,34)*16,778*89%*0,8	71%	329 321,91	
 Итого		844 177,3	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (31, 52, 33, 34, 54, 55)	
 Накладные расходы	(1143,85+7,59)*16,778*128%*0,85	109%	21 057,56	
 Сметная прибыль	(1143,85+7,59)*16,778*83%*0,8	66%	12 750,45	
 Итого		33 808,01	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (32, 53)	
 Накладные расходы	(102,78+2,01)*16,778*105%*0,85	89%	1 564,77	
 Сметная прибыль	(102,78+2,01)*16,778*65%*0,8	52%	914,25	
 Итого		2 479,02	
 	
 Итого по разделу		2 404 534,3	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		3 883 599,3	
 НДС	3883599,3*0,18	18%	699 047,87	
 Итого		4 582 647,17	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ