ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли	
 Объект - Капитальный ремонт кровли	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на капитальный ремонт кровли	
 Основание - Дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	894,900 тыс.руб	
 Чертежи № 			
 			
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен I квартала 2020 года	
 Составлена с использованием ТСНБ-2001 Новгородской области (ред. 2014)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. 	
 				Всего	Экспл маш.	Всего	Основ зарплаты	Экспл маш.	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основ з/п	В т.ч. з/п			В т.ч. з/п	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 №1 	
 1	ТЕР12-01-004-01	Разборка примыканий рулонных кровель к парапетам высотой до 600 мм	1,485	446,03	154,13	662,35	433,47	228,88	20,88	31,01	
 	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	ЗП=364,88*0,8; ЭММ=192,66*0,8; ЗПм=4,72*0,8; Мат=0*0; ТЗТ=26,1*0,8	100 м примыканий	291,9	3,78			5,61	0,24	0,36	
 2	ТЕР12-01-004-01	Разборка примыканий рулонных кровель к стенам	0,74	446,03	154,13	330,07	216,01	114,06	20,88	15,45	
 	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	ЗП=364,88*0,8; ЭММ=192,66*0,8; ЗПм=4,72*0,8; Мат=0*0; ТЗТ=26,1*0,8	100 м примыканий	291,9	3,78			2,8	0,24	0,18	
 3	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	0,6	2 945,26	147,21	1 767,16	1 051,41	88,33	129,9	77,94	
 	(0) 		100 мест	1 752,35	20,22			12,13	1,38	0,83	
 4	ТЕРр58-7-06	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя	2,48	1 587,87	55,48	3 937,91	1 880,58	137,59	54,87	136,08	
 	(0) 		100 м2	758,3	5,31			13,17	0,27	0,67	
 4.1	[Прайс]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	282,72	22,90		6 474,29		
 			м2					
 4.2	[Прайс]	Унифлекс ХПП	332,32	15,92		5 290,53		
 			м2					
 5	ТЕРр61-31-01	Ремонт штукатурки поверхности стен вентшахт	0,024	1 862,32	1,9	44,7	44,62	0,05	131,4	3,15	
 	(0) 		100 м2	1 859,31	0			0	0	0	
 5.1	[Прайс]	Штукатурка  Weber.vetonit фасадная 25 кг	40,8	1,77		72,22		
 			кг					
 6	ТЕР10-01-039-01	Разборка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0185	2 259,1	1 092,84	41,8	21,58	20,22	83,42	1,54	
 	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	ЗП=1457,83*0,8; ЭММ=1366,05*0,8; ЗПм=223,14*0,8; Мат=0*0; ТЗТ=104,28*0,8	100 м2	1 166,26	178,51			3,3	11,35	0,21	
 7	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0185	6 289,02	1 707,56	116,35	31,02	31,59	119,92	2,22	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2	1 676,5	278,93			5,16	14,19	0,26	
 7.1	[203-0904]	Блоки дверные однопольные	1,85	129,72		239,98		
 			м2					
 8	[101-2003]	Замки накладные с засовом и защелкой	2	83,78		167,56		
 			шт.					
 9	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	21,69		43,38		
 			шт.					
 10	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	0,0185	1 175,3	24,66	21,75	21,12	0,46	91,76	1,7	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=992,59*1,15; ЭММ=19,73*1,25; ЗПм=1,38*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м2	1 141,48	1,73			0,03	0,09	0	
 10.1	[101-3741]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	0,013	16 977,21		226,14		
 			т					
 11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали  (карнизный свес козырька выхода на крышу) 	0,0432	1 937,53	32,66	83,7	72,76	1,41	129,66	5,6	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=10,8*0,4/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2	1 684,31	4,91			0,21	0,25	0,01	
 11.1	[101-3741]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	0,034	16 977,21		573,53		
 			т					
 12	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по оголовкам вентшахт	0,208	1 453,77	260,73	302,38	85,62	54,23	31,3	6,51	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2	411,63	39,8			8,28	2,43	0,51	
 13	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (парапет)	0,008	1 937,53	32,66	15,49	13,47	0,26	129,66	1,04	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=2*0,4/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2	1 684,31	4,91			0,04	0,25	0	
 13.1	[101-3741]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	0,006	16 977,21		106,21		
 			т					
 14	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	2,225	963,05	11,49	2 142,79	1 827,24	25,57	63,22	140,66	
 	(0) 	V=(148,5+74)/100	100 м	821,23	2,75			6,12	0,14	0,31	
 14.1	[101-1875]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	0,7209	17 105		12 330,99		
 			т					
 15	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм	1,485	1 098,7	128,69	1 631,56	847,53	191,1	40,83	60,63	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м	570,73	17,45			25,91	0,89	1,32	
 15.1	[Прайс]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	524,21	22,90		12 004,29		
 			м2					
 16	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам	0,74	1 098,7	128,69	813,04	422,34	95,23	40,83	30,21	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м	570,73	17,45			12,91	0,89	0,66	
 16.1	[Прайс]	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	261,22	22,90		5 981,94		
 			м2					
 17	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	6,1	240,54	30,81	1 467,29	847,84	187,94	9,71	59,23	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=120,86*1,15; ЭММ=24,65*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=8,44*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	100 м2	138,99	2,7			16,47	0,14	0,85	
 17.1	[Прайс]	Техноэласт СОЛО ЭКП РП1 сланец серый	707,6	35,66		25 233,02		
 			м2					
 18	ТЕР15-04-043-01	Гидрофобизация поверхности штукатурки вручную (оголовки и стены вентшахт)	0,963	1 533,6	2,65	1 476,85	169,05	2,55	12,26	11,81	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=152,65*1,15; ЭММ=2,12*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	175,55	0			0	0	0	
 19	ТЕР10-01-082-02 прим.	Установка прижимной рейки на примыкании кровельного ковра к стенам	0,0592	1 951,57	49,64	115,53	15	2,94	17,3	1,02	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	V=0,04*0,02*74; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1 м3	253,39	3,69			0,22	0,19	0,01	
 20	ТЕР15-04-006-03	Покрытие прижимной рейки грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	0,089	113	1,79	10,06	9,82	0,16	7,53	0,67	
 	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=95,96*1,15; ЭММ=1,43*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2	110,35	0,25			0,02	0,01	0	
 20.1	[101-2416]	Грунтовка	1,157	16,27		18,82		
 			кг					
 21	ТЕРр65-6-23	Смена водосточных воронок	0,03	6 996,28	78,38	209,88	203,73	2,35	491,4	14,74	
 	(0) 		100 приб.	6 791,15	10,81			0,32	0,55	0,02	
 22	[301-3302]	Воронка водосточная диаметром 100 мм	3	346,35		1 039,05		
 			шт.					
 23	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,22	53,50	0	65,27	0	0		
 			т	0	0			0		
 24	ТССЦпг03-21-01-045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км	1,22	28,84	0	35,18		0		
 			т							
 ИТОГО:	84 992,61	8 214,21	1 184,92	601,21	
 			112,7	6,2	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итоги в базисных ценах	
 Зарплата	8214,21	1	8 214	
 Машины и механизмы	1184,92	1	1 185	
 Материалы	75593,48	1	75 593	
 Итого по погрузке		65	
 Итого по перевозке		35	
 Итого		85 092	
 Кровли (1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17)	
 Накладные расходы	(2939,04+72,23)*120%*0,9*0,85	92%	2 770	
 Сметная прибыль	(2939,04+72,23)*65%*0,85*0,8	44%	1 325	
 Итого		4 095	
 Крыши, кровли при ремонте (3, 4, 14)	
 Накладные расходы	(4759,23+31,42)*83%*0,85	71%	3 401	
 Сметная прибыль	(4759,23+31,42)*65%*0,8	52%	2 491	
 Итого		5 892	
 Штукатурные работы при ремонте (5)	
 Накладные расходы	(44,62+0)*79%*0,85	67%	30	
 Сметная прибыль	(44,62+0)*50%*0,8	40%	18	
 Итого		48	
 Деревянные конструкции (6, 7, 8, 9, 10, 19)	
 Накладные расходы	(88,72+8,71)*118%*0,9*0,85	90%	88	
 Сметная прибыль	(88,72+8,71)*63%*0,85*0,8	43%	42	
 Итого		130	
 Отделочные работы (18, 20)	
 Накладные расходы	(178,87+0,02)*105%*0,9*0,85	80%	143	
 Сметная прибыль	(178,87+0,02)*55%*0,85*0,8	37%	66	
 Итого		209	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (21, 22)	
 Накладные расходы	(203,73+0,32)*103%*0,85	88%	180	
 Сметная прибыль	(203,73+0,32)*60%*0,8	48%	98	
 Итого		278	
 	
 Итого		95 744	
 Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	(1185-113+75628)*0,2	20%	15 340	
 Всего :Накладные расходы	6612	100%	6 612	
 Всего :Сметная прибыль	4040	100%	4 040	
 Компенсация НДС на материалы в накладных расходах	6612*0,2*0,1712	20%	226	
 Компенсация НДС на материалы в сметной прибыли	4040*0,2*0,15	20%	121	
 Итого		111 431	
 Временные здания и сооружения	111431*0,003	0,003	334	
 Итого		111 765	
 Непредвиденные расходы	111765*0,02	0,02	2 235	
 Итого		114 000	
 Итоги в текущих ценах	
 Итого	114000*7,85	7,85	894 900	
 Итого		894 900	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ