Ремонт асфальтового покрытия.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена | Итого с НДС |
| 1 | Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия механизированным способом с последующей погрузкой скола в самосвалы и вывоза на утилизацию (толщина слоя от 6 до 12 см) | М2 | 900 | 200,00 | 180000,00 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (щебень из естественного камня для дорожных работ марка 600-400, фракция 20-40 мм) | М3 | 60 | 2000,00 | 120000,00 |
| 3 | Поднятие горловин сливной решетки (водостока) | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 4 | Поднятие горловин колодцев на проектный уровень (кирпичная кладка/сварной швеллер) | шт | 4 | 3500,00 | 14000,00 |
| 5 | Обработка основания битумной эмульсией | М2 | 900 | 15,00 | 13500,00 |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из мелкозернистого а/б марка 1 тип Б | М2 | 350 | 500,00 | 175000,00 |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 9 см из мелкозернистого а/б марка 1 тип Б | М2 | 550 | 750,00 | 412500,00 |
|  | Итого с НДС |  |  |  | 919000,00 |