Last saved by: Виктор Алексеев

ФОРМА № 4
Наименование стройки - Косметический ремонт подъезда
Объект - Косметический ремонт подъезда
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на косметический ремонт подъезда
Основание - Дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 64,049 тыс.руб
Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 151,67 чел-ч
| Сметная заработная плата - | 24,999 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен декабря 2019г.
Составлена с использованием ТСНБ-2001 Новгородской области (ред. 2014)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч.
| | | | Всего | Экспл маш. | Всего | Основ зарплаты | Экспл маш. | обслуживающ. машины
| | | ед. изм. | | | | | |
| | | | Основ з/п | В т.ч. з/п | | | В т.ч. з/п | На един. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
№1
1 | ТЕРр61-1-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм стен | 0,03 | 1 140,85 | 41,45 | 34,22 | 32,92 | 1,24 | 73,8 | 2,21
| (0) | | 100 м2 | 1 097,41 | 30,13 | | | 0,9 | 1,9 | 0,06
1.1 | [101-3171] | Шпатлевка Ветонит LR | 0,018 | 7 110,4 | | 127,99 |
| | | т | | | |
1.2 | [101-2416] | Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ | 0,3 | 16,27 | | 4,88 |
| | | кг | | | |
2 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 0,03 | 390,68 | 3,67 | 11,72 | 11,07 | 0,11 | 28,07 | 0,84
| (0) | | 100 м2 | 369,12 | 1,97 | | | 0,06 | 0,1 | 0
3 | ТЕРр62-1-02 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 3,798 | 322,81 | 8,96 | 1 226,03 | 1 023,37 | 34,03 | 21,1 | 80,14
| (0) | | 100 м2 | 269,45 | 1,97 | | | 7,48 | 0,1 | 0,38
4 | ТЕРр62-7-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 1,84 | 805,72 | 10,02 | 1 482,53 | 684,76 | 18,44 | 28,3 | 52,07
| (0) | | 100 м2 | 372,15 | 1,97 | | | 3,62 | 0,1 | 0,18
4.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0278 | 13 709,65 | | 380,91 |
| | | т | | | |
5 | ТЕРр62-10-01 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% (тамбурная дверь) | 0,03 | 845,18 | 10,02 | 25,35 | 14,79 | 0,3 | 37,5 | 1,13
| (0) | | 100 м2 | 493,13 | 1,97 | | | 0,06 | 0,1 | 0
5.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0005 | 13 709,65 | | 6,37 |
| | | т | | | |
6 | ТЕРр62-35-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | 0,1245 | 910,29 | 1,06 | 113,33 | 102,73 | 0,13 | 62,75 | 7,81
| (0) | | 100 м2 | 825,16 | 0 | | | 0 | 0 | 0
6.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0015 | 13 709,65 | | 20,31 |
| | | т | | | |
7 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (дверь в подвал, люк на кровлю) | 0,045 | 296,41 | 1,06 | 13,34 | 8,26 | 0,05 | 13,78 | 0,62
| (0) | V=(3,5+1)/100 | 100 м2 | 183,55 | 0 | | | 0 | 0 | 0
7.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0007 | 13 709,65 | | 9,62 |
| | | т | | | |
8 | ТЕРр62-18-03 | Окраска масляными составами лестничных маршей | 0,08 | 913,85 | 10,02 | 73,11 | 43,37 | 0,8 | 40,7 | 3,26
| (0) | V=(2+6)/100 | 100 м2 | 542,12 | 1,97 | | | 0,16 | 0,1 | 0,01
8.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0010 | 13 709,65 | | 13,6 |
| | | т | | | |
9 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 0,02 | 779,13 | 1,06 | 15,59 | 13,33 | 0,02 | 50,02 | 1
| (0) | | 100 м2 | 666,27 | 0 | | | 0 | 0 | 0
9.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0003 | 13 709,65 | | 4,25 |
| | | т | | | |
10 | ТЕРр62-32-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз (газовая труба) | 0,01 | 885,94 | 1,06 | 8,86 | 7,73 | 0,01 | 62,75 | 0,63
| (0) | | 100 м2 | 773,08 | 0 | | | 0 | 0 | 0
10.1 | [101-0433] | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению | 0,0002 | 13 709,65 | | 2,12 |
| | | т | | | |
11 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума | 0,0225 | 1 331,19 | 98,63 | 29,96 | 16,67 | 2,22 | 58,51 | 1,32
| (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2 | ЗП=536,78*1,15*1,2; ЭММ=65,75*1,25*1,2; ЗПм=6,88*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2 | 100 м2 | 740,76 | 10,32 | | | 0,23 | 0,53 | 0,01
11.1 | [101-4204] | Линолеум износостойкий | 2,295 | 76,46 | | 175,48 |
| | | м2 | | | |
ИТОГО: | 3 779,57 | 1 959 | 57,35 | 151,03
| | | 12,51 | 0,64
Наименование и значение множителей | Значение | Прямые
Зарплата | 1959*12,68 | 12,68 | 24 840
Машины и механизмы | 57,35*8,93 | 8,93 | 512
Материалы | 1763,22*4,36 | 4,36 | 7 688
Итого | | 33 040
Штукатурные работы при ремонте (1, 2)
Накладные расходы | (43,99+0,96)*12,68*79%*0,85 | 67% | 382
Сметная прибыль | (43,99+0,96)*12,68*50%*0,8 | 40% | 228
Итого | | 610
Малярные работы при ремонте (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Накладные расходы | (1898,34+11,32)*12,68*80%*0,85 | 68% | 16 466
Сметная прибыль | (1898,34+11,32)*12,68*50%*0,8 | 40% | 9 686
Итого | | 26 152
Полы (11)
Накладные расходы | (16,67+0,23)*12,68*123%*0,9*0,85 | 94% | 201
Сметная прибыль | (16,67+0,23)*12,68*75%*0,85*0,8 | 51% | 109
Итого | | 310
Итого | | 60 112
Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов | (512-159+7688)*0,2 | 20% | 1 608
Всего :Накладные расходы | 17049 | 100% | 17 049
Всего :Сметная прибыль | 10023 | 100% | 10 023
Компенсация НДС на материалы в накладных расходах | 17049*0,2*0,1712 | 20% | 584
Компенсация НДС на материалы в сметной прибыли | 10023*0,2*0,15 | 20% | 301
Итого | | 62 605
Временные здания и сооружения | 62605*0,003 | 0,003 | 188
Итого | | 62 793
Непредвиденные расходы | 62793*0,02 | 0,02 | 1 256
Итого | | 64 049
СОСТАВИЛ | |
ПРОВЕРИЛ | |