|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект - Установка пешеходных ограждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на установку пешеходных ограждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | | | | | Сметная стоимость - | | | | | | 5 598,271 тыс.руб | | | | | |
| Чертежи № | | | | | | | | Нормативная трудоемкость - | | | | | | 2 372,00 чел-ч | | | | | |
|  | | | | | | | | Сметная заработная плата - | | | | | | 166,790 тыс.руб | | | | | |
| Составлена в ценах января 2000 г. с пересчетом в уровень цен октября 2015г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | |
| Всего | Экспл. машин | | Всего | | Основной зарплаты | | | | Экспл. машин | обслуживающ. машины | | | |
| ед. изм. | | |
| Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | В т.ч. зарплаты | На един. | | | Всего |
| №1 Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | 10 | | | 11 |
| 1 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 20 | | | 1 448,31 | 107,5 | | 28 966,2 | | 9 941 | | | | 2 150 | 59,32 | | | 1 186,4 |
| (0) Переход от ФЕР к ТЕР-СПб | ЗП=406,09\*1,224; ЭММ=101,99\*1,054; ЗПм=0\*1,054; Мат=727,38\*1,16; ТЗТ=48,46\*1,224; ТЗТм=0\*1,054 | 100 м | | | 497,05 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1 | Тек. цена | Ограждение пешеходное типа "Крест" из профильной трубы с закладными деталями, оцинкованное | 1 000 | | | 3 813,56 |  | | 3 813 560 | |  | | | | | | | | |
| шт. | | |
| 1.2 | [401-0166] | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 81,6 | | | 601 |  | | 49 041,6 | |  | | | | | | | | |
| м3 | | |
| 1.3 | [408-0013] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | 16,4 | | | 155,94 |  | | 2 557,42 | |  | | | | | | | | |
| м3 | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 80 565,22 | | 9 941 | | | | 2 150 | 1 186,4 | | | |
| 0 | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | Прямые | |
| Зарплата рабочих | | | | | 9941\*16,778 | | | | | | | | 16,778 | | | | | 166 790,1 | |
| Машины и механизмы | | | | | 2150\*10,579 | | | | | | | | 10,579 | | | | | 22 744,85 | |
| Материалы | | | | | 68474,22\*6,026 | | | | | | | | 6,026 | | | | | 412 625,65 | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 3 813 560 | |
| Итого в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 4 415 720,6 | |
| Автомобильные дороги (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | (9941+0)\*16,778\*142%\*0,85 | | | | | | | | 121% | | | | | 201 816,02 | |
| Сметная прибыль | | | | | (9941+0)\*16,778\*95%\*0,8 | | | | | | | | 76% | | | | | 126 760,47 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 328 576,49 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 4 744 297,09 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | Прямые | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | | 4 744 297,09 | | |
| НДС | | | | 4744297,09\*0,18 | | | | | | | | 18% | | | | | 853 973,48 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |  | | | | | 5 598 270,57 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОСТАВИЛ | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |