ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Концевая площадка №1. Вентиляция. Отопление. Теплоснабжение.	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на монтажные работы	
 Основание - Рабочая документация	Сметная стоимость - 	81,124 тыс. руб.	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1 435,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	21,647 тыс. руб.	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 Составлена с использованием СНБ - ТЕР Новгородской обл. (ред. 2014г.)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Оборудование. Трубопроводная арматура	
 1	ТЕРм12-12-001-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	28	47,67	0	1 334,76	1 230,6	0	3	84	
 	(0) 		1 шт.	43,95	0			0	0	0	
 2	Прайс	Кран шаровый регулирующиц межфланцевый КШТВ-Л DN20	28	0		0		
 			шт.					
 3	ТЕРм12-12-001-02	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	4	47,2	0	188,8	175,8	0	3	12	
 	(0) 		1 шт.	43,95	0			0	0	0	
 4	Прайс	Кран шаровый запорный фланцевый КШ 15.16.3110 DN15	4	0		0		
 			шт.					
 5	ТЕРм12-12-001-03	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	7	47,67	0	333,69	307,65	0	3	21	
 	(0) 		1 шт.	43,95	0			0	0	0	
 6	Прайс	Кран шаровый запорный фланцевый КШ 20.16.3110 DN20	7	0		0		
 			шт.					
 7	ТЕРм12-12-001-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	4	47,67	0	190,68	175,8	0	3	12	
 	(0) 		1 шт.	43,95	0			0	0	0	
 8	Прайс	Кран шаровый запорный фланцевый КШ 25.16.3110 DN25	4	0		0		
 			шт.					
 9	ТЕРм12-12-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	106,87	48,08	213,74	102,26	96,16	3,49	6,98	
 	(0) 		1 шт.	51,13	6,68			13,36	0,34	0,68	
 10	Прайс	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж DN50	2	0		0		
 			шт.					
 11	ТЕР16-05-003-02	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	1	59,74	3,69	59,74	27,11	3,69	1,86	1,86	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=26,32*1,03; ЭММ=3,58*1,03; ЗПм=0*1,03	1 шт.	27,11	0			0	0	0	
 12	Прайс	Клапан балансировочный Баллорекс S DN40	1	0		0		
 			шт.					
 Отопительно-вентиляционное оборудование	
 13	ТЕР20-06-018-04	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт	2	93,67	15,73	187,34	154,56	31,46	4,36	8,72	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=73,6*1,05; ЭММ=14,98*1,05; ЗПм=0*1,05	1 сплит-система	77,28	0			0	0	0	
 14	Прайс	Кассетный кондиционер N=5.73 кВт (внутренний блок LS-HE55BMA4, наружный блок LU-HE55UMA4, соединительные трубопроводы, крепежные изделия)	2	0		0		
 			шт.					
 15	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	86,43	46,43	172,86	71,58	92,86	2,37	4,74	
 	(0) 		1 шт.	35,79	4,6			9,2	0,29	0,58	
 16	Прайс	Центральный пульт управления кондиционерами LZ-UPW4F	2	0		0		
 			шт.					
 17	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	1	1 094,94	119,91	1 094,94	641,62	119,91	43,71	43,71	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=611,07*1,05; ЭММ=114,2*1,05; ЗПм=4,33*1,05	1 камера	641,62	4,55			4,55	0,22	0,22	
 18	Прайс	Приточный агрегат ВЕРОСА-500	1	0		0		
 			шт.					
 19	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	20,04	2,53	20,04	16,47	2,53	1,03	1,03	
 	(0) 		1 узел	16,47	0			0	0	0	
 20	Прайс	Узел регулирующий (УР)	1	0		0		
 			шт.					
 21	ТЕР20-06-002-01	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	1	1 094,94	119,91	1 094,94	641,62	119,91	43,71	43,71	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=611,07*1,05; ЭММ=114,2*1,05; ЗПм=4,33*1,05	1 камера	641,62	4,55			4,55	0,22	0,22	
 22	Прайс	Приточный агрегат ВЕРОСА-500	1	0		0		
 			шт.					
 23	ТЕРм11-07-001-03	Узел обвязки приборов	1	20,04	2,53	20,04	16,47	2,53	1,03	1,03	
 	(0) 		1 узел	16,47	0			0	0	0	
 24	Прайс	Узел регулирующий (УР)	1	0		0		
 			шт.					
 25	ТЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	7	73,94	8,64	517,58	428,61	60,48	3,98	27,86	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	V=2+2+2+1; ЗП=58,31*1,05; ЭММ=8,23*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 вентилятор	61,23	0,21			1,47	0,01	0,07	
 26	Прайс	Канальный вентилятор для круглых каналов, с электродвигателем Канал-ВЕНТ-160	2	0		0		
 			шт.					
 27	Прайс	Канальный вентилятор для круглых каналов, с электродвигателем Канал-ВЕНТ-125	2	0		0		
 			шт.					
 28	Прайс	Осевой вентилятор общепромышленного исполнения ОСА-301-040/А-40-Н-00075/2-У2-02	2	0		0		
 			шт.					
 29	Прайс	Осевой вентилятор общепромышленного исполнения ОСА-301-040/А-40-Н-00110/2-У2-02	1	0		0		
 			шт.					
 30	ТЕР18-03-001-03	Установка конвекторов	0,04	1 634,27	238,53	65,37	54,31	9,54	96,57	3,86	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=2*2/100; ЗП=1318,18*1,03; ЭММ=231,58*1,03; ЗПм=20,84*1,03	100 кВт	1 357,73	21,47			0,86	1,06	0,04	
 31	Прайс	Электроконвектор ЭВУБ-2,0	2	0		0		
 			шт.					
 32	ТЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	10	49,02	2	490,2	174,8	20	1,22	12,2	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	V=5+4+1; ЗП=16,65*1,05; ЭММ=1,9*1,05; ЗПм=0*1,05	1 шт.	17,48	0			0	0	0	
 33	Прайс	Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-У2	5	0		0		
 			шт.					
 34	Прайс	Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-У2	4	0		0		
 			шт.					
 35	Прайс	Клапан воздушный универсальный РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*LM-230-S-У2	1	0		0		
 			шт.					
 36	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	4	31,43	1,96	125,72	58,32	7,84	1,03	4,12	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	V=1+2+1; ЗП=13,89*1,05; ЭММ=1,87*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	14,58	0			0	0	0	
 37	Прайс	Клапан обратный КАНАЛ-КОЛ-К-125	1	0		0		
 			шт.					
 38	Прайс	Клапан обратный КАНАЛ-КОЛ-К-160	2	0		0		
 			шт.					
 39	Прайс	Клапан обратный КАНАЛ-КОЛ-К-200	1	0		0		
 			шт.					
 40	ТЕР20-02-004-10	Установка клапанов лепестковых	3	54,26	3,43	162,78	123,21	10,29	2,83	8,49	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=39,11*1,05; ЭММ=3,27*1,05; ЗПм=0*1,05	1 клапан	41,07	0			0	0	0	
 41	Прайс	Лепестковый клапан общепромышленного исполнения 400х400	3	0		0		
 			шт.					
 42	ТЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	4	36,19	4,57	144,76	75,36	18,28	1,33	5,32	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=17,94*1,05; ЭММ=4,35*1,05; ЗПм=0*1,05	1 воздухораспределитель	18,84	0			0	0	0	
 43	Прайс	Квадратный диффузор комплектно с регулирующим клапаном KD-16/M/ разм.200	4	0		0		
 			шт.					
 44	ТЕР20-02-005-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	2	139,55	5,24	279,1	96,04	10,48	3,35	6,7	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=45,73*1,05; ЭММ=4,99*1,05; ЗПм=0,2*1,05	1 шт.	48,02	0,21			0,42	0,01	0,02	
 45	Прайс	Воздушный клапан общепромышленного исполнения Гермик-П-700х800-Н-Ручка-1-У2	2	0		0		
 			шт.					
 46	ТЕР20-06-003-01	Установка камер орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	0,1	4 651,86	748,46	465,19	246,47	74,85	160,23	16,02	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19	ЗП=2347,37*1,05; ЭММ=712,82*1,05; ЗПм=39,52*1,05	10 камер	2 464,74	41,5			4,15	2,01	0,2	
 47	Прайс	Аэратор поворотный душирующий, с электродвигателем ПАМ-24А	1	0		0		
 			шт.					
 48	ТЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т	10	45,79	0,9	457,9	182,7	9	1,21	12,1	
 	(0) 		1 шт.	18,27	0			0	0	0	
 Подъемно-транспортное оборудование	
 49	ТЕРм03-01-127-02	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м	0,1	1 839,86	695,32	183,99	112,21	69,53	79,3	7,93	
 	(0) 		10 шт.	1 122,1	83,56			8,36	4,25	0,43	
 50	Прайс	Таль ручная шестеренная стационарная, г/п 0,5т, высота подъема 6м ТРШС-0,5-6	1	0		0		
 			шт.					
 Изделия и материалы. Отопление	
 51	ТЕР16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 50 мм	86,4	17,69	2,59	1 528,42	927,07	223,78	0,69	59,62	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=(7+428+187+68+49+125)/10; ЗП=10,42*1,03; ЭММ=2,51*1,03; ЗПм=0*1,03	10 м трубопровода	10,73	0			0	0	0	
 52	Прайс	Трубы оцинкованные ВГП по ГОСТ3262-75 ДУ15	7	0		0		
 			м					
 53	Прайс	Трубы стальные ВГП по ГОСТ3262-75 ДУ20	428	0		0		
 			м					
 54	Прайс	Трубы стальные ВГП по ГОСТ3262-75 ДУ25	187	0		0		
 			м					
 55	Прайс	Трубы стальные ВГП по ГОСТ3262-75 ДУ32	68	0		0		
 			м					
 56	Прайс	Трубы стальные ВГП по ГОСТ3262-75 ДУ40	49	0		0		
 			м					
 57	Прайс	Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 Ду50 (57х2,5)	125	0		0		
 			м					
 58	Прайс	Кран шаровый запорный муфтовый PN1.6 DN15 10с11п1	18	0		0		
 			шт.					
 59	Прайс	Кран шаровый запорный муфтовый PN1.6 DN20 10с11п1	46	0		0		
 			шт.					
 60	Прайс	Кран шаровый распределительный муфтовый 10нж44п DN15	14	0		0		
 			шт.					
 61	Прайс	Фильтр сетчатый фланцевый DN50	1	0		0		
 			шт.					
 62	Прайс	Воздухоотводчик автоматический DN15	18	0		0		
 			шт.					
 63	ТЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,07	664,15	65,72	46,49	39,16	4,6	37,07	2,59	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=543,08*1,03; ЭММ=63,81*1,03; ЗПм=2,95*1,03	100 м трубопровода	559,37	3,04			0,21	0,15	0,01	
 64	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	4,28	587,41	55,62	2 514,11	2 129,3	238,05	32,97	141,11	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=483,01*1,03; ЭММ=54*1,03; ЗПм=2,95*1,03	100 м трубопровода	497,5	3,04			13,01	0,15	0,64	
 65	ТЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1,87	588,2	55,62	1 099,93	930,33	104,01	32,97	61,65	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=483,01*1,03; ЭММ=54*1,03; ЗПм=2,95*1,03	100 м трубопровода	497,5	3,04			5,68	0,15	0,28	
 66	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	0,68	589,6	55,62	400,93	338,3	37,82	32,97	22,42	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=483,01*1,03; ЭММ=54*1,03; ЗПм=2,95*1,03	100 м трубопровода	497,5	3,04			2,07	0,15	0,1	
 67	ТЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	0,49	591,6	55,62	289,88	243,78	27,25	32,97	16,16	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=483,01*1,03; ЭММ=54*1,03; ЗПм=2,95*1,03	100 м трубопровода	497,5	3,04			1,49	0,15	0,07	
 68	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,25	1 105,11	137,51	1 381,39	1 164,6	171,89	60,83	76,04	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=904,54*1,03; ЭММ=133,5*1,03; ЗПм=3,74*1,03	100 м трубопровода	931,68	3,85			4,81	0,19	0,24	
 69	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8,64	138,84	44,79	1 199,58	767,49	386,99	5,01	43,29	
 	(0) 		100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 70	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,1026	1 348,59	282,34	138,37	94,63	28,97	65,6	6,73	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=(1,565*2+1,739*3+1,913)/100; ЗП=895,44*1,03; ЭММ=274,12*1,03; ЗПм=25,16*1,03	100 кВт 	922,3	25,91			2,66	1,28	0,13	
 71	Прайс	Стальной панельный радиатор ЛК-20-709 (1,565 кВт)	2	0		0		
 			шт.					
 72	Прайс	Стальной панельный радиатор ЛК-20-710 (1,739 кВт)	3	0		0		
 			шт.					
 73	Прайс	Стальной панельный радиатор ЛК-20-711 (1,913 кВт)	1	0		0		
 			шт.					
 Нагревательный прибор из 3-х гладких труб Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91 длиной 1,5м (4 шт.)	
 74	ТЕР16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм	1,8	45,51	8,28	81,92	38,92	14,9	1,39	2,5	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=1,5*3*4/10; ЗП=20,99*1,03; ЭММ=8,04*1,03; ЗПм=0*1,03	10 м трубопровода	21,62	0			0	0	0	
 75	ТЕР16-02-010-12	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 100 мм	36	39,81	7,25	1 433,16	610,2	261	1,09	39,24	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=9*4; ЗП=16,46*1,03; ЭММ=7,04*1,03; ЗПм=0*1,03	1 стык	16,95	0			0	0	0	
 76	ТЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,18	1 546,75	233,68	278,42	219,86	42,06	79,75	14,36	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=1,5*3*4/100; ЗП=1185,88*1,03; ЭММ=226,87*1,03; ЗПм=7,27*1,03	100 м трубопровода	1 221,46	7,49			1,35	0,37	0,07	
 77	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	0,18	147,72	44,79	26,59	15,99	8,06	5,01	0,9	
 	(0) 		100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 78	Прайс	Труба Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91	18	0		0		
 		V=1,5*3*4	м					
 79	Прайс	Труба Ду40 (45х2) по ГОСТ 10704-91	2	0		0		
 		V=0,5*4	м					
 80	Прайс	Заглушка диам. 114 из стали листовой толщ. 6мм по ГОСТ 19903-2015	24	0		0		
 		V=6*4	шт.					
 Нагревательный прибор из 3-х гладких труб Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91 длиной 3м (15 шт.)	
 81	ТЕР16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм	13,5	45,51	8,28	614,39	291,87	111,78	1,39	18,77	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=3*3*15/10; ЗП=20,99*1,03; ЭММ=8,04*1,03; ЗПм=0*1,03	10 м трубопровода	21,62	0			0	0	0	
 82	ТЕР16-02-010-12	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 100 мм	135	39,81	7,25	5 374,35	2 288,25	978,75	1,09	147,15	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=9*15; ЗП=16,46*1,03; ЭММ=7,04*1,03; ЗПм=0*1,03	1 стык	16,95	0			0	0	0	
 83	ТЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1,35	1 546,75	233,68	2 088,11	1 648,97	315,47	79,75	107,66	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=3*3*15/100; ЗП=1185,88*1,03; ЭММ=226,87*1,03; ЗПм=7,27*1,03	100 м трубопровода	1 221,46	7,49			10,11	0,37	0,5	
 84	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1,35	147,72	44,79	199,42	119,92	60,47	5,01	6,76	
 	(0) 		100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 85	Прайс	Труба Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91	135	0		0		
 		V=3*3*15	м					
 86	Прайс	Труба Ду40 (45х2) по ГОСТ 10704-91	7,5	0		0		
 		V=0,5*15	м					
 87	Прайс	Заглушка диам. 114 из стали листовой толщ. 6мм по ГОСТ 19903-2015	90	0		0		
 		V=6*15	шт.					
 Нагревательный прибор из 3-х гладких труб Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91 длиной 5м (2 шт.)	
 88	ТЕР16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм	3	45,51	8,28	136,53	64,86	24,84	1,39	4,17	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=5*3*2/10; ЗП=20,99*1,03; ЭММ=8,04*1,03; ЗПм=0*1,03	10 м трубопровода	21,62	0			0	0	0	
 89	ТЕР16-02-010-12	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 100 мм	18	39,81	7,25	716,58	305,1	130,5	1,09	19,62	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=9*2; ЗП=16,46*1,03; ЭММ=7,04*1,03; ЗПм=0*1,03	1 стык	16,95	0			0	0	0	
 90	ТЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,3	1 546,75	233,68	464,03	366,44	70,1	79,75	23,93	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=5*3*2/100; ЗП=1185,88*1,03; ЭММ=226,87*1,03; ЗПм=7,27*1,03	100 м трубопровода	1 221,46	7,49			2,25	0,37	0,11	
 91	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	0,3	147,72	44,79	44,32	26,65	13,44	5,01	1,5	
 	(0) 		100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 92	Прайс	Труба Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91	30	0		0		
 		V=5*3*2	м					
 93	Прайс	Труба Ду40 (45х2) по ГОСТ 10704-91	1	0		0		
 		V=0,5*2	м					
 94	Прайс	Заглушка диам. 114 из стали листовой толщ. 6мм по ГОСТ 19903-2015	12	0		0		
 		V=6*2	шт.					
 Нагревательный прибор из 4-х гладких труб Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91 длиной 2,5м (1 шт.)	
 95	ТЕР16-02-010-03	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм	1	45,51	8,28	45,51	21,62	8,28	1,39	1,39	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=4*2,5/10; ЗП=20,99*1,03; ЭММ=8,04*1,03; ЗПм=0*1,03	10 м трубопровода	21,62	0			0	0	0	
 96	ТЕР16-02-010-12	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 100 мм	13	39,81	7,25	517,53	220,35	94,25	1,09	14,17	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=16,46*1,03; ЭММ=7,04*1,03; ЗПм=0*1,03	1 стык	16,95	0			0	0	0	
 97	ТЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,1	1 546,75	233,68	154,68	122,15	23,37	79,75	7,98	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	V=4*2,5/100; ЗП=1185,88*1,03; ЭММ=226,87*1,03; ЗПм=7,27*1,03	100 м трубопровода	1 221,46	7,49			0,75	0,37	0,04	
 98	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	0,1	147,72	44,79	14,77	8,88	4,48	5,01	0,5	
 	(0) 		100 м трубопровода	88,83	0			0	0	0	
 99	Прайс	Труба Ду100 (114х2,8) по ГОСТ 10704-91	10	0		0		
 		V=4*2,5	м					
 100	Прайс	Труба Ду40 (45х2) по ГОСТ 10704-91	1	0		0		
 			м					
 101	Прайс	Заглушка диам. 114 из стали листовой толщ. 6мм по ГОСТ 19903-2015	4	0		0		
 			шт.					
 102	Прайс	Подставки под горизонтальные трубопроводы Ду100 Тип 2А	44	0		0		
 			шт.					
 103	Прайс	Хомуты для трубопроводов Ду100	88	0		0		
 			шт.					
 104	Прайс	Детали крепления сан.-тех. приборов и трубопроводов	87	0		0		
 			кг					
 105	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0,05	1 690,06	473,55	84,5	47,91	23,68	65,4	3,27	
 	(0) 	V=(2+1+2)/100	100 шт.	958,11	0			0	0	0	
 106	Прайс	Закладные детали для термометров НТДРФ-11875, Уст.2	2	0		0		
 			шт.					
 107	Прайс	Закладные детали для термометров НТДРФ-11907, Уст.1	1	0		0		
 			шт.					
 108	Прайс	Закладные детали для термометров НТДРФ-11907, Уст.2	2	0		0		
 			шт.					
 109	ТЕРм12-10-002-01	Закладное устройство отбора давления	0,014	18 753,82	1 918,37	262,55	229,71	26,86	1 120	15,68	
 	(0) 	V=(2+4+4+4)/1000	1000 шт.	16 408	0			0	0	0	
 110	Прайс	Закладные детали для манометров НТДРФ-11882, Уст.1	2	0		0		
 			шт.					
 111	Прайс	Закладные детали для манометров НТДРФ-11882, Уст.2	4	0		0		
 			шт.					
 112	Прайс	Закладные детали для манометров НТДРФ-11883, Уст.1	4	0		0		
 			шт.					
 113	Прайс	Закладные детали для манометров НТДРФ-11883, Уст.2	4	0		0		
 			шт.					
 114	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	90	1,57	0,27	141,3	117	24,3	0,1	9	
 	(0) 		1 м2	1,3	0			0	0	0	
 115	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических поверхностей	0,9	178,38	19,59	160,54	142,91	17,63	11,49	10,34	
 	(0) (в 3 слоя)	ЗП=52,93*3; ЭММ=6,53*3; ЗПм=0,15*3; Мат=0*3; ТЗТ=3,83*3; ТЗТм=0,01*3	100 м2	158,79	0,45			0,41	0,03	0,03	
 116	Прайс	Поликсилоксановый лакокрасочный материал АРМОКОТ Т700 - 1 слой - 75 мкм	32	0		0		
 			кг					
 117	Прайс	Поликсилоксановый лакокрасочный материал АРМОКОТ Т700 - 2 слоя - 60 мкм	64	0		0		
 			кг					
 118	Прайс	Разбавитель (толуол, ксилол)	10	0		0		
 			кг					
 119	ТЕР18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм	2	84,02	9,22	168,04	83,94	18,44	2,88	5,76	
 	(0) ТЕР18ТЧп1.18.16	ЗП=40,75*1,03; ЭММ=8,95*1,03; ЗПм=0,2*1,03	1 шт.	41,97	0,21			0,42	0,01	0,02	
 120	Прайс	Грязевик тепловых пунктов Ду50	2	0		0		
 			шт.					
 121	Прайс	Фланец стальной плоский приварной СТЗСП по ГОСТ 33259-2015 DN50	4	0		0		
 			шт.					
 122	Прайс	Фланец стальной плоский приварной СТЗСП по ГОСТ 33259-2015 DN80	4	0		0		
 			шт.					
 123	Прайс	Прокладка А-50-16-ПОН	4	0		0		
 			шт.					
 124	Прайс	Прокладка А-80-16-ПОН	4	0		0		
 			шт.					
 125	Прайс	Болт сталь 20 М 16х55	0,484	0		0		
 			кг					
 126	Прайс	Гайка шестигранная нормальная М16	0,264	0		0		
 			кг					
 127	Прайс	Опора тип 1 Ду50 Н=150	11	0		0		
 			шт.					
 128	Прайс	Опора тип 1 Ду20 Н=150	1	0		0		
 			шт.					
 129	Прайс	Кронштейн Ду50 L=530	12	0		0		
 			шт.					
 Изделия и материалы. Вентиляция	
 130	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные), диаметром до 250 мм	0,36	2 761,43	170,99	994,12	895,88	61,56	177,93	64,05	
 	(0) ТЕР20ТЧПр20.1п3.1; ТЕР20ТЧп1.20.19	V=3,14*(0,125*23+0,16*4+0,2*21+0,25*15)/100; ЗП=2235,9*1,06*1,05; ЭММ=162,85*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2	2 488,55	10,73			3,86	0,52	0,19	
 131	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм диам. 125мм	23	0		0		
 			м					
 132	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм диам. 160мм	4	0		0		
 			м					
 133	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм диам. 200мм	21	0		0		
 			м					
 134	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм диам. 250мм	15	0		0		
 			м					
 135	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные), диаметром до 355 мм	0,10	2 518,36	138,53	252,65	228,58	13,9	162,91	16,34	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	V=3,14*0,355*9/100; ЗП=2047,15*1,05*1,06; ЭММ=131,93*1,05; ЗПм=8,45*1,05; ТЗТ=153,69*1,06	100 м2	2 278,48	8,87			0,89	0,43	0,04	
 136	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм диам. 355мм	9	0		0		
 			м					
 137	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные), периметром до 2400 мм	0,04	1 679,45	127,97	67,51	59,63	5,14	106,06	4,26	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	V=(0,645+0,36)*2*2/100; ЗП=1332,8*1,05*1,06; ЭММ=121,88*1,05; ЗПм=5,5*1,05; ТЗТ=100,06*1,06	100 м2	1 483,41	5,78			0,23	0,28	0,01	
 138	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 1мм 645х360мм	2	0		0		
 			м					
 139	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,29	2 759,22	168,77	801,85	723,19	49,05	177,93	51,71	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	V=3,14*(0,1*13+0,125*7+0,16*18+0,2*21)/100; ЗП=2235,9*1,05*1,06; ЭММ=160,73*1,05; ЗПм=10,22*1,05; ТЗТ=167,86*1,06	100 м2	2 488,56	10,73			3,12	0,52	0,15	
 140	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,5мм диам. 100мм	13	0		0		
 			м					
 141	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,5мм диам. 125мм	7	0		0		
 			м					
 142	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,5мм диам. 160мм	18	0		0		
 			м					
 143	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,5мм диам. 200мм	21	0		0		
 			м					
 144	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	0,09	2 518,36	138,53	224,18	202,83	12,33	162,91	14,5	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	V=3,14*0,315*9/100; ЗП=2047,15*1,05*1,06; ЭММ=131,93*1,05; ЗПм=8,45*1,05; ТЗТ=153,69*1,06	100 м2	2 278,48	8,87			0,79	0,43	0,04	
 145	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,6мм диам. 315мм	9	0		0		
 			м					
 146	ТЕР20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	0,35	2 199,59	126,18	773,55	693,32	44,37	140,96	49,57	
 	(0) ТЕР20ТЧп1.20.19; ТЕР20ТЧПр20.1п3.1	V=3,14*0,4*28/100; ЗП=1771,29*1,05*1,06; ЭММ=120,17*1,05; ЗПм=7,47*1,05; ТЗТ=132,98*1,06	100 м2	1 971,44	7,84			2,76	0,38	0,13	
 147	Прайс	Воздуховоды из стали листовой по ГОСТ 19903-2015 толщ. 0,6мм диам. 400мм	28	0		0		
 			м					
 148	Прайс	Детали крепления воздуховодов	17	0		0		
 			кг					
 149	Прайс	Пластина резиновая 2Н-I-ТМКЩ-С-30 по ГОСТ 7338-90 1870х850мм	3	0		0		
 			шт.					
 150	Прайс	Сетка проволочная стальная общего назначения с ячейками 10х10 по ГОСТ 3826-82	1	0		0		
 			м2					
 151	Прайс	Лючок для замера параметров воздуха А9-57	11	0		0		
 			шт.					
 ИТОГО:	32 524,36	21 543,16	4 441,71	1 430,07	
 			103,79	5,26	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	21543,16	1	21 543	
 Машины и механизмы	4441,71	1	4 442	
 Материалы	6539,5	1	6 540	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		32 525	
 Монтаж оборудования (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151)	
 Накладные расходы	(2414,88+21,72)*80%*0,85	68%	1 657	
 Сметная прибыль	(2414,88+21,72)*60%*0,8	48%	1 170	
 Итого		2 827	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (11, 13, 17, 21, 25, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 119, 130, 135, 137, 139, 144, 146)	
 Накладные расходы	(18614,09+72,46)*128%*0,85	109%	20 368	
 Сметная прибыль	(18614,09+72,46)*83%*0,8	66%	12 333	
 Итого		32 701	
 Электромонтажные работы на других объектах (15, 48)	
 Накладные расходы	(254,28+9,2)*95%*0,85	81%	213	
 Сметная прибыль	(254,28+9,2)*65%*0,8	52%	137	
 Итого		350	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (114, 115)	
 Накладные расходы	(259,91+0,41)*90%*0,85	77%	200	
 Сметная прибыль	(259,91+0,41)*70%*0,8	56%	146	
 Итого		346	
 	
 Итого		68 749	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		68 749	
 НДС	68749*0,18	18%	12 374,82	
 Итого		81 123,82	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ