ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - Ремонт системы дымоудаления	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на работы по ремонту системы дымоудаления	
 Основание	Сметная стоимость - 	73,577 тыс.руб	
 Чертежи №	Нормативная трудоемкость - 	119,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	16,824 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен июня 2015г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	0,3125	1 279,24	395,84	399,76	276,06	123,7	59,41	18,57	
 	(0) МДС36 п.3.3.1 (демонтаж)	ЗП=2208,49*0,4; ЭММ=989,59*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=8737,91*0; ТЗТ=148,52*0,4; ТЗТм=0*0,4	100 м2 поверхности покрытия изоляции	883,4	0			0	0	0	
 2	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	0,3125	11 935,99	989,59	3 730	690,15	309,25	148,52	46,41	
 	(0) 		100 м2 поверхности покрытия изоляции	2 208,49	0			0	0	0	
 2.1	[101-1821]	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	-0,000531	38 941,32		-20,69		
 			т					
 2.2	[101-1876]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	-0,013366	16 290,92		- 217,74		
 			т					
 3	Прайс "СткНева"	Лист оц. 0.8 1250х2500	10	1 003,4		10 034		
 			шт.					
 4	Прайс "Петрович"	Саморезы кровельные с буром оцинкованные 80х4,8 мм	500	2,2		1 100		
 			шт.					
 5	ТЕР26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	0,6	141,58	29,2	84,95	67,43	17,52	8,8	5,28	
 	(0) МДС36 п.3.3.1 (демонтаж)	ЗП=280,94*0,4; ЭММ=73*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=11374,9*0; ТЗТ=22*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 м3	112,38	0			0	0	0	
 6	ТЕР26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	0,6	11 728,84	73	7 037,3	168,56	43,8	22	13,2	
 	(0) 		1 м3	280,94	0			0	0	0	
 6.1	[115-2383]	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	-0,618	10 800,47		-6 674,69		
 			м3					
 7	Прайс "Петрович"	Утеплитель РОКВУЛ Акустик Баттс, 1000х600х100 мм (количество в упаковке: 5 плит)	2	628,81		1 257,62		
 			упаковка					
 8	ТЕР20-02-004-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм (применительно для устранения перекоса клапанов)	4	11,82	1,43	47,28	41,56	5,72	0,78	3,12	
 	(0) 	ЗП=103,9*0,1; ЭММ=14,34*0,1; ЗПм=0,59*0,1; Мат=190,73*0; ТЗТ=7,8*0,1; ТЗТм=0,03*0,1	1 клапан	10,39	0,06			0,24	0	0	
 ИТОГО:	4 386,17	1 243,76	499,99	86,58	
 			0,24	0	
 Работы, выполняемые при ремонте (МДС35.п.4.7)	311,56	186,56	125	12,99	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,15; Kтзм=0,25			0,06	0	
 ИТОГО:	4 697,73	1 430,32	624,99	99,57	
 			0,3	0	
 На стесненные условия труда (МДС36.Пр.3.2)	411,06	286,06	125	19,91	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0,06	0	
 ИТОГО:	5 108,79	1 716,38	749,99	119,48	
 			0,36	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата рабочих	1716,38*9,8	9,8	16 820,52	
 Машины и механизмы	749,99*6,26	6,26	4 694,94	
 Материалы	2642,42*2,51	2,51	6 632,47	
 Итого по неучтенным материалам		12 391,62	
 Транспортные расходы	12391,62*0,05	5%	619,58	
 Итого в текущих ценах		41 159,13	
 Теплоизоляционные работы (1, 2, 5, 6, 7)	
 Накладные расходы	(1659,04+0)*9,8*100%*0,9*0,85	77%	12 519,12	
 Сметная прибыль	(1659,04+0)*9,8*70%*0,85*0,8	48%	7 804,12	
 Итого		20 323,24	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (8)	
 Накладные расходы	(57,35+0,36)*9,8*128%*0,9*0,85	98%	554,25	
 Сметная прибыль	(57,35+0,36)*9,8*83%*0,85*0,8	56%	316,71	
 Итого		870,96	
 	
 Итого по разделу		62 353,33	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		62 353,33	
 НДС	62353,33*0,18	18%	11 223,6	
 Итого		73 576,93	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ