##  Основные виды и объемы работ

В сводной ведомости представлены основные объемы работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|  **1 Горно-капитальные работы** |
| 1 | Устройство пионерного котлована.  | 1000 м3 | 0,77 | Экскаватор обратная лопата с ковшом 0,5 м3 |
| 2 | Устройство монтажной площадки (планировка бульдозером 170 л.с.) | 1000 м2 | 2,5 |  |
| 3 | Устройство площадки для участка предварительного обогащения(планировка бульдозером 170 л.с.) | 1000 м2 | 0,9 |  |

|  |
| --- |
|  **2 Добычные работы** |
| 5 | Добыча хвостов (1 группа) электрическим земснарядом ЗЭК 450/67 с подачей на станцию сепарации с укладкой в отвал без устройства обвалования | 1000 м3 | 3049,3 |   |
| **3 Общестроительные работы** |
| 6 | Монтаж берегового магистрального трубопровода dвнут=220мм из стальных толстостенных труб с укладкой по поверхности земли | пм | 540 |  |
| 7 | Монтаж плавучего трубопровода dвнут=220мм с пластиковыми поплавками | пм | 700 |  |
| 8 | Монтаж берегового намывного трубопровода dвнут=300мм из стальных толстостенных труб. | пм | 500 |  |