ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Замена системы холодного водоснабжения	
 Объект - Замена системы холодного водоснабжения	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
 на замену системы холодного водоснабжения	
 Основание - Дефектная ведомость	Сметная стоимость - 	254,632 тыс.руб	
 			
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в уровень цен I квартала 2020г.	
 Составлена с использованием ТСНБ-2001 Новгородской области (ред. 2014)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. 	
 				Всего	Экспл маш.	Всего	Основ зарплаты	Экспл маш.	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основ з/п	В т.ч. з/п			В т.ч. з/п	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 №1 	
 1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,8	492,53	7,63	886,55	789,84	13,73	34,66	62,39	
 	(0) 		100 м	438,8	1,97			3,55	0,1	0,18	
 2	ТЕР16-04-002-01 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,67	6 081,48	2 115,78	4 074,59	2 656,02	1 417,57	262,53	175,9	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=2872,62*1,2*1,15; ЭММ=1410,52*1,2*1,25; ЗПм=263,84*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25	100 м	3 964,21	395,76			265,16	20,13	13,49	
 2.1	[507-3354]	Труба из полипропилена PN 20/20	60	12,34		743,28		
 			м					
 3	[507-3297]	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	52	3,18		165,36		
 			шт.					
 4	[507-5088]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	52	21,14		1 099,28		
 			шт.					
 5	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	12	36,17		434,04		
 			шт.					
 6	[302-1930]	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	36	28,72		1 033,92		
 			шт.					
 7	[507-3173]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	100	5,51		551		
 			шт.					
 8	ТЕР16-04-002-03 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	1,28	3 308,57	766,66	4 234,97	3 248,73	981,32	168,08	215,14	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1839,18*1,2*1,15; ЭММ=511,11*1,2*1,25; ЗПм=92,8*1,2*1,25; ТЗТ=121,8*1,2*1,15; ТЗТм=4,72*1,2*1,25	100 м	2 538,07	139,2			178,18	7,08	9,06	
 8.1	[507-3356]	Труба из полипропилена PN 20/32	120	31,17		3 742,39		
 			м					
 9	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	20	12,44		248,8		
 			шт.					
 10	[507-5003]	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	20	9,31		186,2		
 			шт.					
 11	[302-1492]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	12	60,34		724,08		
 			шт.					
 12	[Прайс]	Заглушка полипропиленовая диаметром 32 мм	12	0,85		10,2		
 		Цед=8/1,2/7,85						
 13	[507-5009]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	36	1,39		50,04		
 			шт.					
 14	[301-5816]	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм	36	3,8		136,8		
 			шт.					
 15	[101-4945]	Шпилька-саморез М8-120	36	0,98		35,28		
 			шт.					
 16	[101-2204]	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	3,6	1,81		6,52		
 			10 шт.					
 17	ТЕР18-06-007-01	Демонтаж фильтров диаметром 25 мм	0,1	71,73	24,87	7,18	4,69	2,49	3,27	0,33	
 	(0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	ЗП=117,14*0,4; ЭММ=62,18*0,4; ЗПм=0,2*0,4; Мат=0*0; ТЗТ=8,18*0,4	10 фильтр.	46,86	0,08			0,01	0,01	0	
 18	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	0,1	264,52	93,28	26,46	16,17	9,33	11,29	1,13	
 	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=117,14*1,2*1,15; ЭММ=62,18*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=8,18*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	10 фильтр.	161,66	0,3			0,03	0,01	0	
 19	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1	53,5	0	53,5	0	0		
 			т	0	0			0		
 20	ТССЦпг03-21-01-045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км	1	28,84	0	28,84		0		
 			т							
 ИТОГО:	18 396,94	6 715,45	2 424,44	454,89	
 			446,93	22,73	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итоги в базисных ценах:	
 Зарплата	6715,45	1	6 715	
 Машины и механизмы	2424,44	1	2 424	
 Материалы	9257,05	1	9 257	
 Итого по погрузке		54	
 Итого по перевозке		29	
 Итого		18 479	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)	
 Накладные расходы	(789,84+3,55)*74%*0,85	63%	500	
 Сметная прибыль	(789,84+3,55)*50%*0,8	40%	317	
 Итого		817	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 8, 17, 18, 19, 20)	
 Накладные расходы	(5925,61+443,38)*128%*0,9*0,85	98%	6 242	
 Сметная прибыль	(5925,61+443,38)*83%*0,85*0,8	56%	3 567	
 Итого		9 809	
 	
 Итого		29 105	
 Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	(2424-447+9286)*0,2	20%	2 253	
 Всего :Накладные расходы	6742	100%	6 742	
 Всего :Сметная прибыль	3884	100%	3 884	
 Компенсация НДС на материалы в накладных расходах	6742*0,2*0,1712	20%	231	
 Компенсация НДС на материалы в сметной прибыли	3884*0,2*0,15	20%	117	
 Итого		31 706	
 Итоги в текущих ценах (согласно Письма Минстроя России №6369-ИФ/09 от 25.02.2020г. о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2020г. ТЕР-2001 Новгородская обл. Многоквартирные жилые дома, кирпичные):	
 Сметная заработная плата (руб.)	(6715,45+446,93)*7,85	7,85	56 225	
 Нормативная трудоемкость (чел.-час.)	(454,89+22,73)	1	478	
 Итого в текущих ценах	31706*7,85	7,85	248 892	
 Итого		248 892	
 Временные здания и сооружения	248892*0,003	0,003	747	
 Итого		249 639	
 Непредвиденные расходы	249639*0,02	0,02	4 993	
 Итого		254 632	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ