Дефектная ведомость
для составления сметы на проектные (изыскательские) работы.
Система автоматизации технологических площадок

1. Автоматизация технологических площадок. Количество дискретных, контролируемых и регистрируемых системой сигналов автоматизации - **528** сигналов.
2. Автоматизация технологических площадок. Количество управляющих воздействий – **210** воздействий.

Спецификация:

Количество дискретных, контролируемых и регистрируемых системой сигналов автоматизации

1. Концевые выключатели – 3, термодатчик двигателя -1, тепловое реле-1 (5- на площадку) Х 30 площадок Х 3 комплекса = **450**
2. Концевой выключатель -1 , кнопка открывания -2 , индукционный датчик -1 ( 4 – на дверь) Х 6 дверей Х 2 комплекса = **48**
3. Кнопки аварийного стопа – 10 Х 3 комплекса = **30**

**Итого : 528**

Количество управляющих воздействий

1. Двигатели – 90 Х 2 (реверс) =**180**
2. Электрозамки – 6 Х 2 (открыть, закрыть) Х 2 комплекса = **24**
3. Звук -1, свет – 1 Х 3 комплекса = **6**

**Итого : 210**

**Всего: 738**