ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Строительство жилого дома 	
 Объект - Строительство жилого дома 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на строительство жилого дома	
 	Сметная стоимость - 	731,591 тыс. руб.	
 	Нормативная трудоемкость - 	778,72 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	145,856 тыс. руб.	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущий уровень цен	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Кладовая	
 1	ТЕР15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,1173	704,92	14,42	82,69	75,93	1,69	48,6	5,7	
 	(0) 		100 м2	647,35	0,34			0,04	0,02	0	
 2	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	0,0253	606,85	65,75	15,35	13,58	1,66	42,4	1,07	
 	(0) 		100 м2	536,78	6,88			0,17	0,35	0,01	
 3	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,057	188,26	12,04	10,73	5,31	0,69	6,66	0,38	
 	(0) 		100 м	93,11	0			0	0	0	
 Коридор	
 4	ТЕР15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,0484	897,66	15,47	43,45	40,61	0,75	62,99	3,05	
 	(0) 		100 м2	839,03	0,34			0,02	0,02	0	
 5	ТЕР15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,1664	704,92	14,42	117,3	107,72	2,4	48,6	8,09	
 	(0) 		100 м2	647,35	0,34			0,06	0,02	0	
 6	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	0,0484	606,85	65,75	29,37	25,98	3,18	42,4	2,05	
 	(0) 		100 м2	536,78	6,88			0,33	0,35	0,02	
 7	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,088	188,26	12,04	16,57	8,19	1,06	6,66	0,59	
 	(0) 		100 м	93,11	0			0	0	0	
 Санузел (1 этаж)	
 8	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,1	684,93	53,41	68,49	35,7	5,34	24,64	2,46	
 	(0) 		10 компл.	357,03	6,29			0,63	0,32	0,03	
 9	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	0,05	926,49	46,82	46,32	39,97	2,34	55,83	2,79	
 	(0) 		100 м	799,49	5,01			0,25	0,28	0,01	
 10	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1	120,72	1,06	120,72	116,13	1,06	8,94	8,94	
 	(0) 		1 врезка	116,13	0			0	0	0	
 11	ТЕР16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1	44,79	0	44,79	24,88	0	1,8	1,8	
 	(0) 		1 сальник	24,88	0			0	0	0	
 12	ТЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	0,1	865,27	72,91	86,53	71,26	7,29	48,64	4,86	
 	(0) 		10 компл.	712,58	11,8			1,18	0,6	0,06	
 Сауна	
 13	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	556,84	40,17	83,53	43,1	6,03	22,5	3,38	
 	(0) 		1 м3	287,33	0			0	0	0	
 14	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка деревянных поверхностей	0,16	191,44	68,11	30,63	18,35	10,9	8,98	1,44	
 	(0) 		100 м2	114,67	1,01			0,16	0,06	0,01	
 15	ТЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	0,1265	185,12	9,86	23,42	22,16	1,25	13,96	1,77	
 	(0) 		100 м2	175,2	0,59			0,07	0,03	0	
 16	ТЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0,1265	610,09	59,62	77,18	60,38	7,54	36,3	4,59	
 	(0) 		100 м2	477,35	0			0	0	0	
 17	ТЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей потолков	0,0238	185,12	9,86	4,41	4,17	0,23	13,96	0,33	
 	(0) 		100 м2	175,2	0,59			0,01	0,03	0	
 18	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков досками обшивки	0,0238	874,92	70,22	20,82	17,94	1,67	57,33	1,36	
 	(0) 		100 м2	753,89	3,93			0,09	0,2	0	
 19	ТЕР10-01-059-01	Установка полога	0,01	3 504,23	324,82	35,04	9,18	3,25	75,15	0,75	
 	(0) 		100 шт.	917,58	34,01			0,34	1,73	0,02	
 20	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий полов дощатых	0,0238	1 229,14	151,27	29,25	20,62	3,6	66,71	1,59	
 	(0) 		100 м2	866,56	14,94			0,36	0,76	0,02	
 21	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	0,056	110,16	8,46	6,17	5,56	0,47	7,65	0,43	
 	(0) 		100 м	99,37	0			0	0	0	
 22	ТЕРм37-01-002-02	Установка печи	1	309,96	46,16	309,96	258,63	46,16	18,5	18,5	
 	(0) 		1 шт.	258,63	0			0	0	0	
 23	ТЕР20-01-002-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,005275	4 529,1	160,73	23,89	11,79	0,85	167,86	0,89	
 	(0) 	V=3,14*0,12*1,4/100	100 м2	2 235,9	10,22			0,05	0,52	0	
 24	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром до 200 мм	1	102,73	0	102,73	32,62	0	2,36	2,36	
 	(0) 		1 сальник	32,62	0			0	0	0	
 25	ТЕРм08-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	0,01	1 819,96	157,26	18,2	11,28	1,57	74,73	0,75	
 	(0) 		100 шт.	1 128,42	10,03			0,1	0,51	0,01	
 26	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в стенах отверстий площадью до 500 см2	0,01	8 453,27	5 647,72	84,53	28,06	56,48	193,62	1,94	
 	(0) ТЕР46ТЧПр46.1п3.3	ЗП=1603,17*1,75; ЭММ=3227,27*1,75; ЗПм=447,85*1,75; ТЗТ=110,64*1,75	100 отверстий	2 805,55	783,74			7,84	30,57	0,31	
 27	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	27,35	2,63	27,35	19,93	2,63	1,46	1,46	
 	(0) 		1 решетка	19,93	0			0	0	0	
 28	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	0,012	3 186,73	412,62	38,24	18,84	4,95	115	1,38	
 	(0) 		100 м2	1 569,75	0			0	0	0	
 Терраса	
 29	ТЕРр57-6-06	Шлифовка полов	0,23011	1 492,8	50,6	343,51	108,81	11,64	36,4	8,38	
 	(0) 		100 м2	472,84	0			0	0	0	
 30	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка деревянных поверхностей	0,23011	191,44	68,11	44,05	26,39	15,67	8,98	2,07	
 	(0) 		100 м2	114,67	1,01			0,23	0,06	0,01	
 31	ТЕР10-01-070-06	Устройство ограждений решетчатых высотой до 1,2 м	0,0396	2 001,46	106,37	79,26	52,46	4,21	98,21	3,89	
 	(0) 		100 м2	1 324,85	6,09			0,24	0,31	0,01	
 32	ТЕР10-01-052-02	Устройство ступеней	4,4	68,13	6,35	299,77	262,99	27,94	4,08	17,95	
 	(0) 		1 м2	59,77	0			0	0	0	
 33	ТЕР15-04-029-02	Покрытие полов раствором под цвет дерева	0,31371	185,75	3,54	58,27	56,62	1,11	12,32	3,86	
 	(0) 		100 м2	180,49	0,2			0,06	0,01	0	
 Прихожая	
 34	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных с затиркой швов	0,05735	1 776,7	176,6	101,89	91,5	10,13	119,78	6,87	
 	(0) 		100 м2	1 595,47	73,34			4,21	4,22	0,24	
 35	ТЕР10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0,1518	610,09	59,62	92,61	72,46	9,05	36,3	5,51	
 	(0) 		100 м2	477,35	0			0	0	0	
 36	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка деревянных поверхностей	0,1518	191,44	68,11	29,06	17,41	10,34	8,98	1,36	
 	(0) 		100 м2	114,67	1,01			0,15	0,06	0,01	
 37	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен в 2 слоя	0,1518	858,78	8,83	130,36	122,77	1,34	58,52	8,88	
 	(0) 		100 м2	808,75	0,2			0,03	0,01	0	
 38	ТЕР10-01-052-01	Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	3,57	81,93	7,41	292,49	256,29	26,45	4,9	17,49	
 	(0) 		1 м2	71,79	0			0	0	0	
 39	ТЕРр57-6-06	Шлифовка лестницы	0,0357	1 492,8	50,6	53,29	16,88	1,81	36,4	1,3	
 	(0) 		100 м2	472,84	0			0	0	0	
 40	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка деревянных поверхностей	0,0357	191,44	68,11	6,83	4,09	2,43	8,98	0,32	
 	(0) 		100 м2	114,67	1,01			0,04	0,06	0	
 41	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву лестницы (со шлифовкой) в 2 слоя	0,0357	763,5	12,37	27,26	25,34	0,44	51,37	1,83	
 	(0) 		100 м2	709,93	0,39			0,01	0,02	0	
 42	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	0,014	3 186,73	412,62	44,61	21,98	5,78	115	1,61	
 	(0) 		100 м2	1 569,75	0			0	0	0	
 Кухня	
 43	ТЕР10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	0,08	3 504,23	324,82	280,34	73,41	25,99	75,15	6,01	
 	(0) 		100 шт.	917,58	34,01			2,72	1,73	0,14	
 44	ТЕР17-01-005-01	Установка моек на одно отделение	0,1	336,18	19,98	33,62	25,37	2	17,32	1,73	
 	(0) 		10 компл.	253,74	2,56			0,26	0,13	0,01	
 45	ТЕР17-01-002-03	Подключение к водопроводу	0,1	119,14	0,2	11,91	10,26	0,02	7	0,7	
 	(0) 		10 шт.	102,55	0			0	0	0	
 46	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	0,03	906,12	10,9	27,18	25,74	0,33	59,92	1,8	
 	(0) 		100 м	858,05	1,07			0,03	0,06	0	
 47	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклееных обоями, красками	0,1679	122,77	0	20,61	20,61	0	8,38	1,41	
 	(0) 		100 м2	122,77	0			0	0	0	
 48	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,01	6 036	17,34	60,36	2,75	0,17	21,19	0,21	
 	(0) 	V=0,3/0,3/100	100 п. м	275,26	0,79			0,01	0,04	0	
 49	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,0037	2 385,08	56,1	8,82	8,61	0,21	166,47	0,62	
 	(0) 		100 м2	2 327,25	1,57			0,01	0,08	0	
 50	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,04	87,03	0	3,48	3,48	0	6,7	0,27	
 	(0) 		100 п. м	87,03	0			0	0	0	
 51	ТЕР15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,1634	897,66	15,47	146,68	137,1	2,53	62,99	10,29	
 	(0) 		100 м2	839,03	0,34			0,06	0,02	0	
 52	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее	0,1634	606,85	65,75	99,16	87,71	10,74	42,4	6,93	
 	(0) 		100 м2	536,78	6,88			1,12	0,35	0,06	
 53	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,1	188,26	12,04	18,83	9,31	1,2	6,66	0,67	
 	(0) 		100 м	93,11	0			0	0	0	
 54	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в стенах отверстий площадью до 500 см2	0,01	8 453,27	5 647,72	84,53	28,06	56,48	193,62	1,94	
 	(0) ТЕР46ТЧПр46.1п3.3	ЗП=1603,17*1,75; ЭММ=3227,27*1,75; ЗПм=447,85*1,75; ТЗТ=110,64*1,75	100 отверстий	2 805,55	783,74			7,84	30,57	0,31	
 55	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,005181	3 128,07	160,73	16,21	11,58	0,83	167,86	0,87	
 	(0) 	V=3,14*0,15*1,1/100	100 м2	2 235,9	10,22			0,05	0,52	0	
 56	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	27,35	2,63	27,35	19,93	2,63	1,46	1,46	
 	(0) 		1 решетка	19,93	0			0	0	0	
 Топочная	
 57	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных с затиркой швов	0,017	1 776,7	176,6	30,2	27,12	3	119,78	2,04	
 	(0) 		100 м2	1 595,47	73,34			1,25	4,22	0,07	
 58	ТЕР17-01-008-01	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	0,1	1 391,38	120,04	139,14	125,1	12	87,36	8,74	
 	(0) 		10 компл.	1 251	19,46			1,95	0,99	0,1	
 59	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в стенах отверстий площадью до 500 см2	0,01	8 453,27	5 647,72	84,53	28,06	56,48	193,62	1,94	
 	(0) ТЕР46ТЧПр46.1п3.3	ЗП=1603,17*1,75; ЭММ=3227,27*1,75; ЗПм=447,85*1,75; ТЗТ=110,64*1,75	100 отверстий	2 805,55	783,74			7,84	30,57	0,31	
 60	ТЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	0,00942	3 128,07	160,73	29,47	21,06	1,51	167,86	1,58	
 	(0) 	V=3,14*0,2*1,5/100	100 м2	2 235,9	10,22			0,1	0,52	0	
 61	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром до 200 мм	1	102,73	0	102,73	32,62	0	2,36	2,36	
 	(0) 		1 сальник	32,62	0			0	0	0	
 62	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	27,35	2,63	27,35	19,93	2,63	1,46	1,46	
 	(0) 		1 решетка	19,93	0			0	0	0	
 63	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	0,012	3 186,73	412,62	38,24	18,84	4,95	115	1,38	
 	(0) 		100 м2	1 569,75	0			0	0	0	
 64	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,01	1 462,45	949,07	14,62	5,13	9,49	35,43	0,35	
 	(0) 		100 отверстий	513,38	131,7			1,32	8,99	0,09	
 65	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,03	3 172,33	870,87	95,17	67,79	26,13	149,64	4,49	
 	(0) 		100 м	2 259,56	161,21			4,84	8,2	0,25	
 66	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб диаметром до 200 мм	1	102,73	0	102,73	32,62	0	2,36	2,36	
 	(0) 		1 сальник	32,62	0			0	0	0	
 Спальня	
 67	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	0,016	3 186,73	412,62	50,99	25,12	6,6	115	1,84	
 	(0) 		100 м2	1 569,75	0			0	0	0	
 68	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	0,2921	460,08	1,43	134,39	132,17	0,42	32,74	9,56	
 	(0) 		100 м2	452,47	0,2			0,06	0,01	0	
 69	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклееных обоями, красками	0,2921	122,77	0	35,86	35,86	0	8,38	2,45	
 	(0) 		100 м2	122,77	0			0	0	0	
 70	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,01	6 036	17,34	60,36	2,75	0,17	21,19	0,21	
 	(0) 	V=0,3/0,3/100	100 п. м	275,26	0,79			0,01	0,04	0	
 71	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,00563	2 385,08	56,1	13,43	13,1	0,32	166,47	0,94	
 	(0) 		100 м2	2 327,25	1,57			0,01	0,08	0	
 72	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,03	87,03	0	2,61	2,61	0	6,7	0,2	
 	(0) 		100 п. м	87,03	0			0	0	0	
 73	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,1188	378,17	11,43	44,93	43,57	1,36	25,61	3,04	
 	(0) 		100 м2	366,74	0			0	0	0	
 74	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,142	188,26	12,04	26,73	13,22	1,71	6,66	0,95	
 	(0) 		100 м	93,11	0			0	0	0	
 2 этаж. 1-я комната	
 75	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0182	17 410,06	566,41	316,86	45,47	10,31	187,55	3,41	
 	(0) 	V=1,3*1,4/100	100 м2	2 498,17	34,6			0,63	1,76	0,03	
 76	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0,007	16 892,28	504,36	118,25	15,92	3,53	170,75	1,2	
 	(0) 	V=1*0,7/100	100 м2	2 274,39	34,6			0,24	1,76	0,01	
 77	ТЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	0,015	21 646,5	570,88	324,7	43,96	8,56	220,04	3,3	
 	(0) 	V=2*0,75/100	100 м2	2 930,93	32,64			0,49	1,66	0,02	
 78	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,017567	6 036	17,34	106,03	4,84	0,3	21,19	0,37	
 	(0) 	V=0,527/0,3/100	100 п. м	275,26	0,79			0,01	0,04	0	
 79	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,0081	2 385,08	56,1	19,32	18,85	0,45	166,47	1,35	
 	(0) 		100 м2	2 327,25	1,57			0,01	0,08	0	
 80	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,0845	87,03	0	7,35	7,35	0	6,7	0,57	
 	(0) 		100 п. м	87,03	0			0	0	0	
 81	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,1682	378,17	11,43	63,61	61,69	1,92	25,61	4,31	
 	(0) 		100 м2	366,74	0			0	0	0	
 82	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	0,3393	460,08	1,43	156,11	153,52	0,49	32,74	11,11	
 	(0) 		100 м2	452,47	0,2			0,07	0,01	0	
 83	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклееных обоями, красками	0,3393	122,77	0	41,66	41,66	0	8,38	2,84	
 	(0) 		100 м2	122,77	0			0	0	0	
 84	ТЕР15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	0,1682	240,63	1,43	40,47	40,21	0,24	16,32	2,75	
 	(0) 		100 м2	239,09	0,2			0,03	0,01	0	
 85	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков	0,1682	591,15	10,91	99,43	90,72	1,84	39,98	6,72	
 	(0) 		100 м2	539,33	0,17			0,03	0,01	0	
 86	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,174	188,26	12,04	32,76	16,2	2,09	6,66	1,16	
 	(0) 		100 м	93,11	0			0	0	0	
 2 этаж. 2-я комната	
 87	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,3451	378,17	11,43	130,51	126,56	3,94	25,61	8,84	
 	(0) 		100 м2	366,74	0			0	0	0	
 88	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными	0,511	460,08	1,43	235,1	231,21	0,73	32,74	16,73	
 	(0) 		100 м2	452,47	0,2			0,1	0,01	0,01	
 89	ТЕР15-06-004-01	Окраска стен, оклееных обоями, красками	0,511	122,77	0	62,74	62,74	0	8,38	4,28	
 	(0) 		100 м2	122,77	0			0	0	0	
 90	ТЕР15-04-027-02	Шпатлевка потолков	0,3451	381,14	2,48	131,53	83,26	0,86	16,65	5,75	
 	(0) 		100 м2	241,26	0,2			0,07	0,01	0	
 90.1	[Прайс]	Шпатлевка финишная	114,92	9,99		1 148,03		
 			кг					
 91	ТЕР15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	0,3451	240,63	1,43	83,04	82,51	0,49	16,32	5,63	
 	(0) 		100 м2	239,09	0,2			0,07	0,01	0	
 91.1	[Прайс]	Клей для обоев	0,48	160,85		77,71		
 			кг					
 91.2	[Прайс]	Обои под покраску	39	15,98		623,16		
 			м2					
 92	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолков	0,3451	658,72	10,91	227,32	186,12	3,77	39,98	13,8	
 	(0) 		100 м2	539,33	0,17			0,06	0,01	0	
 92.1	[Прайс]	Краска акриловая водно-дисперсионная	3,45	106,62		367,95		
 			л					
 92.2	[101-4163]	Грунтовка	7,59	16,44		124,82		
 			кг					
 93	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)	0,5133	2 826,44	20,28	1 450,81	688,1	10,41	97	49,79	
 	(0) 		100 м2	1 340,54	0			0	0	0	
 93.1	[Прайс]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	56,98	18,04		1 027,85		
 			м2					
 93.2	[Прайс]	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	69,81	13,3		928,46		
 			м					
 93.3	[Прайс]	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	157,07	18,1		2 842,96		
 			м					
 94	ТЕР10-05-008-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом	0,5052	2 504,34	21,87	1 265,19	579,49	11,05	83	41,93	
 	(0) 		100 м2	1 147,06	0			0	0	0	
 94.1	[Прайс]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	54,06	18,04		975,18		
 			м2					
 94.2	[Прайс]	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	38,90	13,3		517,38		
 			м					
 94.3	[Прайс]	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	135,90	18,1		2 459,77		
 			м					
 2 этаж. Санузел	
 95	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	0,0437	1 776,7	176,6	77,64	69,72	7,72	119,78	5,23	
 	(0) 		100 м2 покрытия	1 595,47	73,34			3,2	4,22	0,18	
 95.1	[Прайс]	Плитки керамические для полов	4,46	96,53		430,27		
 			м2					
 95.2	[Прайс]	Клей плиточный	19,67	2,65		52,11		
 			кг					
 95.3	[Прайс]	Затирка для швов	3,50	18,56		64,89		
 			кг					
 96	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей	0,168	2 279,53	40,08	382,96	375,01	6,73	159,67	26,82	
 	(0) 		100 м2	2 232,19	25,53			4,29	1,65	0,28	
 96.1	[Прайс]	Клей плиточный	75,60	2,65		200,34		
 			кг					
 96.2	[Прайс]	Плитки керамические для стен	16,8	147		2 469,6		
 			м2					
 96.3	[Прайс]	Затирка для швов	13,44	18,56		249,45		
 			кг					
 97	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)	0,0437	2 826,44	20,28	123,52	58,58	0,89	97	4,24	
 	(0) 		100 м2	1 340,54	0			0	0	0	
 97.1	[Прайс]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	4,85	18,04		87,51		
 			м2					
 97.2	[Прайс]	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	5,94	13,3		79,04		
 			м					
 97.3	[Прайс]	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	13,37	18,1		242,04		
 			м					
 98	ТЕР10-05-008-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом	0,168	2 504,34	21,87	420,73	192,71	3,67	83	13,94	
 	(0) 		100 м2	1 147,06	0			0	0	0	
 98.1	[Прайс]	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	17,98	18,04		324,29		
 			м2					
 98.2	[Прайс]	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	12,94	13,3		172,05		
 			м					
 98.3	[Прайс]	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	45,19	18,1		817,98		
 			м					
 99	ТЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит ЦСП	0,0437	781,38	109,54	34,15	27,49	4,79	47,84	2,09	
 	(0) 		100 м2 покрытия	629,1	11,4			0,5	0,58	0,03	
 99.1	[Прайс]	ЦСП (Цементно-стружечная плита)	4,49	96,42		432,73		
 			м2					
 100	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	0,1	424,86	28,45	42,49	31,72	2,85	21,65	2,17	
 	(0) 		10 компл.	317,17	2,56			0,26	0,13	0,01	
 101	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,1	684,93	53,41	68,49	35,7	5,34	24,64	2,46	
 	(0) 		10 компл.	357,03	6,29			0,63	0,32	0,03	
 102	ТЕР17-01-001-02	Установка ванн купальных прямых стальных	0,1	498,18	107,81	49,82	31,72	10,78	21,65	2,17	
 	(0) 		10 компл.	317,17	10,03			1	0,51	0,05	
 103	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,2	119,14	0,2	23,83	20,51	0,04	7	1,4	
 	(0) 		10 шт.	102,55	0			0	0	0	
 104	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,31	3 172,33	870,87	983,42	700,46	269,97	149,64	46,39	
 	(0) 		100 м	2 259,56	161,21			49,98	8,2	2,54	
 104.1	[507-3337]	Труба из полипропилена PN 10/25	29	12,03		346,45		
 			м					
 105	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	0,5	294,84	64,09	147,42	106,25	32,05	15,2	7,6	
 	(0) 		100 м	212,5	0			0	0	0	
 105.1	[103-2600]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	87,5	0,34		29,75		
 			шт.					
 105.2	[103-2404]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	50,6	3,5		177,1		
 			м					
 106	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,5	98,35	4,88	49,18	38,59	2,44	5,39	2,7	
 	(0) 		100 м	77,18	0,39			0,2	0,02	0,01	
 107	[501-8604]	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE)	0,05	11 820,54		591,03		
 			1000 м					
 108	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	15	7,92	0	118,8	111,6	0	0,5	7,5	
 	(0) 		1 шт.	7,44	0			0	0	0	
 109	[509-5780]	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173	15	2,3		34,5		
 			шт.					
 110	[Прайс]	Подрозетник	15	2,8		42		
 			шт.					
 111	[Прайс]	Монтажная коробка	8	5,57		44,56		
 			шт.					
 Наружные работы	
 112	ТЕР15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности имитацией бревна (блок-хаус) с устройством каркаса и теплоизоляционного слоя	1,17	3 597,83	995,12	4 209,46	2 907,31	1 164,29	175,61	205,46	
 	(0) 		100 м2	2 484,88	0			0	0	0	
 113	[Прайс]	Имитация бревна (деревянный блок-хаус)	117	111,35		13 027,95		
 			м2					
 114	[Прайс]	Комплект материалов для монтажа	1	1 954,23		1 954,23		
 			компл.					
 115	[Прайс]	Теплоизоляционный слой	117	60,43		7 070,31		
 			м2					
 116	ТЕР10-01-093-01	Антисептическая обработка деревянных поверхностей	1,17	191,44	68,11	223,98	134,16	79,69	8,98	10,51	
 	(0) 		100 м2	114,67	1,01			1,18	0,06	0,07	
 116.1	[113-0657]	Состав для антисептирования дерева	16,15	66,05		1 066,44		
 			л					
 ИТОГО:	58 042,05	10 816,36	2 185,51	773,34	
 			109,2	5,38	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Отделочные работы (1, 4, 5, 33, 37, 41, 47, 49, 51, 68, 69, 71, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 112, 113, 114, 115)	
 Зарплата	5049,56*13,35	13,35	67 411,63	
 Машины и механизмы	1191,1*9,45	9,45	11 255,9	
 Материалы	27581,17*4,49	4,49	123 839,45	
 Итого		202 506,98	
 Отделочные работы (1, 4, 5, 33, 37, 41, 47, 49, 51, 68, 69, 71, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 112, 113, 114, 115)	
 Накладные расходы	(5049,56+5,09)*13,35*105%	105%	70 853,56	
 Сметная прибыль	(5049,56+5,09)*13,35*55%	55%	37 113,77	
 Итого		310 474,31	
 Полы (2, 3, 6, 7, 20, 21, 34, 52, 53, 57, 73, 74, 81, 86, 87, 95, 99)	
 Зарплата	653,33*13,35	13,35	8 721,96	
 Машины и механизмы	59,26*8,13	8,13	481,78	
 Материалы	1035,23*3,84	3,84	3 975,28	
 Итого		13 179,02	
 Полы (2, 3, 6, 7, 20, 21, 34, 52, 53, 57, 73, 74, 81, 86, 87, 95, 99)	
 Накладные расходы	(653,33+11,14)*13,35*123%	123%	10 910,93	
 Сметная прибыль	(653,33+11,14)*13,35*75%	75%	6 653,01	
 Итого		30 742,96	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 27, 44, 45, 46, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 100, 101, 102, 103, 104)	
 Зарплата	1823,02*13,35	13,35	24 337,32	
 Машины и механизмы	402,73*6,22	6,22	2 504,98	
 Материалы	732,39*3,64	3,64	2 665,9	
 Итого		29 508,2	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 27, 44, 45, 46, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 100, 101, 102, 103, 104)	
 Накладные расходы	(1823,02+61,21)*13,35*128%	128%	32 197,72	
 Сметная прибыль	(1823,02+61,21)*13,35*83%	83%	20 878,21	
 Итого		82 584,13	
 Деревянные конструкции (13, 14, 16, 18, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 48, 50, 63, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 93, 94, 97, 98, 116)	
 Зарплата	2781,4*13,35	13,35	37 131,69	
 Машины и механизмы	302,5*3,04	3,04	919,6	
 Материалы	14484,96*3,8	3,8	55 042,85	
 Итого		93 094,14	
 Деревянные конструкции (13, 14, 16, 18, 19, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 48, 50, 63, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 93, 94, 97, 98, 116)	
 Накладные расходы	(2781,4+6,54)*13,35*118%	118%	43 918,42	
 Сметная прибыль	(2781,4+6,54)*13,35*63%	63%	23 447,97	
 Итого		160 460,53	
 Теплоизоляционные работы (15, 17)	
 Зарплата	26,33*13,35	13,35	351,51	
 Машины и механизмы	1,48*3,05	3,05	4,51	
 Материалы	0,01*3,45	3,45	0,03	
 Итого		356,05	
 Теплоизоляционные работы (15, 17)	
 Накладные расходы	(26,33+0,08)*13,35*100%	100%	352,57	
 Сметная прибыль	(26,33+0,08)*13,35*70%	70%	246,8	
 Итого		955,42	
 Электромонтажные работы: на других объектах (25, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111)	
 Зарплата	267,72*13,35	13,35	3 574,06	
 Машины и механизмы	36,06*7,51	7,51	270,81	
 Материалы	948,76*4,18	4,18	3 965,82	
 Итого		7 810,69	
 Электромонтажные работы на других объектах (25, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111)	
 Накладные расходы	(267,72+0,3)*13,35*95%	95%	3 399,16	
 Сметная прибыль	(267,72+0,3)*13,35*65%	65%	2 325,74	
 Итого		13 535,59	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (26, 54, 59, 64)	
 Зарплата	89,31*13,35	13,35	1 192,29	
 Машины и механизмы	178,93*6,89	6,89	1 232,83	
 Материалы	0*5,76	5,76	0	
 Итого		2 425,12	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (26, 54, 59, 64)	
 Накладные расходы	(89,31+24,84)*13,35*110%	110%	1 676,29	
 Сметная прибыль	(89,31+24,84)*13,35*70%	70%	1 066,73	
 Итого		5 168,14	
 Полы при ремонте (29, 39)	
 Зарплата	125,69*13,35	13,35	1 677,96	
 Машины и механизмы	13,45*6,89	6,89	92,67	
 Материалы	257,67*5,76	5,76	1 484,18	
 Итого		3 254,81	
 Полы при ремонте (29, 39)	
 Накладные расходы	(125,69+0)*13,35*80%	80%	1 342,37	
 Сметная прибыль	(125,69+0)*13,35*68%	68%	1 141,01	
 Итого		5 738,19	
 	
 Итого		609 659,27	
 НДС	609659,27*0,2	20%	121 931,85	
 Всего		731 591,12	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ