**Дефектная ведомость   
на производство работ по ремонту трубопровода водоснабжения**

1. Обследование (Диагностика) участка трубопровода водоснабжения длиной - 300 м (Лаборатория Д 88-111, средства диагностики : коршун – 10 , NHYPRO LUX, трассоискатель RP-4000 ) с целью определения места утечки воды – 80 000 руб. с НДС.
2. Выемка грунта (в ручную ) – 240 м3 .
3. Демонтаж трубы ВЧШГ TYTON 150– 5 м .
4. Монтаж муфты соединительной ( ДРК DN – 150 ( 159-182 ) со стоимостью) – 2 шт.
5. Монтаж трубы ВЧШГ TYTON 150 ( со стоимостью) – 5 м .
6. Ремонт задвижки DU -150 – 2 шт.
7. Гидравлические испытания трубопровода ВЧШГ TYTON 150 – 300 м .
8. Обратная засыпка грунта (в ручную)– 240 м3.
9. Ремонт металлического ограждения ( труба DU 100, уголок 50х50, сетка рабица ) – 15 м2 .